Voltar ao índice

# Utilizar o software Intel(R) PROSet/Wireless

Utilizar o Intel(R) PROSet/Wireless como gestor sem fios
Iniciar o Intel(R) PROSet/Wireless
Iniciar o Intel(R) PROSet/Wireless a partir da barra de tarefas

- Ícones da barra de tarefas
- Descrições e alertas

Janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless

- Lista de redes sem fios
- Ícones dos estados de ligação
- Propriedades da rede
- Detalhes da ligação
- Lista de perfis

Menus do Intel(R) PROSet/Wireless

- Menu 'Ferramentas'
  - Definições da aplicação
  - Intel Wireless Troubleshooter
  - Ferramenta de diagnósticos manuais
  - Ferramenta do Administrador
- Menu 'Avançadas'
  - Definições do adaptador
  - Estatística avançada
  - Utilizar Windows para gerir o Wi-Fi*
- Menu 'Perfis'
  - Gerir perfis
  - Gerir exclusões

Ligar/desligar rádio sem fios
Instalar e desinstalar o software
Activar a poupança de energia WMM*

## Utilizar o Intel(R) PROSet/Wireless como seu gestor sem fios

O Intel(R) PROSet/Wireless é utilizado para configurar, editar e gerir perfis de rede para estabelecer a ligação a uma rede. Também inclui definições avançadas, tais como a gestão de energia e a selecção do canal para configurar redes ad hoc.

Se utilizar a Configuração Nula Sem Fios do Microsoft* Windows XP* como seu gestor sem fios, pode desactivá-la no separador Rede Sem Fios do Microsoft Windows.

Para desactivar a Configuração Nula Sem Fios do Microsoft Windows XP como seu gestor sem fios:

1. Clique em Iniciar > Painel de controlo.
2. Faça duplo clique em Ligações de rede.
3. Clique com o botão direito do rato em Ligação de rede sem fios.
4. Clique em Propriedades.
5. Clique em Redes sem fios.
6. Certifique-se de que Utilizar o Windows para configurar as definições de rede sem fios não está seleccionado. Se estiver, anule a selecção dessa opção.
7. Clique em OK. Isto confirma que o utilitário Intel(R) PROSet/Wireless está configurado para gerir os seus perfis de rede.

> NOTA: Certifique-se de que a opção das Definições da aplicação Notificar quando outra aplicação utiliza a placa sem fios está seleccionada. Quando a Configuração Nula Sem Fios do Microsoft Windows XP se inicia, esta opção pergunta-lhe se quer gerir os seus perfis de rede.

## Iniciar o Intel(R) PROSet/Wireless

Para iniciar o Intel(R) PROSet/Wireless, utilize um dos seguintes métodos:

- Clique em Iniciar > Programas > Intel(R) PROSet Wireless > Intel(R) PROSet Wireless.
- Clique com o botão direito do rato no ícone da barra de tarefas , localizado no canto inferior direito do ambiente de trabalho do Windows, para abrir o menu da barra de tarefas. Clique em Abrir Intel(R) PROSet/Wireless.
- Faça duplo clique no ícone da barra de tarefas para abrir o Intel(R) PROSet/Wireless.

Para fechar o Intel(R) PROSet/Wireless a partir da janela principal, utilize uma das seguintes opções:

- Seleccione Ficheiro > Sair na janela principal.
- Clique em Fechar.
- Clique no botão Fechar (X) no canto superior direito da janela.

# Iniciar o Intel(R) PROSet/Wireless a partir da barra de tarefas

Para iniciar o Intel(R) PROSet/Wireless, faça duplo clique no ícone da barra de tarefas , localizado no canto inferior direito do ambiente de trabalho do Windows, ou clique com o botão direito do rato no ícone da barra de tarefas e clique em Abrir o Intel(R) PROSet/Wireless.

## Opções do menu da barra de tarefas

O cone Intel(R) PROSet/Wireless apresentado na barra de tarefas localizada no canto inferior direito do ambiente de trabalho do Windows. Clique com o botão direito do rato no ícone de estado para visualizar as opções de menu.

Opção de menu | Comentários
--- | ---
Abrir Intel(R) PROSet/Wireless | Clique para iniciar o Intel(R) PROSet/Wireless quando o Intel(R) PROSet/Wireless for o seu gestor sem fios. Se seleccionar Utilizar Windows para gerir o Wi-Fi* no menu da barra de tarefas, a opção de menu muda para Abrir Configuração Nula Sem Fios e o serviço 'Configuração Nula Sem Fios do Microsoft Windows XP' é utilizado como o seu gestor sem fios. Quando utilizar o Microsoft Windows, não pode utilizar os perfis da Intel.
Abrir Configuração nula sem fios
Sem fios ligado | Se tiver o Intel(R) PROSet/Wireless instalado, o estado actual do rádio é apresentado na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless e na barra de tarefas. Seleccione Sem fios ligado para ligar o rádio. Seleccione Sem fios desligado para desligar o rádio. Se o computador tiver um interruptor externo instalado, pode ser utilizado para ligar ou desligar o rádio. Consulte a documentação do fabricante do computador para obter mais informações sobre este interruptor.
Sem fios desligado
Rádio 802,11a desligado | Esta opção só está disponível para placas sem fios que suportem 802.11a, 802.11b e 802.11g. Seleccione para desligar o rádio 802.11a. NOTA: Esta definição não está disponível, a menos que esteja activada na Ferramenta do Administrador ou que a placa seja uma ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG.
Abrir Intel Wireless Troubleshooter | Abre uma aplicação que o pode ajudar a resolver problemas de ligação a redes sem fios. Quando é detectado um problema de ligação, aparece um alerta no canto inferior direito do ecrã do ambiente de trabalho. Consulte Intel Wireless Troubleshooter para obter mais informações.
Ligar ao perfil | Apresenta os perfis actuais na lista de perfis. Esta opção também pode ser utilizada para ligar a um perfil.
Utilizar Windows para gerir o Wi-Fi | Alterna entre o Intel(R) PROSet/Wireless e o serviço de Configuração Nula Sem Fios do Microsoft Windows XP. Quando utilizar o serviço de Configuração Nula Sem Fios do Microsoft Windows XP, não pode utilizar os seus perfis Intel.
Utilizar Intel(R) PROSet/Wireless para gerir o Wi-Fi

# Ícones da barra de tarefas

O ícone da barra de tarefas fornece uma indicação visual do estado da ligação sem fios actual. O ícone do estado de ligação está localizado no canto inferior direito do ambiente de trabalho do Windows. Nas Definições da aplicação do menu 'Ferramentas', pode definir o ícone da barra de tarefas de modo a ser apresentado ou oculto.

Ícone | Descrição
--- | ---
| Sem fios desligado: o adaptador sem fios está desligado. O dispositivo sem fios não transmite nem recebe quando está desligado. Clique em Sem fios ligado para activar a placa. O ícone fica branco e estático.
| Procurar redes sem fios: A placa sem fios está a procurar redes sem fios disponíveis. O ícone fica branco com animação.
| Nenhuma rede sem fios encontrada: Não há redes sem fios disponíveis. O Intel(R) PROSet/Wireless analisa periodicamente as redes disponíveis. Se quiser forçar uma análise, clique duas vezes no ícone para iniciar o Intel(R) PROSet/Wireless e clique em Actualizar. O ícone fica vermelho.
| Rede sem fios encontrada: foi encontrada uma rede sem fios disponível. Faça duplo clique no ícone para apresentar a lista de redes sem fios. Seleccione a rede. Clique em Ligar. O ícone fica amarelo.
| Falha de autenticação: Não é possível autenticar com a rede sem fios. O ícone fica verde com um triângulo de aviso amarelo.
| Ligar a uma rede sem fios: fica intermitente enquanto um endereço IP está a ser obtido ou quando ocorre um erro.
| Ligado a uma rede sem fios: ligado a uma rede sem fios. A descrição apresenta o nome da rede, a velocidade, a qualidade do sinal e o endereço IP. O ícone fica verde com ondas que reflectem a qualidade do sinal. Quanto maior o número de ondas, melhor a qualidade do sinal.

## Descrições e alertas

As descrições e os alertas fornecem feedback e interacção. Para visualizar as descrições, mova o ponteiro do rato sobre o ícone. Os alertas são apresentadas quando a rede sem fios muda de estado. Por exemplo, se estiver fora do alcance de qualquer uma das redes fios, o alerta é apresentado quando fica dentro do alcance.

Seleccione Mostrar notificações de informação em Definições da aplicação para activar alertas.

## Descrições

As descrições são apresentadas quando o ponteiro do rato passa sobre o ícone. As descrições apresentam texto para cada um dos estados de ligação.

## Alertas

Quando o utilizador tiver de agir, aparece um alerta. Se clicar no alerta, a acção adequada é efectuada. Por exemplo, quando são detectadas redes sem fios, são apresentados os seguintes alertas:

Acção: Clique no alerta para estabelecer a ligação à rede na lista de redes sem fios.

Uma vez estabelecida a ligação, o alerta apresenta a rede sem fios à qual o utilizador está ligado, a velocidade de ligação, a qualidade do sinal e o endereço IP.

Os alertas também são utilizados para indicar se há um problema de ligação. Clique no alerta para abrir o Intel Wireless Troubleshooter.

## Janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless

A Janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless permite:

- Veja o estado da ligação actual (qualidade do sinal, velocidade e nome da rede actual).
- Analisar as redes sem fios disponíveis.
- Gerir perfis.
- Ligar perfis automaticamente a redes disponíveis numa ordem específica definida na lista de perfis.
- Ligar a redes de infra-estrutura e (ad hoc) de dispositivo para dispositivo.
- Configurar definições do adaptador.
- Resolver problemas da ligação sem fios.

## ?cones dos estados de ligação

Os ícones dos estados de ligação indicam o estado de ligação actual da placa sem fios. O ícone do estado de ligação é apresentado na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless. O ícone da barra de tarefas indica também o estado da ligação actual. Consulte ?cones da barra de tarefas para obter mais informações.

### Descrição do estado de ligação da janela principal

Os ícones são utilizados para designar o estado da ligação.

Ícone | Descrição
--- | ---
| Sem fios desligado: O rádio do adaptador sem fios está desligado. Clique no botão Sem fios desligado para ligar o rádio.
| Problema de ligação: Indica problemas de ligação, incluindo falhas de autenticação.
| Procurar redes sem fios: o adaptador sem fios está a procurar redes sem fios disponíveis. Ícones animados:
| Nenhuma rede sem fios encontrada: O adaptador não detecta quaisquer redes sem fios disponíveis.
| Rede sem fios encontrada: foi encontrada uma rede sem fios disponível. Pode optar por estabelecer a ligação a redes disponíveis apresentadas na lista Redes sem fios.
| Ligar a uma rede sem fios: Está a ligar a uma rede sem fios. As curvas em forma de crescente mudam entre verde e branco até obter um endereço IP ou ocorrer um erro de ligação.
| Ligado a uma rede sem fios: Está ligado a uma rede sem fios. O nome da rede, a velocidade, a qualidade do sinal e o endereço IP apresentam o estado de ligação actual. Clique no botão Detalhes para visualizar os detalhes da ligação de rede actual.
Nome da rede | Nome (Nome do perfil ou SSID): o nome da rede à qual o adaptador está ligado. A coluna 'Nome' apresenta o SSID ou o nome do perfil, se um perfil para a rede estiver disponível.
Força do sinal | As barras do ícone da força do sinal indicam a qualidade dos sinais de transmissão e recepção entre a placa sem fios e o ponto de acesso mais próximo ou computador em modo (ad hoc) dispositivo para dispositivo. O número de barras verdes verticais indica a força dos sinais de transmissão e recepção. NOTA: A força do sinal é apresentada para o AP mais próximo das redes que contenham vários APs. A força do sinal varia entre excelente e fora do alcance. Os factores seguintes afectam a força do sinal: A qualidade do sinal diminui com a distância e é afectada por obstáculos de metal e betão. Os objectos de metal podem reflectir os sinais e originar interferências. Outros dispositivos eléctricos podem causar interferências.
Propriedades | Fornece as informações do estado de ligação do adaptador. Consulte Propriedades da rede para obter mais informações.
Sem fios ligado (desligado) | Desligue e ligue o rádio. Consulte Ligar/desligar sem fios para obter mais informações.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.
Fechar | Fecha a janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.

# Lista de redes sem fios

A lista de redes sem fios apresenta uma lista de redes sem fios dentro do alcance da placa.

Nome | Descrição
Redes sem fios ( ) | O número entre parêntesis designa o número de redes sem fios localizadas dentro do alcance da sua placa de rede sem fios.
| A força do sinal do ponto de acesso da rede sem fios ou do computador (modo [ad hoc] de dispositivo para dispositivo). As barras do cone da fora do sinal indicam que a rede sem fios ou o computador está disponível para ligação, mas ainda no está associado a um ponto de acesso ou computador (modo [ad hoc] de dispositivo para dispositivo).
Nome da rede | Nome (Nome do perfil ou SSID): o nome da rede à qual o adaptador está ligado. A coluna 'Nome' apresenta o SSID ou o nome do perfil, se um perfil para a rede estiver disponível. Se um ponto de acesso não transmitir o seu nome de rede (SSID) ou se a placa sem fios receber um nome de rede oculto de um ponto de acesso oculto, aparece <SSID não transmite> na lista de redes sem fios. Para se associar a uma entrada de rede <SSID não transmite>, é necessário criar um novo perfil antes de estabelecer a ligação. Após a ligação, a indicação <SSID não transmite> continua visível na lista de redes sem fios, juntamente com o nome do perfil/SSID. O perfil SSID associado é visualizado na lista de perfis.
Estado | Notificação de que a placa está a estabelecer a ligação à rede sem fios. Uma vez ligada, o estado é alterado para Ligado.
| Perfis: Identifica uma rede na lista de redes sem fios que está ligada e tem um perfil na lista de perfis.
| A rede sem fios utiliza o modo de (infra-estrutura) rede.
| A rede sem fios utiliza o modo (ad hoc) de dispositivo para dispositivo.
| A rede sem fios utiliza a encriptação de segurança.
| A frequência de banda que está a ser utilizada pela rede sem fios (802.11a, 802.11b, 802.11g ou 802.11n).
| A rede sem fios está na lista de exclusões ou o perfil está configurado para uma ligação manual.
Ligar (Desligar) | Clique para se ligar a uma rede sem fios. Uma vez ligado, o botão muda para Desligar.
Propriedades | Fornece informações detalhadas sobre a rede ligada e os respectivos pontos de acesso. Consulte Propriedades da rede para obter mais informações.
Actualizar | Actualiza a lista de redes disponíveis. Se existirem redes novas disponíveis dentro do alcance da placa, a lista é actualizada para mostrar o novo nome de rede.
Sem fios ligado (desligado) | Desligue e ligue o rádio. Consulte Ligar/desligar sem fios para obter mais informações.
Fechar | Fecha a janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

## Propriedades da rede

Clique no botão Propriedades na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless para visualizar as definições de segurança para a placa sem fios. Também pode adicionar perfis a serem excluídos da ligação automática. Se a exclusão da rede estiver activada (consulte Definições da aplicação), as propriedades da rede também indicam se a rede está excluída da ligação automática.

#### Detalhes das propriedades da rede

Nome | Descrição
--- | ---
Nome da rede | Apresenta o nome da rede sem fios.
Banda | Banda e frequência actuais que estão a ser utilizadas. Apresenta 'Fora do alcance' se nenhuma banda e frequência estiverem apresentadas. São listadas as seguintes bandas: 802.11a 802.11b 802,11g 802.11n
Modo de funcionamento | Apresenta o modo actual: Rede (Infra-estrutura) Rede sem fios montada em torno de um ponto de acesso. Nesse ambiente, o ponto de acesso não apenas fornece a comunicação com a rede por cabo, como também faz uma mediação do tráfego da rede sem fios na vizinhança ao redor. Dispositivo para dispositivo (ad hoc) Uma configuração de comunicação em que cada computador tem as mesmas capacidades e qualquer computador pode iniciar uma sessão de comunicação. Também conhecido como rede par-a-par ou rede de computador para computador.
Nível de autenticação | Apresenta o modo de segurança de autenticação actual para a rede que está a ser utilizada. São listados os seguintes níveis de autenticação da rede: Aberta Partilhada WPA*-Empresarial WPA2*-Empresarial WPA - Pessoal WPA2 - Pessoal Mostra a autenticação utilizada pela rede actual. Consulte Definições de segurança para obter mais informações.
Encriptação de dados | São listadas as seguintes definições de encriptação de dados: Nenhuma WEP TKIP CKIP AES - CCMP Consulte Definições de segurança para obter mais informações.
Pontos de acesso desta rede <0-50> | Força do sinal: As barras do ícone de força do sinal indicam a força dos sinais de transmissão e recepção entre a placa sem fios e o ponto de acesso mais próximo. Apresenta um dos seguintes ícones: . Indica a banda utilizada (802.11a, 802.11b, 802.11g ou 802.11n). Canal: Apresenta o canal actual de transmissão e recepção que está a ser utilizado para uma rede sem fios específica. BSSID (Modo de funcionamento de infra-estrutura): Apresenta o endereço MAC de doze dígitos do ponto de acesso da rede seleccionada.
Gerir exclusões | Consulte Gerir exclusões para obter mais informações.
Fechar | Fecha as propriedades da rede.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

# Detalhes da ligação

Quando estiver ligado a uma rede, clique no botão Detalhes na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless para visualizar os detalhes da ligação.

#### Descrição dos detalhes da ligação

Nome | Descrição
--- | ---
Nome do perfil | Nome do perfil.
Nome da rede | Nome de rede (SSID) da ligação actual.
Qualidade do sinal | O sinal de radiofrequência (RF) pode ser avaliado através de dois componentes: força do sinal (quantidade) qualidade do sinal A qualidade do sinal é determinada por uma combinação de factores. Basicamente, é composta pela força do sinal e a taxa de ruído de RF presente. O ruído de RF ocorre naturalmente e artificialmente através de equipamento eléctrico. Se o volume de ruído de RF for elevado ou a força do sinal for baixa, resulta numa taxa de sinal/ruído mais baixo e origina uma qualidade de sinal mais fraca. Com uma taxa de sinal/ruído baixo, é difícil para o receptor de rádio distinguir as informações de dados contidas no sinal do ruído propriamente dito.
Força do sinal | As barras do ícone da força do sinal indicam a qualidade dos sinais de transmissão e recepção entre a placa sem fios e o ponto de acesso ou computador em modo (ad hoc) dispositivo para dispositivo. O número de barras verdes verticais indica a força dos sinais de transmissão e recepção. NOTA: A força do sinal é apresentada para o AP mais próximo das redes que contenham vários APs. A força do sinal varia entre excelente e fora do alcance. Os factores seguintes afectam a força do sinal: A qualidade do sinal diminui com a distância e é afectada por obstáculos de metal e betão. Os objectos de metal podem reflectir os sinais e originar interferências. Outros dispositivos eléctricos podem causar interferências.
Endereço IP | Endereço IPv4: Endereço IP (Internet Protocol) da ligação actual.
Endereço IPv6: O endereço IP da próxima geração é compatível com o IPv4 e está concebido para corrigir problemas de segurança de dados com o IPv4. O IPv6 aumenta o espaço do endereço de 32 para 128 bits, proporcionando um número ilimitado de redes e sistemas. Também suporta parâmetros de qualidade de serviço (QoS) para áudio e vídeo em tempo real.
Endereço MAC do adaptador | O endereço MAC (Media Access Control) da placa sem fios.
Banda | Indica a banda sem fios da ligação actual. 802.11a 802.11b 802,11g 802.11n
Número de antenas em utilização | Indica o número de antenas em utilização. Este número depende das bandas que as várias redes estão a utilizar, os modos de transmissão/recepção em utilização nessas bandas, a força do sinal e as capacidades dos pontos de acesso. O utilizador não tem controlo directo sobre este parâmetro.
Velocidades de dados suportadas | Velocidades de envio e recepção de dados do adaptador sem fios. Apresenta a velocidade em Mbps para a frequência que está a ser utilizada. 802,11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 802.11b: 1, 2, 5,5 e 11 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 802.11n: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
Frequência de rádio | Mostra a frequência da ligação sem fios actual. 802.11a: 5,15 GHz a 5,85 GHz 802.11b/g: 2,400 GHz a 2,4835 GHz (consoante o país) 802.11n: 2,400 GHz a 5,00 GHz
Número de canais | Mostra o canal de transmissão e de recepção.
Autenticação de rede | Mostra os modos Aberta, Partilhada, WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial e WPA2-Empresarial. Mostra a autenticação utilizada pelo perfil que está a ser utilizado. Consulte Perspectiva geral de segurança para obter mais informações.
Encriptação de dados | Mostra Nenhuma, WEP, TKIP ou AES-CCMP. Consulte Perspectiva geral de segurança para obter mais informações.
Tipo de autenticação 802.1X | Mostra Nenhuma, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP ou EAP-FAST. Consulte Perspectiva geral de segurança para obter mais informações.
Protocolo de autenticação 802.1X | Mostra Nenhuma, PAP, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 ou TLS. Consulte Perspectiva geral de segurança para obter mais informações.
Versão CCX | Versão das extensões compatíveis da Cisco desta ligação sem fios.
Potência actual TX | Níveis de potência de transmissão das extensões compatíveis da Cisco.
Níveis de potência suportados | 1.0, 5.0, 20.0, 31.6, 50.1 mW
Endereço MAC do ponto de acesso | O endereço MAC (Media Access Control) do ponto de acesso associado.
Ponto de acesso obrigatório | Mostra Nenhum, se não estiver activado. Se tiver sido activado a partir de Definição de ponto de acesso obrigatório, é apresentado o endereço MAC do ponto de acesso. Esta opção indica à placa sem fios para se ligar a um ponto de acesso que utilize um endereço MAC específico (12 dígitos hexadecimais de 48 bits; por exemplo, 00:06:25:0E:9D:84).
Reparação | Renova o endereço IP. Se tiver problemas a aceder à rede, verifique se o endereço IP é válido. Se for 0.0.0.0 ou 169.x.x.x, é provável que não seja válido. Se a rede estiver configurada para a atribuição automática de endereços de rede, clique em Reparar e peça um novo endereço IP.
Fechar | Fecha a página.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

# Gestão de perfis

Na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless, clique em Ligar numa rede sem fios. Uma vez ligado, é criado um perfil na lista de perfis. A lista de perfis apresenta os perfis actuais do utilizador pela ordem em que deverão ser aplicados. Utilize as setas para cima e para baixo para dispor os perfis numa ordem específica para estabelecer uma ligação automática com uma rede sem fios.

Pode também adicionar, editar e remover perfis da lista de perfis. Clique em 'Perfis' na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.

Ã‰ possível configurar perfis diferentes para cada rede sem fios. As definições dos perfis podem incluir o nome da rede (SSID), o modo de funcionamento e definições de segurança. Consulte Gestão de perfis para obter mais informações.

## Ícones da lista de perfis

Nome | Descrição
Nome do perfil | Os perfis são definições de rede que permitem à placa sem fios estabelecer a ligação a um ponto de acesso de rede (modo de [infra-estrutura] rede) ou a um computador (modo [ad hoc] de dispositivo para dispositivo) que não utilize um ponto de acesso). Consulte Gestão de perfis para obter mais informações.
Nome da rede | Nome (Nome do perfil ou SSID): o nome da rede à qual o adaptador está ligado. A coluna 'Nome' apresenta o SSID ou o nome do perfil, se um perfil para a rede estiver disponível.
Ícones de ligação: Os seguintes ícones de estado do perfil de rede indicam os diversos estados de ligação da placa a uma rede sem fios, o tipo de modo de funcionamento utilizado e se está a ser utilizada a segurança de rede.
| Círculo azul: O adaptador sem fios está associado a um ponto de acesso ou computador (modo ad hoc). Se um perfil tiver a segurança 802.1X activada, tal indica que a placa sem fios está associada e autenticada.
| Indica o modo de infra-estrutura.
| Indica o modo (ad hoc) de dispositivo para dispositivo.
| A rede sem fios utiliza a encriptação de segurança.
Setas | Posicione os perfis numa ordem de preferência para a ligação automática. Seta para cima: mova a posição de um perfil seleccionado para cima na lista de perfis. Seta para baixo: mova a posição de um perfil seleccionado para baixo na lista de perfis.
Ligar | Se a rede estiver dentro do alcance, e o perfil corresponder à configuração da rede, a ligação é feita.
Adicionar | Abre o ecrã Definições gerais dos perfis sem fios, que são utilizadas para criar um novo perfil. Consulte Criar um novo perfil para obter mais informações.
Remover | Remove um perfil seleccionado da lista de perfis. Consulte Remover um perfil para obter mais informações.
Propriedades | Permite-lhe editar o conteúdo de um perfil existente. Consulte Editar um perfil existente para obter mais informações.
| Exportar ou Importar: Permite-lhe importar e exportar perfis baseados no utilizador para e a partir da lista de perfis. Os perfis sem fios podem ser importados automaticamente para a lista de perfis. Consulte Exportar ou importar perfis para obter mais informações.
Fechar | Feche a janela da gestão de perfis.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

# Menus

Utilize os menus Ficheiro, Ferramentas, Avançadas, Perfis e Ajuda para configurar as definições de rede.

Nome | Descrição
Ficheiro | Sair: Fecha a janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.
Ferramentas | Definições da aplicação: Utilize para definir preferências de ligação em todo o sistema. Consulte Definições da aplicação para obter mais informações. Intel Wireless Troubleshooter: Utilize para resolver problemas de ligação à rede sem fios. Consulte Intel Wireless Troubleshooter para obter mais informações. Ferramenta de Diagnóstico Manual: A Ferramenta de Diagnóstico Manual permite-lhe executar um conjunto de testes de diagnóstico que verificam a funcionalidade da sua placa sem fios. Consulte Ferramenta de Diagnóstico Manual para obter mais informações. Ferramenta do Administrador: Utilizado pelos administradores ou pela pessoa que tem privilégios de administrador neste computador para configurar perfis partilhados (pré-início de sessão/comum, persistente e Voice over IP [VoIP]). A Ferramenta do Administrador também pode ser utilizado por um departamento de tecnologias de informação para configurar definições dos utilizadores no software Intel(R) PROSet/Wireless e para criar pacotes de instalação personalizados para exportar para outros sistemas. Consulte Ferramenta do Administrador para obter mais informações. NOTA: A Ferramenta do Administrador só está disponível se for instalada durante uma instalação personalizada do software Intel(R) PROSet/Wireless. Consulte Instalar ou desinstalar o software para obter mais informações sobre a instalação personalizada.
Avançadas | Definições do adaptador: Apresenta as definições do adaptador que são equivalentes às definições efectuadas nas definições avançadas do Microsoft Windows. Consulte Definições do adaptador para obter mais informações. Para aceder às definições do adaptador a partir do Microsoft Windows: Seleccione Ligações de rede no painel de controlo do Windows. Clique com o botão direito do rato na ligação de rede sem fios. Seleccione Propriedades no menu. Clique em Configurar para visualizar as definições avançadas da placa. Estatística avançada: Seleccione para ver informações detalhadas sobre a placa e ligação sem fios. Consulte Estatística avançada para obter mais informações. Utilizar Windows para gerir o Wi-Fi: Seleccione para activar o Microsoft Windows XP como o gestor sem fios. Consulte Configuração Nula Sem Fios do Microsoft Windows XP para obter mais informações.
Perfis | Gerir perfis: Seleccione para criar ou editar perfis. Gerir exclusões: Seleccione para excluir redes da ligação automática. Consulte Gerir exclusões para obter mais informações.
Ajuda | Ajuda do Intel(R) PROSet/Wireless: Inicia a ajuda on-line. Acerca de: apresenta informações sobre a versão para os componentes de aplicação actualmente instalados.

## Definições da aplicação (menu 'Ferramentas')

As definições da aplicação controlam o comportamento do software Intel(R) PROSet/Wireless.

#### Descrição das definições da aplicação

Nome | Descrição
--- | ---
Adaptador | Lista a placa de rede que está actualmente disponível. Pode ser uma ligação WiFi sem fios Intel 4965AGN, uma ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AG_ , uma ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG, uma ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG ou uma ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG.
Definições avançadas: As seguintes definições controlam o comportamento do Intel(R) PROSet/Wireless e mostram informações.
Barra de tarefas | Mostrar ícone da aplicação na barra de tarefas: Seleccione para apresentar o ícone de estado na barra de tarefas. Este ícone reside na barra de tarefas do Windows (área de notificação). Este ícone indica o estado da sua ligação sem fios. Anule a selecção para não apresentar o ícone de estado na barra de tarefas. O ícone de estado na barra de tarefas disponibiliza diversas funções: Feedback visual para o estado de ligação e actividade sem fios da rede sem fios. A cor e a animação do ícone mudam consoante a actividade sem fios. Consulte Ícones da barra de tarefas para obter mais informações. Menu: Aparece um menu quando clica com o botão direito do rato no ícone. Este menu permite a execução de diversas tarefas, como, por exemplo, ligar/desligar o rádio ou iniciar a aplicação Intel(R) PROSet/Wireless. Consulte Opções do menu da barra de tarefas para obter mais informações. Descrições e alertas. Consulte Descrições e alertas para obter mais informações.
Notificações | Mostrar notificações de aviso: Seleccione para visualizar alertas ao lado do ícone na barra de tarefas. Quando o utilizador tiver de agir, aparece uma mensagem. Apenas os acontecimentos de alta importância despoletam um alerta. Se o alerta estiver seleccionado, a acção adequada é executada. Anule a selecção para não visualizar alertas. Consulte Descrições e alertas para obter mais informações. Seleccione uma das seguintes opções: Notificações de informação: Estes alertas são de baixa importância. Não requerem a interacção do utilizador mas melhoram significativamente o desempenho da actividade sem fios. Mostrar notificações de informação: Seleccionado por predefinição. Todos os alertas informativos são apresentados junto do ícone de estado da barra de tarefas. Estes alertas melhoram o desempenho da actividade sem fios, notificando-o sobre a disponibilidade de redes sem fios dentro da área de alcance. Informam-no também sobre a manutenção ou inexistência da ligação sem fios. Consulte Descrições e alertas para obter mais informações. Mostrar lista das redes disponíveis quando não estiver ligado: Quando tiver anulado a selecção de Mostrar notificações de informação, pode seleccionar esta opção. Quando os alertas estiverem desactivados, esta opção permite-lhe continuar a ser notificado sobre as redes disponíveis quando a placa sem fios não estiver ligada. Notificar quando outra aplicação utiliza a placa sem fios: Quando estiver seleccionada, aparece uma mensagem quando outras aplicações tentam gerir a placa sem fios. É útil se estiver a utilizar software fornecido por uma localização hotspot (café, terminal de aeroporto). Para beneficiar de todas as funcionalidades do Intel(R) PROSet/Wireless, desactive este software quando sair do hotspot. Activar notificação de certificados TLS rejeitados: Seleccione se quiser que um aviso seja emitido quando um certificado PEAP-TLS for rejeitado pelo servidor de autenticação. Consulte Segurança empresarial e Configurar um cliente com autenticação de rede TLS para obter mais informações.
Ligação automática | Ligar à rede disponível apenas com perfis: (Predefinição) Ligue a placa sem fios a uma rede disponível utilizando um perfil correspondente existente na Lista de perfis. Se não existirem perfis correspondentes, receberá uma notificação (consulte Notificações). O dispositivo sem fios permanece desligado até um perfil correspondente ser encontrado ou um novo perfil correspondente ser configurado. Ligar a qualquer rede disponível se não encontrar nenhum perfil correspondente: Seleccione para estabelecer a ligação a uma rede automaticamente, se ainda não configurou um perfil e estiver num local que tenha uma rede sem fios aberta e não segura. NOTA: as redes abertas não são seguras. Terá de estabelecer um plano de segurança próprio para esta ligação sem fios. Uma forma de tornar segura uma ligação sem fios aberta é utilizar o software de rede privada virtual (VPN). Ligar a qualquer rede baseada apenas em perfis (modo Cisco): Seleccione para tentar todos os perfis pela ordem preferida. Isto significa que está nas imediações de um ponto de acesso que tem mais de um SSID, mas apenas anuncia um.
Gerir exclusões | Activar lista de exclusão automática: Seleccione para activar a funcionalidade da lista de exclusão automática. Esta funcionalidade fornece uma forma de excluir pontos de acesso da ligação automática. Consulte Gerir exclusões para obter mais informações. Activar lista de exclusão manual: Seleccione para activar a funcionalidade da lista de exclusão manual. Esta funcionalidade fornece uma forma de excluir redes da ligação automática. Consulte Gerir exclusões para obter mais informações.
Lista de redes sem fios | Mostrar cabeçalhos de ordenação das colunas: Seleccione para visualizar os nomes das colunas na lista de redes sem fios. Clique num cabeçalho de coluna para ordenar a coluna por ordem ascendente ou descendente.
Notificação de pasta partilhada | A partilha de ficheiros e impressoras permite que outros computadores numa rede acedam a recursos no seu computador. Deve ter cuidado ao utilizar o seu computador portátil sem fios com a partilha de ficheiros e impressoras activada. Utilize esta funcionalidade para receber notificações quando estabelecer a ligação a uma rede sem fios com pastas partilhadas que satisfaçam uma das seguintes condições: O firewall do Microsoft Windows está desactivado. A partilha de ficheiros e impressoras está activada como excepção às definições do firewall do Microsoft Windows. Seleccione para remover pastas partilhadas automaticamente quando ligado a uma rede não segura Seleccione esta opção para ocultar as pastas partilhadas automaticamente sempre que se ligar a uma rede insegura. Desactivar esta notificação Seleccione para manter as definições actuais para pastas partilhadas sempre que estabelecer uma ligação a uma rede aberta não segura. Notificar quando ligado a uma rede não segura Seleccione para receber uma notificação sempre que tiver estabelecido uma ligação a uma rede aberta não segura.
Notificação de rede de dispositivo para dispositivo (ad hoc) | Recebe alertas em função das seguintes definições quando ligado a uma rede ad hoc. É alertado a cada dois minutos, com um máximo de cinco alertas. Notificar quando nenhum par aderiu à rede ad hoc Seleccione para receber uma notificação se nenhum par aderir à rede ad hoc. Notificar quando todos os pares deixam a rede ad hoc Seleccione para receber um alerta quando todos os pares deixam a rede ad hoc.
Notificação de nome de rede (SSID) | Aviso de alerta de nome de rede (SSID) Notifica-o quando o nome de rede predefinido (SSID) é utilizado para estabelecer a ligação a uma rede. Exemplos comuns de nomes de rede predefinidos são: sem fios, WLAN, linksys, predefinição. Estabelecer a ligação a um ponto de acesso que tenha um nome de rede predefinido (SSID) pode constituir um problema de segurança. Este ponto de acesso utiliza normalmente todas as predefinições de segurança e gestão (por exemplo, autenticação aberta; endereço IP, nome de utilizador ou palavra-passe predefinido). Se for uma rede pessoal, mude o nome da rede e as definições de segurança para aumentar a segurança da rede. Notificar quando ligado a uma rede com um nome SSID predefinido Seleccione para receber um alerta quando ligado a uma rede com o nome de rede predefinido.
Wi-Fi Protected Setup* | Activar registo do dispositivo Active esta opção para permitir que o computador aja como agente de registo externo. Nesta capacidade, o computador pode ser configurado como um ponto de acesso ou aderir a um ponto de acesso configurado. Depois de configurado o ponto de acesso, o computador, como agente de registo externo, pode adicionar novos computadores (que se registam) à rede. A predefinição é 'Desactivado'. Desactive a opção Activar registo do dispositivo para permitir que o computador detecte uma rede e estabeleça a ligação a essa rede como computador que se regista. Notificar quando os pontos de acesso Wi-Fi Protected Setup estão dentro do alcance do seu computador Active esta opção para saber quando um ponto de acesso equipado com Wi-Fi Protected Setup está dentro do alcance do seu computador. Isto é necessário se quiser registar (ligar) este computador no ponto de acesso. A predefinição é 'Activado'.
&OK | Guarde as configurações e regresse à página anterior.
Cancelar | Fecha e cancela quaisquer alterações.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

# Intel Wireless Troubleshooter (menu 'Ferramentas')

O Intel Wireless Troubleshooter é uma aplicação que pode ajudá-lo a resolver problemas de ligação à rede sem fios. Quando é detectado um problema de ligação, aparece um alerta no canto inferior direito do ecrã do ambiente de trabalho. Quando clica no alerta, uma mensagem de diagnóstico apresenta os passos recomendados para a resolução do problema de ligação que ocorreu. Por exemplo, se ocorreu um problema de ligação devido introdução de uma palavra-passe inválida, a aplicação 'Assistente de perfis' iniciada quando clica numa hiperligação apresentada. Pode também iniciar o Visualizador de eventos sem fios e activar ou desactivar as notificações de aviso. O Intel Wireless Troubleshooter é suportado pelo Microsoft Windows XP* e Microsoft Windows 2000*.

A página do Intel Wireless Troubleshooter contém dois painéis. Utilize o botão esquerdo do rato no painel da esquerda para visualizar uma lista de ferramentas disponíveis. O painel da direita apresenta o problema de ligação actual numa secção. Cada secção tem duas partes: a mensagem de erro e a acção recomendada. A acção recomendada contém descrições acerca de utilitários disponíveis e ajuda a resolver o problema de ligação relacionado. Se clicar numa ligação de ajuda, o texto de ajuda é apresentado numa janela. Se clicar na respectiva ligação de resolução do problema, será iniciado um programa para resolução do problema de ligação.

Consulte a secção Resolução de problemas para obter informações sobre a resolução de erros.

Nome | Descrição
Opções do menu | Ficheiro | Visualizador de eventos sem fios: Inicia o Visualizador de eventos sem fios.
Desactivar notificações/Activar notificações: Seleccione para desactivar ou activar as notificações de aviso.
Sair: Clique para sair da aplicação Intel Wireless Troubleshooter.
Ver | Apresenta ou remove os dados de histórico no painel da direita do Intel Wireless Troubleshooter.
Ferramentas | Ferramenta de Diagnóstico Manual: Execute o teste de diagnóstico para verificar a funcionalidade da sua placa em fios. Consulte Ferramenta de Diagnóstico Manual para obter mais informações.
Ajuda | Ajuda do Intel(R) Wireless Troubleshooter: apresenta a ajuda on-line do Intel Wireless Troubleshooter.
Acerca de: apresenta as informações da versão do Intel Wireless Troubleshooter.
Ajuda disponível | Mensagem de erro com data e hora: Descrição do erro. Ligação para resolução do erro (se disponível). Consulte Resolver erros em baixo. Ligação para os passos recomendados de resolução do erro.
Histórico | Mantém uma lista dos últimos cinco alertas. Os alertas estão listados por ordem cronológica, com o alerta mais recente no topo da lista.

# Ferramenta de diagnóstico manual (menu Ferramentas)

Execute o teste de diagnóstico para verificar a funcionalidade da sua placa em fios. Consulte Ferramenta de Diagnóstico Manual para obter mais informações.

# Ferramenta do Administrador (menu 'Ferramentas')

A Ferramenta do Administrador destina-se aos administradores ou pessoas com privilégios de administrador neste computador. Esta ferramenta permite ao administrador restringir o nível de controlo que os utilizadores deste computador têm sobre as suas ligações sem fios. Esta ferramenta é utilizada na configuração de perfis comuns (partilhados).

Os utilizadores só podem modificar as configurações ou os perfis de Administrador se tiverem a palavra-passe para esta ferramenta. Deve escolher uma palavra-passe que seja segura e não seja facilmente adivinhada.

Pode exportar estas definições e perfis como um só pacote para outros computadores da rede. Consulte a secção Ferramenta do Administrador para obter mais informações.

Nome | Descrição
--- | ---
Pacotes de administrador | Os pacotes de administrador são utilizados para guardar perfis administrativos e outras definições. Para o Windows XP e Windows 2000, pode copiar ou enviar este ficheiro executável aos clientes na sua rede. Quando o executável for executado, o conteúdo é instalado e configurado no computador de destino. Para o Windows Vista*, os pacotes de administrador são importados através do Gestor de Políticas de Grupo. Consulte Pacotes da Ferramenta do Administrador.
Definições da aplicação | Um administrador pode escolher o nível de controlo que os utilizadores têm sobre as suas ligações de rede sem fios. Consulte Definições da aplicação da Ferramenta do Administrador.
Perfis do administrador | Active ou desactive perfis persistentes ou de pré-início de sessão/comuns e configure as definições de Voice over IP (VoIP) no computador. Consulte Perfis da Ferramenta do Administrador. NOTA: Para o Windows Vista, apenas os perfis comuns são importados através do Gestor de Políticas de Grupo.
Definições do adaptador | Um administrador pode escolher o nível de controlo que os utilizadores têm sobre as suas ligações de rede sem fios. Consulte Definições do adaptador da Ferramenta do Administrador.
Software | Seleccione as aplicações do Intel(R) PROSet/Wireless que estão instaladas no computador do utilizador. Consulte Software da Ferramenta do Administrador.
Grupos de ID-A EAP-FAST | Um administrador pode seleccionar o servidor RADIUS Identificador de Autoridade (ID-A) que irá fornecer Credenciais de Acesso Protegido (PACs) para perfis que utilizem a autenticação EAP-FAST. Os grupos ID-A são partilhados por todos os utilizadores do computador e permite que perfis EAP-FAST suportem múltiplos PACs de múltiplos ID-As. Consulte Grupos de ID-A EAP-FAST da Ferramenta do Administrador.
Alterar palavra-passe | Altere a palavra-passe para a Ferramenta do Administrador. Consulte Alterar palavra-passe para obter mais informações.
Fechar | Fecha a página.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

# Definições do adaptador (menu Avançadas)

A opção 'Definições do adaptador' apresenta as propriedades da placa sem fios instalada no seu computador. Poderá ser uma das seguintes placas de rede:

- Ligação WiFi sem fios Intel (R) 4965AGN
- Ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AG_
- Ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG
- Ligação de rede 2915ABG Intel(R) PRO/Wireless
- Ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

#### Descrição das definições do adaptador

Nome | Descrição
--- | ---
802.11n Largura do canal | Defina a largura do canal de produtividade elevada para maximizar o desempenho. Defina a largura do canal como Auto ou 20Mhz. Auto é a predefinição. Utilize 20Mhz se os canais 802.11n estiverem restritos. NOTA: Esta definição só está disponível se a placa for uma ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AGN.
Modo 802.11n | A norma 802.11n baseia-se nas normas 802.11X anteriores adicionando múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO, multiple-input multiple-output). O MIMO aumenta a produtividade dos dados para melhorar a velocidade de transferência. Seleccione Activado ou Desactivado para definir o modo 802.11n da placa. 'Activado' é a predefinição. Um administrador pode activar ou desactivar o suporte do modo de produtividade elevada para reduzir o consumo de energia ou conflitos com outras bandas ou problemas de compatibilidade. NOTA: Esta definição só está disponível se a placa for uma ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AGN.
Canal Ad hoc | Não é necessário alterar o canal se os restantes computadores da rede ad hoc não utilizarem um canal diferente do canal predefinido. Valor: Seleccione o canal de funcionamento permitido na lista. 802.11b/g: Seleccione esta opção quando utilizar a frequência de banda ad hoc 802.11b e 802.11g (2,4 GHz). 802.11a: Seleccione esta opção quando utilizar a frequência de banda ad hoc 802.11a (5 GHz). NOTA: Quando não aparecer um canal 802.11a, as redes ad hoc a inicializarem-se não são suportadas para canais 802.11a.
Gestão de energia ad hoc | Defina funcionalidades de poupança de energia para redes de dispositivo para dispositivo (ad hoc). Desactivar: Seleccione quando estabelecer a ligação a redes ad hoc que contêm estações que não suportam a gestão de energia ad hoc. Máxima poupança de energia: Seleccione para optimizar a vida útil da bateria. Ambiente ruidoso: Seleccione para optimizar o desempenho ou a ligação com vários clientes. NOTA: Esta definição não está disponível se a placa for uma ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG ou uma ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG.
Modo QoS Ad Hoc | Controlo da qualidade do serviço (QoS) em redes ad hoc. A QoS proporciona a prioritização do tráfego a partir do ponto de acesso numa LAN sem fios com base na classificação do tráfego. WMM* (Wi-Fi Multimedia*) é a certificação de QoS da Wi-Fi Alliance. Quando o WMM está activado, a placa utiliza o WMM para suportar capacidades de identificação e de colocação em fila para as redes Wi-Fi. WMM activado (Predefinição) WMM desactivado NOTA: Esta definição não está disponível se a placa for uma ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG ou uma ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG.
Protecção do modo misto | Utilize para evitar colisões de dados num ambiente misto de 802.11b/11g/11a/11n. O RTS/CTS (pedir para enviar/limpar para enviar) deve ser utilizado num ambiente onde os clientes não se podem ouvir uns aos outros. O CTS-to-self pode ser utilizado para obter mais produtividade num ambiente onde os clientes estejam próximos e se possam ouvir uns aos outros. (O CTS-to-self não é suportado para 802.11n.)
Gestão de energia | Permite a selecção de um equilíbrio entre o consumo de energia e o desempenho do adaptador. O controlo de deslize das definições do adaptador sem fios define o equilíbrio entre a fonte de alimentação e a bateria do computador. Utilizar valor predefinido: (Predefinição) As definições de energia são baseadas na fonte de alimentação do computador. Manual: ajuste o controlo de deslize para a configuração pretendida. Utilize a configuração mínima para maximizar a duração da bateria. Utilize a configuração máxima para maximizar o desempenho. NOTA: A diminuição do consumo de energia varia com base nas definições da infra-estrutura.
Modo de preâmbulo | Altera a definição do comprimento de introdução recebido pelo ponto de acesso durante uma ligação inicial. Utilize sempre a introdução automática para proporcionar uma produtividade de rede óptima. A introdução de transmissão automática permite a detecção automática da introdução. Se suportada, deve ser utilizada a introdução curta. Caso contrário, utilize a introdução comprida (introdução de transmissão comprida). NOTA: Esta definição não está disponível se a placa for uma ligação de rede 3945ABG Intel(R) PRO/Wireless.
Banda preferida | Seleccione a banda de funcionamento. As selecções são: 802.11n 802,11g 802.11a 802.11b NOTA: Esta definição não está disponível se a placa for uma ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG ou uma ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG.
Agressividade do roaming | Esta definição permite-lhe definir a agressividade com que o seu cliente sem fios faz o roaming para melhorar a ligação a um ponto de acesso. Predefinição: Definição equilibrada entre a fixação e o desempenho do roaming. Menor: O seu cliente sem fios está fixo. Apenas uma deterioração significativa na qualidade da ligação faz com que ele passe para outro ponto de acesso. Maior: O seu cliente sem fios controla continuamente a qualidade da ligação. Se ocorrer degradação, ele tenta localizar um melhor ponto de acesso e fazer o roaming para o mesmo.
Melhoria da produtividade | Altere o valor do controlo de explosão de pacotes. Activar: Seleccione para activar a melhoria da produtividade. Desactivar: (Predefinição) Seleccione para desactivar a melhoria da produtividade.
Potência de transmissão | Definição predefinida: Definição de potência mais alta. Mais baixa: Cobertura mínima: Defina a placa com o nível mínimo de potência de transmissão. Permite-lhe expandir o número de áreas de cobertura ou confinar uma área de cobertura. Reduza a área de cobertura em áreas de muito tráfego para melhorar a qualidade global da transmissão e evitar a congestão e interferência com outros dispositivos. Mais alta: Cobertura máxima: Defina o adaptador para um nível de potência de transmissão máxima. Seleccione para o máximo desempenho e alcance em ambientes com outros dispositivos de rádio limitados. NOTA: A melhor definição é quando o utilizador define sempre a potência de transmissão com o nível mais baixo possível, ainda compatível com a qualidade da comunicação. Isto permite que o máximo número de dispositivos sem fios funcionem em áreas densas e reduz a interferência com outros dispositivos com os quais este rádio partilha o espectro de rádio. NOTA: Esta definição toma efeito quando for utilizado o modo ad hoc ou de infra-estrutura.
Modo sem fios | Seleccione a banda a utilizar para ligar a uma rede sem fios: Apenas 802.11a: Ligue a placa sem fios apenas a redes 802.11a. Apenas 802.11b: Ligue a placa sem fios apenas a redes 802.11b. Apenas 802.11g: Ligue a placa sem fios apenas a redes 802.11g. 802.11a e 802.11g: ligue o adaptador sem fios apenas a redes 802.11a e 802.11g. 802.11b e 802.11g: ligue o adaptador sem fios apenas a redes 802.11b e 802.11g. 802.11a, 802.11b e 802.11g: (Predefinição) - Ligue às redes sem fios 802.11a, 802.11b ou 802.11g. NOTA: Estes modos sem fios (tipos de modulação) determinam os pontos de acesso descobertos apresentados na Lista de redes sem fios.
&OK | Guarda as definições e volta à página anterior.
Cancelar | Fecha e cancela quaisquer alterações.

# Estatística avançada (menu 'Avançadas')

A opção 'Estatística avançada' proporciona informações sobre a ligação actual da placa.

#### Descrição da estatística avançada

Nome | Descrição
--- | ---
Estatística | Estatística avançada: Estas informações indicam a forma como a placa comunica com um ponto de acesso. Associação: Se a placa localizar um ponto de acesso para estabelecer comunicação, o valor está dentro do alcance da rede. Caso contrário, o valor apresentado será fora do alcance. Endereço MAC do AP: O endereço MAC de doze dígitos (00:40:96:31:1C:05) do ponto de acesso. Número de associações: o número de vezes que o ponto de acesso localizou o adaptador. Contagem AP: o número de pontos de acesso disponíveis dentro do alcance do adaptador sem fios. Número de análises completas: O número de vezes que a placa analisou todos os canais relativamente às informações de recepção. Número de análises parciais: O número de análises que foram terminadas. Roaming: Estas informações contêm contadores associados às causas de roaming da placa. O roaming ocorre quando um adaptador comunica com um ponto de acesso e, em seguida, comunica com outro com uma força de sinal melhor. Contagem de roaming: o número de vezes que o roaming ocorreu. AP não transmitiu: o adaptador não recebeu a transmissão de rádio a partir do ponto de acesso. Pode ser necessário reiniciar o ponto de acesso. Qualidade deficiente do sinal: a qualidade do sinal é demasiado baixa para permitir a manutenção da comunicação com o ponto de acesso. Moveu a placa para fora da área de cobertura do ponto de acesso ou as informações de endereço do dispositivo do ponto de acesso foram alteradas. Balanceamento de carga do AP: o ponto de acesso terminou a associação com o adaptador com base na incapacidade do ponto de acesso manter a comunicação com todos os adaptadores associados. Existem demasiados adaptadores a tentar comunicar com um ponto de acesso. AP RSSI muito baixo: O indicador de força do sinal de recepção (RSSI) é demasiado baixo para manter uma associação com o adaptador. Pode estar fora da área de cobertura do ponto de acesso ou o ponto de acesso pode ter aumentado a velocidade de dados. Qualidade deficiente do canal: a qualidade do canal é baixa e incitou o adaptador a procurar outro ponto de acesso. AP largou unidade móvel: o ponto de acesso deixou de comunicar com um computador indicado na lista de dispositivos móveis reconhecíveis. O computador deve ser reassociado a um ponto de acesso. Diversos: Utilize estas informações para determinar se uma associação com um ponto de acesso diferente melhora o desempenho e ajuda a manter a mais alta velocidade de dados possível. Sinais recebidos: número de sinais recebidos pelo adaptador. Percentagem de sinais perdidos: valor percentual dos sinais perdidos. Percentagem de erros de transmissão: a percentagem de transmissões de dados com erros. Força do sinal: A força do sinal do ponto de acesso com o qual a placa está a comunicar, apresentado em decibéis (dBm).
Estatística TX/RX (transmissão/recepção) | Apresenta valores percentuais para pacotes não dirigidos e dirigidos. Total de pacotes host: o total de contagens de pacotes dirigidos e não dirigidos. Transmitir - (Mbps) Receber - (Mbps) Pacotes não dirigidos: o número de pacotes dirigidos transmitidos para a rede sem fios. Pacotes dirigidos: o número de pacotes recebidos enviados especificamente para o adaptador sem fios. Total de bytes: o total de bytes dos pacotes recebidos e enviados pelo adaptador sem fios.
Registar | Defina o tempo durante o qual pretende registar dados estatísticos para a sua placa sem fios. Configurar definições de registo: Clique em Definições para definir a frequência com que pretende registar as estatísticas. Pode definir o número de segundos e quantas horas pretende que as estatísticas fiquem registadas. Para alterar a localização de armazenamento do ficheiro de registo. Clique em Procurar para especificar uma nova localização para o ficheiro de registo. O caminho actual é apresentado. A localização predefinida está no directório de ficheiros de programas do Intel(R) PROSet/Wireless. Clique em Abrir para fechar e aplicar o novo caminho para o ficheiro. Clique em Fechar para sair da 'Estatística avançada'. Iniciar/Parar registo: Clique neste botão para iniciar e parar o registo. Quando clicar em Iniciar registo, as informações estatísticas (descritas acima) acumulam-se. Quando clicar em Parar registo, a acumulação termina e esta informação é guardada num ficheiro que pode abrir e ver. Ver ficheiro de registo...: Clique neste botão para abrir a pasta Wireless em Program Files/Intel (esta é a localização predefinida). Os nomes dos ficheiros de registo utilizam o mês, o dia e o ano, mais o número do registo criado nesse dia. Por exemplo: 03122007_001.htm. O ficheiro de registo fornece: Data e Hora Informações da placa Informações da ligação TX/RX Estatística NOTA: Um administrador pode desactivar esta funcionalidade.
Reiniciar estatística | Repõe a zero os contadores estatísticos da placa e inicia uma nova contabilização dos dados.
Fechar | Fecha a volta à janela principal.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

# Utilizar Windows para gerir o Wi-Fi* (menu 'Avançadas')

A funcionalidade 'Configuração Nula Sem Fios do Microsoft Windows XP' proporciona um utilitário integrado de configuração sem fios. Esta funcionalidade pode ser activada e desactivada no Intel(R) PROSet/Wireless. Clique em Utilizar Windows para gerir o Wi-Fi no menu Avançadas ou no menu Barra de tarefas. Se a Configuração Nula Sem Fios do Windows XP estiver activada, as funcionalidades do Intel(R) PROSet/Wireless são desactivadas.

# Gestão da lista de exclusão (menu 'Perfis')

A opção 'Gestão da lista de exclusão' está disponível quando selecciona Gerir exclusões no menu 'Perfis' ou quando clica no botão Propriedades na lista de redes sem fios.

NOTA: Se um administrador designou uma rede para exclusão, apenas um administrador, utilizando a Ferramenta do Administrador poderá remover a rede da lista de exclusões.

IMPORTANTE: O utilizador não é automaticamente ligado a uma rede ou ponto de acesso constante da lista.

Utilize Gestão da lista de exclusão para excluir redes sem fios (SSID) inteiras.

NOTA: Os administradores podem excluir perfis da Ferramenta do Administrador. Consulte Ferramenta do Administrador.

Nome | Descrição
Gestão da lista de exclusão | Nome da rede: Nome (SSID) da rede sem fios. Rádio: Mostra a banda, se houver um erro DHCP. Endereço MAC: O endereço MAC do dispositivo. Motivo: indica o motivo da excluso do item da ligação automática. Detalhes: Proporciona informação específica sobre como o ponto de acesso foi excluído e sobre como removê-lo da exclusão. Esta rede foi excluída da ligação automática pelos seguintes motivos: O utilizador excluiu esta rede manualmente. Para voltar a tornar esta rede (ou pontos de acesso) elegível para uma ligação automática, seleccione-a e clique no botão Remover. NOTA: O botão Limpar lista remove todas as entradas, excepto os pontos de acesso não controlados e excluídos pelo administrador, da lista. Os pontos de acesso não controlados são removidos da lista quando uma ligação é feita para este ponto de acesso utilizando credenciais válidas. Todos os pontos de acesso excluídos numa rede (diferentes dos não controlados e dos excluídos pelo administrador) são removidos da lista quando um perfil para essa rede é aplicado manualmente. NOTA: As entradas esbatidas são pontos de acesso não controlados excluídos ou excluídos pelo administrador. Os pontos de acesso não controlados ou excluídos pelo administrador não podem ser removidos da lista manualmente.
Adicionar | Adiciona um nome de rede (SSID) à lista.
Remover | Remove qualquer entrada da lista.
Limpar lista | Remove todas as entradas da lista.
Fechar | Fecha e guarda as alterações.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

# Ligar/desligar rádio sem fios

Para ligar ou desligar o rádio sem fios, execute uma das seguintes opções:

- O interruptor de rádio de hardware opcional no seu computador (se houver).
- Utilize o software Intel(R) PROSet/Wireless.
- Utilize o Microsoft Windows.

> NOTA: quando o computador está ligado, o rádio transmite sinais constantemente. Em determinadas situações, tais como num avião, os sinais do rádio podem causar interferências. Utilize os seguintes métodos se precisar de desligar o rádio de placa sem fios.

## Utilizar o interruptor opcional de desligar/ligar o rádio do computador

Se o computador tiver um interruptor externo instalado, pode ser utilizado para ligar ou desligar o rádio. Consulte a documentação do fabricante do computador para obter mais informações sobre este interruptor. Se tiver o Intel(R) PROSet/Wireless instalado, o estado actual do rádio é apresentado na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless e na Barra de tarefas.

## Utilizar o Intel(R) PROSet/Wireless para desligar/ligar o rádio

O ícone de estado do Intel(R) PROSet/Wireless apresenta o estado actual do rádio. Na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless, clique em Sem fios ligado ou Sem fios desligado para ligar ou desligar o rádio.

## Ligar ou desligar o rádio a partir do ícone da barra de tarefas

Para ligar ou desligar o rádio, clique no ícone da barra de tarefas e seleccione Sem fios ligado/desligado.

## Utilizar o Windows para desligar o rádio

O rádio pode ser desligado utilizando o Windows.

> NOTA: Se desactivou o rádio a partir do Microsoft Windows, tem de utilizar o Microsoft Windows para ligar o rádio. Não pode utilizar um interruptor de hardware ou o Intel(R) PROSet/Wireless para voltar a activar o rádio.

#### Windows XP

1. No menu Iniciar, clique em Ligar a > Ligação de rede sem fios. Clique com o botão direito do rato e seleccione Desactivar.
2. Se tiver mais de uma placa sem fios, clique em Ligar a > Mostrar ligações no menu Iniciar. Clique com o botão direito do rato na placa pretendida e seleccione Desactivar.

Pode utilizar o mesmo método para voltar a ligar o rádio.

# Instalar e desinstalar o software

Uma instalação típica inclui o controlador da placa LAN sem fios, o software Intel(R) PROSet/Wireless e o Intel Wireless Troubleshooter.

> NOTA: Se pensar utilizar o Novell Client* for Windows, ele deve ser instalado antes da instalação do software Intel(R) PROSet/Wireless. Se o Intel(R) PROSet/Wireless já estiver instalado, deve removê-lo antes da instalação do Novell Client for Windows.

As seguintes funcionalidades estão disponíveis para instalação durante uma instalação personalizada:

- Ferramenta do Administrador
- Suporte de WMI
- Início de sessão único
- Ligação de pré-início de sessão

Para instalar estas funcionalidades, seleccione Personalizada durante a instalação. Siga as instruções abaixo para instalar estas funcionalidades. Se o Intel(R) PROSet/Wireless já estiver instalado, consulte as instruções pós-instalação.

> NOTA: Se pensar utilizar o Novell Client for Windows, ele deve ser instalado antes da instalação do software Intel(R) PROSet/Wireless. Se o Intel(R) PROSet/Wireless já estiver instalado, deve removê-lo antes da instalação do Novell Client for Windows.

### Instalar o software

1. Insira o CD de instalação na unidade de CDs.
2. Clique em Instalar software no ecrã do programa de instalação do Intel(R) PROSet/Wireless.
3. Leia o contrato de licença.
4. Seleccione Aceito os termos do contrato de licença.
5. Clique em Seguinte.
6. Clique em Personalizar.
7. Faça selecções na lista de funcionalidades a instalar:

> Suporte de WMI: A funcionalidade Windows Management Instrumentation permite aos administradores que não tenham o Intel(R) PROSet/Wireless instalado gerir remotamente clientes que tenham o Intel(R) PROSet/Wireless instalado.

> - Instalar: Clique em Suporte de WMI. Seleccione Instale esta funcionalidade e quaisquer subfuncionalidades seleccionadas. Vá para o passo 8.
> - Não instalar: Clique em Não instale esta funcionalidade. Um X vermelho junto da opção indica que não está instalada.

> Ferramenta do Administrador: Instala a Ferramenta do Administrador no menu Ferramentas. Esta ferramenta é utilizada na configuração de perfis comuns (partilhados). A Ferramenta do Administrador também é utilizado pelos departamentos de tecnologias de informação para activar ou desactivar as funcionalidades no software Intel(R) PROSet/Wireless.

> - Instalar: Clique em Ferramenta do Administrador. Seleccione Instale esta funcionalidade e quaisquer subfuncionalidades seleccionadas. Clique em Seguinte e avance até ao passo 8.
> - Não instalar: Seleccione Não instale esta funcionalidade. Um X vermelho junto da opção indica que não está instalada.

> Início de sessão único: Instala a ligação de pré-início de sessão 'Início de sessão único'. Esta ferramenta é utilizada na configuração de perfis comuns (partilhados) com a Ferramenta do Administrador.

> A mudança rápida de utilizador e o ecrã de boas-vindas do Windows XP são desactivados quando o suporte de início de sessão único é instalado.

> O início de sessão único destina-se aos ambientes empresariais nos quais os utilizadores iniciam sessão nos respectivos computadores com um nome de utilizador, uma palavra-passe e, normalmente, um domínio. A mudança rápida de utilizador não suporta o início de sessão com domínio.

> > NOTA: A mudança rápida de utilizador do Windows está activa por predefinição quando utiliza o Windows XP Home Edition. Destina-se ao utilizador doméstico. A mudança rápida de utilizador está disponível no Windows XP Professional quando este é instalado num computador autónomo ou ligado a um grupo de trabalho. Se um computador com o Windows XP Professional for adicionado a um domínio, a opção 'Mudança rápida de utilizador' não fica disponível.

> Ligação de pré-início de sessão: Um perfil de pré-início de sessão/comum fica activo assim que um utilizador iniciar a sessão no computador. A ligação de pré-início de sessão estabelece uma ligação sem fios antes do início de sessão do utilizador no Windows. Esta funcionalidade é instalada com início de sessão único.

> - Instalar: Clique em Ligação de pré-início de sessão. Seleccione Instale esta funcionalidade e quaisquer subfuncionalidades seleccionadas. Clique em Seguinte e avance até ao passo 8.
> - Não instalar: Seleccione Não instale esta funcionalidade. Um X vermelho junto da opção indica que não está instalada.

8. Clique em Instalar. Os componentes instalados ficam listados quando o software estiver instalado no seu computador.
9. Clique em OK.

> NOTA: Quando a Ligação de pré-início de sessão estiver instalada, é-lhe solicitado que reinicie o computador após a instalação do software.

### Adicionar funcionalidades pós-instalação

Se já tiver o Intel(R) PROSet/Wireless instalado, siga as instruções apresentadas abaixo para adicionar a Ferramenta do Administrador e a Ligação de pré-início de sessão:

1. Clique em Iniciar > Painel de Controlo > Adicionar ou Remover Programas > Software Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Clique em Alterar/Remover.
3. Clique em Modificar.
4. Clique em Seguinte.
5. Clique no X vermelho junto das funcionalidades que não estão instaladas.
6. Clique em Instale esta funcionalidade e quaisquer subfuncionalidades seleccionadas.
7. Clique em Modificar. Após a instalação, a funcionalidade fica listada como Instalada na lista de funcionalidades do programa de instalação do Intel(R) PROSet/Wireless.
8. Clique em OK.

### Activar a poupança de energia WMM* (UAPSD)

Para activar a poupança de energia WMM, o Registo tem de ser modificado. Edite o Registo e faça as seguintes alterações.

Edite a seguinte chave:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerQueues = c ou f

> (em que c = VI e VO estão activados, f = todas as categorias de acesso estão activadas)

Adicione a seguinte chave:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdFillCmd = 1

Adicione a seguinte chave:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerMode = 3

####

### Desinstalar o Intel(R) PROSet/Wireless

Para desinstalar o Intel(R) PROSet/Wireless:

1. Clique em Iniciar > Painel de controlo > Adicionar ou remover programas.
2. Clique em Intel(R) PROSet/Wireless Software .
3. Clique em Alterar/Remover.
4. Clique em Remover.
5. Clique em Seguinte.
6. Quando solicitado, determine o que gostaria de fazer com os perfis e definições actuais:

> Optou por remover completamente o software Intel(R) PROSet/Wireless.

> Seleccione o que pretende fazer com os perfis e definições actuais:

> - Não guardar os meus perfis e definições. Seleccione para remover completamente todos os perfis e definições actuais. Se voltar a instalar o software, os perfis e definições deixam de estar disponíveis.
> - Guardar os meus perfis e definições no formato actual (Intel(R) PROSet/Wireless 10.x).Seleccione para guardar os perfis e definições actuais. Se voltar a instalar o software, os perfis e definições actuais estão disponíveis.
> - Converter e guardar os meus perfis e definições no formato Intel(R) PROSet/Wireless 9.x. Se precisar de passar para uma versão anterior do software Intel(R) PROSet/Wireless, opte por guardar as definições. Se voltou a instalar o software, os perfis e definições actuais estão disponíveis. NOTA: Apenas as definições aplicáveis à versão anterior do software estão disponíveis.

7. Faça uma selecção e clique em OK.
8. Após a remoção do software, clique em Sim para reiniciar o computador.

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade