Volver al índice

# Especificaciones

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
Conexión de red Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG
Conexión de red Intel(R) PRO/Wireless 3945BG
Conexión de red Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG
Conexión de red Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN

Factor de forma | Tarjeta mini PCI Express*
Dimensiones | Ancho 50,95 mm x largo 30 mm x alto 4,5 mm
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Diversidad de antenas | Diversidad integrada
Interfaz del conector | Conexión de bordes de Mini Tarjeta de 53 pins
Voltaje | 3,3 V
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 95% sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz - 5,85 GHz (dependiendo del país) | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5 GHz UNII: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | 4 a 12 (dependiendo del país) | Canal 1-11 (solamente EEUU) Canal 1-13 (Japón, Europa)
IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
General
Sistemas operativos | Microsoft Windows 2000*, Windows XP* (32 y 64 bits) y Windows Vista* (32 y 64 bits).
Certificado Wi-Fi Alliance* | Certificado Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA*, WPA2*, WMM*, EAP-SIM
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Estándar WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a, 802.11n
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (par a par)
Seguridad | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits y 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

Ésta es una versión de Intel Wireless WiFi 4965AGN con las capacidades del borrador N desactivadas. El borrador N se refiere a: Enmienda de borrador de IEEE P802.11n / D1.0 al ESTÁNDAR [DE] Tecnología de la información - Telecomunicaciones e intercambio de información entre sistemas - Redes locales y metropolitanas - Requisitos específicos - Parte 11: Especificaciones de Control de acceso a medios (MAC) y Capa física (PHY) para LAN inalámbrica: Mejoras para una capacidad de proceso más alta

Factor de forma | Tarjeta mini PCI Express
Dimensiones | Ancho 50,95 mm x largo 30 mm x alto 4,5 mm
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Diversidad de antenas | Diversidad integrada
Interfaz del conector | Conexión de bordes de Mini Tarjeta de 53 pins
Voltaje | 3,3 V
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 95% sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz - 5,85 GHz (dependiendo del país) | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5 GHz UNII: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | 4 a 12 (dependiendo del país) | Canal 1-11 (solamente EEUU) Canal 1-13 (Japón, Europa)
Velocidades de datos IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
General
Sistemas operativos | Microsoft Windows 2000, Windows XP (32 y 64 bits) y Windows Vista (32 y 64 bits)
Certificado Wi-Fi Alliance | Certificado Wi-Fi para 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Estándar WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (par a par)
Seguridad | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits y 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Conexión de red Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG

Factor de forma | Tarjeta mini PCI Express
Dimensiones | Ancho 50,95 mm x largo 30 mm x alto 4,5 mm
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Antena de doble diversidad | Conmutación de doble diversidad integrada
Interfaz del conector | Conexión de bordes de Mini Tarjeta de 53 pins
Voltaje | 3,3 V
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50 a 92% de no condensación (a temperaturas de 25 ºC a 55 ºC)
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz a 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5 GHz UNII: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | 4 a 12 no superpuestos, dependiendo del país | Canal 1-11 (solamente EEUU) Canal 1-13 (Japón, Europa)
Caudal de datos | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
General
Sistemas operativos | Microsoft Windows 2000, Windows XP y Windows Vista
Certificado Wi-Fi Alliance | Certificado Wi-Fi para 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Estándar WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (par a par)
Seguridad | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits y 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Conexión de red Intel(R) PRO/Wireless 3945BG

Factor de forma | Tarjeta mini PCI Express
Dimensiones | Ancho 50,95 mm x largo 30 mm x alto 4,5 mm
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Antena de doble diversidad | Conmutación de doble diversidad integrada
Interfaz del conector | Conexión de bordes de Mini Tarjeta de 53 pins
Voltaje | 3,3 V
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50 a 92% de no condensación (a temperaturas de 25 ºC a 55 ºC)
Modulación de frecuencia | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda de frecuencias | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 2,4 GHz ISM: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | Canal 1-11 (solamente EEUU) Canal 1-13 (Japón, Europa)
Caudal de datos | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
General
Sistemas operativos | Microsoft Windows 2000, Windows XP y Windows Vista
Certificado Wi-Fi Alliance | Certificado Wi-Fi para 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Estándar WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (par a par)
Seguridad | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits y 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Conexión de red Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

Factor de forma | Mini PCI tipo 3A
Dimensiones | Ancho 59,75 mm x largo 50,95 mm x alto 5 mm
Peso | 12,90 gr
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Antena de doble diversidad | Conmutación de doble diversidad integrada
Interfaz del conector | Conexión de bordes SO-DIMM de 124 pins
Voltaje | 3,3 voltios
Temperatura de operación | 0 a +70 grados Celsius
Humedad | 50 a 85% de no condensación
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz a 5,85 GHz | 2,400 - 2.472 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5 GHz UNII: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | 4 a 12 no superpuestos, dependiendo del país | Canal 1-11 (solamente EEUU) Canal 1-13 (Japón, Europa)
Caudal de datos | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
General
Sistemas operativos | Microsoft Windows 2000, Windows XP y Windows Vista
Certificado Wi-Fi Alliance | Certificado Wi-Fi para 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v3.0
Estándar WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (par a par)
Seguridad | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits y 64 bits. 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Conexión de red de Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

Factor de forma | Mini PCI tipo 3B
Dimensiones | Ancho 59,45 mm x largo 44,45 mm x alto 5 mm
Peso | 12,90 gr
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Antena de doble diversidad | Conmutación de doble diversidad integrada
Interfaz del conector | Conexión de bordes de Mini PCI de 124 pins
Voltaje | 3,3 V
Temperatura de operación | 0 a +70 grados Celsius
Humedad | 50 a 85% de no condensación
Modulación de frecuencia | OFDM con BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Banda de frecuencias | 2,400 - 2,472 GHz (EEUU) 2,400 - 2,4835 GHz (Japón) 2,400 - 2,4835 GHz (ETSI Europa)
Modulación | OFDM con BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Canales | Soporte completo de 14 canales
Caudal de datos | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 y 54 Mbps
General
Sistemas operativos | Microsoft Windows 2000, Windows XP y Windows Vista
Certificado Wi-Fi Alliance | Certificado Wi-Fi para 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v2.0
Estándar WLAN | IEEE 802.11g y 802.11b
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (par a par)
Seguridad | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128-bit), WEP 128 bits y 64 bits.
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Volver al inicio

Volver al índice

Marcas comerciales y cláusula de exención de la responsabilidad