Takaisin Sisällys-sivulle

# Tekniset tiedot

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection
Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN

Muotokerroin | PCI Express* Mini Card
Mitat | Leveys 50,95 mm, pituus 30 mm, korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
Liittimen rajapinta | 53-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2.400 - 2.4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | 4 - 12 (maasta riippuen) | Kanava 1-11 (vain Yhdysvallat) Kanava 1-13 (Japani, Eurooppa)
IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 2000*, Windows XP* (32- ja 64-bittinen) ja Windows Vista* (32- ja 64-bittinen).
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi*-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA*, WPA2*, WMM*, EAP-SIM
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a, 802.11n
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

Tämä on Intel Wireless WiFi 4965AGN:n versio, josta on poistettu Draft N -ominaisuudet. Draft N tarkoittaa määritystä: IEEE P802.11n / D1.0 Draft Amendment to STANDARD [FOR] Information Technology-Telecommunications and information exchange between systems-Local and Metropolitan networks-Specific requirements-Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: Enhancements for Higher Throughput

Muotokerroin | PCI Express Mini Card
Mitat | Leveys 50,95 mm, pituus 30 mm, korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
Liittimen rajapinta | 53-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2.400 - 2.4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | 4 - 12 (maasta riippuen) | Kanava 1-11 (vain Yhdysvallat) Kanava 1-13 (Japani, Eurooppa)
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 2000, Windows XP (32- ja 64-bittinen) ja Windows Vista (32- ja 64-bittinen)
Wi-Fi Alliance -sertifiointi | Wi-Fi-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Muotokerroin | PCI Express Mini Card
Mitat | Leveys 50,95 mm, pituus 30 mm, korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Kaksitieantenni | Emolevyllä oleva kaksitiekytkentä
Liittimen rajapinta | 53-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50..92 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...55 ºC)
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Taajuuskaista | 5.15 GHz - 5.85 GHz | 2.400 - 2.4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | 4–12 toisiaan peittämätöntä, vaihtelee maan mukaan | Kanava 1-11 (vain Yhdysvallat) Kanava 1-13 (Japani, Eurooppa)
Tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 2000, Windows XP ja Windows Vista
Wi-Fi Alliance -sertifiointi | Wi-Fi-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Muotokerroin | PCI Express Mini Card
Mitat | Leveys 50,95 mm, pituus 30 mm, korkeus 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Kaksitieantenni | Emolevyllä oleva kaksitiekytkentä
Liittimen rajapinta | 53-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50..92 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...55 ºC)
Taajuusmodulointi | 2,4 GHz (802.11b/g)
Taajuuskaista | 2.400 - 2.4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kanava 1-11 (vain Yhdysvallat) Kanava 1-13 (Japani, Eurooppa)
Tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 2000, Windows XP ja Windows Vista
Wi-Fi Alliance -sertifiointi | Wi-Fi-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection

Muotokerroin | Mini PCI Type 3A
Mitat | Leveys 59,75 mm, pituus 50,95 mm, korkeus 5 mm
Paino | 12,90 g
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Kaksitieantenni | Emolevyllä oleva kaksitiekytkentä
Liittimen rajapinta | 124-nastainen S0-DIMM-reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+70 °C
Ilmankosteus | 50–85 %, tiivistymätön
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Taajuuskaista | 5.15 GHz - 5.85 GHz | 2.400 - 2,472 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | 4–12 toisiaan peittämätöntä, vaihtelee maan mukaan | Kanava 1-11 (vain Yhdysvallat) Kanava 1-13 (Japani, Eurooppa)
Tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 2000, Windows XP ja Windows Vista
Wi-Fi Alliance -sertifiointi | Wi-Fi-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v3.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen. 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

Muotokerroin | Mini PCI Type 3B
Mitat | Leveys 59,45mm, pituus 44,45 mm, korkeus 5,0 mm
Paino | 12,90 g
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Kaksitieantenni | Emolevyllä oleva kaksitiekytkentä
Liittimen rajapinta | 124-nastainen PCI-reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+70 °C
Ilmankosteus | 50–85 %, tiivistymätön
Taajuusmodulointi | OFDM yhdessä BPSK:n, QPSK:n, 16QAM:n, 64QAM:n, DBPSK:n, DQPSK:n, CCK:n kanssa
Taajuuskaista | 2 400 - 2 472 GHz (Yhdysvallat) 2 400 - 2 4835 GHz (Japani) 2 400 - 2 4835 GHz (Eurooppa, ETSI)
Modulointi | OFDM yhdessä BPSK:n, QPSK:n, 16QAM:n, 64QAM:n, DBPSK:n, DQPSK:n, CCK:n kanssa
Kanavat | Täydellinen 14 kanavan tuki
Tiedonsiirtonopeudet | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 ja 54 Mbps
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 2000, Windows XP ja Windows Vista
Wi-Fi Alliance -sertifiointi | Wi-Fi-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v2.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g ja 802.11b
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128-bittinen), WEP 128-bittinen ja 64-bittinen.
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Takaisin alkuun

Takaisin Sisällys-sivulle

Tavaramerkit ja vastuuvapautuslausekkeet