กลับไปที่สารบัญ

# คุณลักษณะเฉพาะ

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection
Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

## Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN

ฟอร์มแฟกเตอร์ | PCI Express* Mini Card
ขนาด | กว้าง 2.00 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (50.95 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)
ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ | Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066
ความหลากหลายของเสาสัญญาณ | ความหลากหลายบนบอร์ด
อินเทอร์เฟซของปลั๊กต่อ | ปลั๊กต่อ Mini Card 53 พิน
แรงดันไฟฟ้า | 3.3 โวลท์
อุณหภูมิทำงาน | 0 ถึง +80 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ | 50 ถึง 95% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 C ถึง 35 C)
การแปลงความถี่ | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
ย่านความถี่ | 5.15 GHz - 5.85 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ) | 2.400 - 2.4835 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)
การแปลงสัญญาณ | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
สื่อไร้สาย | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
ช่องสัญญาณ | 4 ถึง 12 (ขึ้นกับแต่ละประเทศ) | แชนเนล 1-11 (เฉพาะ US) แชนเนล 1-13 (Japan, Europe)
IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ | Microsoft Windows 2000*, Windows XP* (32 และ 64 บิต) และ Windows Vista* (32 และ 64 บิต)
การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance* | การรับรอง Wi-Fi* สำหรับ 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA*, WPA2*, WMM*, EAP-SIM
การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco | ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0
มาตรฐาน WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a, 802.11n
สถาปัตยกรรม | โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน หรือเฉพาะกิจ (peer-to-peer)
ความปลอดภัย | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 บิต, WEP 128 บิต และ 64 บิต; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

นี่เป็นรุ่นของ Intel Wireless WiFi 4965AGN ที่ปิดการใช้งานความสามารถ Draft N Draft N หมายถึง: การแก้ไข IEEE P802.11n / D1.0 Draft สำหรับมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ-โทรคมนาคมและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ-เครือข่ายแบบ Local และ Metropolitan ข้อกำหนด Part 11: ข้อกำหนด Wireless LAN Medium Access Control (MAC) และ Physical Layer (PHY): การปรับปรุงสำหรับการรับส่งข้อมูลที่สูงกว่า

ฟอร์มแฟกเตอร์ | PCI Express Mini Card
ขนาด | กว้าง 2.00 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (50.95 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)
ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ | Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066
ความหลากหลายของเสาสัญญาณ | ความหลากหลายบนบอร์ด
อินเทอร์เฟซของปลั๊กต่อ | ปลั๊กต่อ Mini Card 53 พิน
แรงดันไฟฟ้า | 3.3 โวลท์
อุณหภูมิทำงาน | 0 ถึง +80 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ | 50 ถึง 95% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 C ถึง 35 C)
การแปลงความถี่ | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
ย่านความถี่ | 5.15 GHz - 5.85 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ) | 2.400 - 2.4835 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)
การแปลงสัญญาณ | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
สื่อไร้สาย | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
ช่องสัญญาณ | 4 ถึง 12 (ขึ้นกับแต่ละประเทศ) | แชนเนล 1-11 (เฉพาะ US) แชนเนล 1-13 (Japan, Europe)
อัตราข้อมูล IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ | Microsoft Windows 2000, Windows XP (32 และ 64 บิต) และ Windows Vista (32 และ 64 บิต)
การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance | การรับรอง Wi-Fi สำหรับ 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco | ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0
มาตรฐาน WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a
สถาปัตยกรรม | โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน หรือเฉพาะกิจ (peer-to-peer)
ความปลอดภัย | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 บิต, WEP 128 บิต และ 64 บิต; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

ฟอร์มแฟกเตอร์ | PCI Express Mini Card
ขนาด | กว้าง 2.00 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (50.95 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)
ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ | Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066
สายสัญญาณแบบดูอัลไดเวอร์ซิตี้ | การสลับสัญญาณแบบดูอัลไดเวอร์ซิตี้ออนบอร์ด
อินเทอร์เฟซของปลั๊กต่อ | ปลั๊กต่อ Mini Card 53 พิน
แรงดันไฟฟ้า | 3.3 โวลท์
อุณหภูมิทำงาน | 0 ถึง +80 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ | 50 ถึง 92% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 ºC ถึง 55 ºC)
การแปลงความถี่ | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
ย่านความถี่ | 5.15 GHz - 5.85 GHz | 2.400 - 2.4835 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)
การแปลงสัญญาณ | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
สื่อไร้สาย | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
ช่องสัญญาณ | 4 ถึง 12 ไม่ทับซ้อนกัน ขึ้นกับแต่ละประเทศ | แชนเนล 1-11 (เฉพาะ US) แชนเนล 1-13 (Japan, Europe)
อัตราข้อมูล | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ | Microsoft Windows 2000, Windows XP และ Windows Vista
การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance | การรับรอง Wi-Fi สำหรับ 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco | ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0
มาตรฐาน WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
สถาปัตยกรรม | โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน หรือเฉพาะกิจ (peer-to-peer)
ความปลอดภัย | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 บิต, WEP 128 บิต และ 64 บิต; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection

ฟอร์มแฟกเตอร์ | PCI Express Mini Card
ขนาด | กว้าง 2.00 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (50.95 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)
ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ | Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066
สายสัญญาณแบบดูอัลไดเวอร์ซิตี้ | การสลับสัญญาณแบบดูอัลไดเวอร์ซิตี้ออนบอร์ด
อินเทอร์เฟซของปลั๊กต่อ | ปลั๊กต่อ Mini Card 53 พิน
แรงดันไฟฟ้า | 3.3 โวลท์
อุณหภูมิทำงาน | 0 ถึง +80 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ | 50 ถึง 92% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 ºC ถึง 55 ºC)
การแปลงความถี่ | 2.4 GHz (802.11b/g)
ย่านความถี่ | 2.400 - 2.4835 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)
การแปลงสัญญาณ | CCK, DQPSK, DBPSK
สื่อไร้สาย | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
ช่องสัญญาณ | แชนเนล 1-11 (เฉพาะ US) แชนเนล 1-13 (Japan, Europe)
อัตราข้อมูล | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ | Microsoft Windows 2000, Windows XP และ Windows Vista
การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance | การรับรอง Wi-Fi สำหรับ 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco | ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0
มาตรฐาน WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b
สถาปัตยกรรม | โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน หรือเฉพาะกิจ (peer-to-peer)
ความปลอดภัย | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 บิต, WEP 128 บิต และ 64 บิต; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

ฟอร์มแฟกเตอร์ | Mini PCI Type 3A
ขนาด | กว้าง 2.85 นิ้ว x ยาว 1.75 นิ้ว x สูง 0.20 นิ้ว (59.75 มม. x 50.95 มม. x 5 มม.)
น้ำหนัก | 0.7 ออนซ์ (12.90 กรัม)
ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ | Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066
สายสัญญาณแบบดูอัลไดเวอร์ซิตี้ | การสลับสัญญาณแบบดูอัลไดเวอร์ซิตี้ออนบอร์ด
อินเทอร์เฟซของปลั๊กต่อ | ปลั๊กต่อ 124 พิน SO-DIMM
แรงดันไฟฟ้า | 3.3 โวลท์
อุณหภูมิทำงาน | 0 ถึง +70 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ | 50 ถึง 85% non-condensing
การแปลงความถี่ | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
ย่านความถี่ | 5.15 GHz - 5.85 GHz | 2.400 -2.472 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)
การแปลงสัญญาณ | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
สื่อไร้สาย | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
ช่องสัญญาณ | 4 ถึง 12 ไม่ทับซ้อนกัน ขึ้นกับแต่ละประเทศ | แชนเนล 1-11 (เฉพาะ US) แชนเนล 1-13 (Japan, Europe)
อัตราข้อมูล | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ | Microsoft Windows 2000, Windows XP และ Windows Vista
การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance | การรับรอง Wi-Fi สำหรับ 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco | ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v3.0
มาตรฐาน WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
สถาปัตยกรรม | โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน หรือเฉพาะกิจ (peer-to-peer)
ความปลอดภัย | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 บิต, WEP 128 บิต และ 64 บิต; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

ฟอร์มแฟกเตอร์ | Mini PCI Type 3B
ขนาด | กว้าง 1.175 นิ้ว x ยาว 2.039 นิ้ว x สูง 0.148 นิ้ว (29.85 มม. x 51.80 มม. x 3.76 มม.)
น้ำหนัก | 0.7 ออนซ์ (12.90 กรัม)
ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ | Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066
สายสัญญาณแบบดูอัลไดเวอร์ซิตี้ | การสลับสัญญาณแบบดูอัลไดเวอร์ซิตี้ออนบอร์ด
อินเทอร์เฟซของปลั๊กต่อ | ปลั๊กต่อ mini PCI 124 พิน
แรงดันไฟฟ้า | 3.3 โวลท์
อุณหภูมิทำงาน | 0 ถึง +70 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ | 50 ถึง 85% non-condensing
การแปลงความถี่ | OFDM พร้อมด้วย BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
ย่านความถี่ | 2.400 - 2.472 GHz (US) 2.400 - 2.4835 GHz (Japan) 2.400 - 2.4835 GHz (Europe ETSI)
การแปลงสัญญาณ | OFDM พร้อมด้วย BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
ช่องสัญญาณ | การสนับสนุน 14 แชนเนลสมบูรณ์แบบ
อัตราข้อมูล | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 และ 54 Mbps
ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ | Microsoft Windows 2000, Windows XP และ Windows Vista
การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance | การรับรอง Wi-Fi สำหรับ 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco | ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v2.0
มาตรฐาน WLAN | IEEE 802.11g และ 802.11b
สถาปัตยกรรม | โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน หรือเฉพาะกิจ (peer-to-peer)
ความปลอดภัย | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128 บิต), WEP 128บิต และ 64 บิต
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

กลับไปที่ด้านบน

กลับไปที่สารบัญ

เครื่องหมายการค้าและข้อสงวนสิทธิ์