Zpět na obsah

# Správa profilů

Co je profil?
Seznam profilů
Ikony seznamu profilů
Připojení k profilu
Vytvoření nového profilu
Úpravy existujícího profilu
Odebrání profilu
Nastavení hesla profilu
Export a import profilů

# Co je profil?

Profil je uložená skupina síťových nastavení. Profily jsou zobrazeny v Seznamu profilů. Profily jsou výhodné při přecházení mezi bezdrátovými sítěmi. Pro každou bezdrátovou síť lze nakonfigurovat jiné profily. Nastavení profilu obsahuje síťový název (SSID), provozní režim a nastavení zabezpečení.

Profil se vytvoří při připojení k bezdrátové síti.

1. Vyberte síť ze seznamu Bezdrátové sítě.
2. Klepněte na tlačítko Připojit.
3. Pokud bezdrátová síť vyžaduje heslo WEP nebo šifrovací klíč, zobrazí se před připojením žádost o jejich zadání. Chcete-li změnit možnosti zabezpečení, klepnutím na tlačítko Upřesnit otevřete okno Vytvořit profil bezdrátové sítě – Nastavení zabezpečení.
4. Chcete-li se připojit, klepněte na tlačítko OK. Bude vytvořen profil a přidán do seznamu profilů.

Průvodce vytvořením profilu bezdrátové sítě vás provede nastaveními, která jsou vyžadována pro připojení k bezdrátové síti. Po dokončení bude profil uložen a přidán do seznamu profilů. Díky uložení nastavení profilu budete příště připojeni automaticky, jakmile se dostanete do dosahu bezdrátové sítě.

## Seznam profilů

V seznamu profilů jsou zobrazeny existující profily. Jakmile se dostanete do dosahu bezdrátové sítě, aplikace Intel(R) PROSet/Wireless prověří, zda se některý profil v seznamu neshoduje. Pokud ano, budete k síti automaticky připojeni.

### Šipky pro nastavení priority v seznamu profilů

- Pomocí tlačítka se šipkou nahoru můžete posouvat umístění vybraného profilu v seznamu profilů směrem nahoru.
- Pomocí tlačítka se šipkou dolů můžete posouvat umístění vybraného profilu v seznamu profilů směrem dolů.

## Ikony seznamu profilů

Ikony stavu síťového profilu ukazují různé stavy připojení adaptéru k síti, typ používaného operačního režimu a zda se používá zabezpečení sítě. Tyto ikony se zobrazují vedle názvu profilu v seznamu profilů.

Název | Popis
Název profilu | Název profilu je vaše označení sítě. Může to být cokoli, co jasně síť identifikuje. Několik příkladů: Moje domácí síť, Pouliční kavárna,…
Název sítě | Název bezdrátové sítě (SSID) nebo počítače.
Ikony připojení - Ikony stavu síťového profilu ukazují různé stavy připojení adaptéru k bezdrátové síti, typ používaného provozního režimu a zda se používá zabezpečení sítě.
| Modrý kruh: Bezdrátový adaptér je přidružen k přístupovému bodu nebo k počítači (režim ad hoc). Pokud je pro profil povoleno zabezpečení 802.1X, ukazuje, že je bezdrátový adaptér přidružen a ověřen.
| Označuje režim Síť (Infrastruktura).
| Označuje režim Zařízení-zařízení (ad hoc).
| Označuje profil správce.
| Bezdrátová síť používá zabezpečení šifrováním.
Šipky | Pomocí šipek můžete uspořádat profily do požadovaného pořadí pro automatické připojení. Šipka nahoru: Posouvá umístění vybraného profilu v seznamu profilů směrem nahoru. Šipka dolů: Posouvá umístění vybraného profilu v seznamu profilů směrem dolů.
Připojit | Připojí vybraný profil k bezdrátové síti.
Přidat | Otevře okno Obecná nastavení profilu bezdrátové sítě, kde je možné vytvořit nový profil. Další informace najdete v části Vytvoření nového profilu.
Odebrat | Slouží k odebrání vybraného profilu ze seznamu profilů. Další informace najdete v části Odebrání profilu.
Vlastnosti | Slouží k úpravám existujícího profilu. Profil uvedený v seznamu také můžete upravit poklepáním. Další informace najdete v části Úpravy existujícího profilu.
| Export a import: Umožňuje importovat a exportovat uživatelské profily do a ze seznamu profilů. Bezdrátové profily lze automaticky naimportovat do Seznamu profilů. Další informace najdete v části Export a import profilů.
Zavřít | Zavře okno správy profilů.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

## Připojení k profilu

Jakmile se dostanete do dosahu bezdrátové sítě, která má shodný profil, budete k této síti automaticky připojeni. Pokud se v dosahu rovněž nachází jiná síť s profilem nižší priority, můžete vynutit připojení k tomuto nižšímu profilu. Lze to provést z aplikace Intel(R) PROSet/Wireless nebo pomocí ikony na hlavním panelu.

Ruční připojení profilu z aplikace Intel(R) PROSet/Wireless:

1. Poklepáním na ikonu na hlavním panelu otevřete hlavní okno aplikace Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Klepnutím na tlačítko Profily zobrazte seznam profilů.
3. Vyberte profil v seznamu profilů.
4. Klepněte na tlačítko Připojit. Nezapomeňte, že připojení bude navázáno, pouze pokud je bezdrátová síť v dosahu.

Ruční připojení k profilu prostřednictvím ikony na hlavním panelu:

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu aplikace Intel(R) PROSet/Wireless na hlavním panelu.
2. Klepněte na příkaz Připojit k profilu.
3. Vyberte profil.
4. Spusťte připojení klepnutím.

## Vytvoření nového profilu

Vyberte síť ze seznamu Bezdrátové sítě.

Klepněte na tlačítko Připojit.

Správce Vytvořit profil bezdrátové sítě vás provede požadovanými kroky vytvoření profilu a připojení k síti. Během konfigurace se okno Vytvořit profil bezdrátové sítě – Nastavení zabezpečení pokusí zjistit příslušná nastavení zabezpečení za vás.

Vytvoření nového profilu a připojení k bezdrátové síti:

1. V hlavním okně aplikace Intel(R) PROSet/Wireless klepněte na tlačítko Profily.
2. V seznamu profilů klepnutím na tlačítko Přidat otevřete okno Obecná nastavení profilu bezdrátové sítě.
3. Název profilu: Zadejte popisný název profilu.
4. Název bezdrátové sítě (SSID): Zadejte název bezdrátové sítě.
5. Provozní režim: Síť (Infrastruktura) je vybráno jako výchozí.

#### Popis stránky Obecná nastavení

Název | Popis
--- | ---
Název profilu | Název profilu bezdrátové sítě. Při konfigurování bezdrátové sítě, která byla vybrána ze seznamu Bezdrátové sítě, je název profilu stejný jako název bezdrátové sítě (SSID). Tento název můžete podle potřeby nahradit popisnějším nebo vhodnějším názvem. Příklady: Moje kancelářská síť, Honzova domácí síť, Síť společnosti ABC
Název bezdrátové sítě (SSID) | Název přístupového bodu bezdrátové sítě, který používá bezdrátový adaptér k připojení. Název sítě musí přesně odpovídat názvu bezdrátového přístupového bodu. V tomto názvu se rozlišují velká a malá písmena. Při konfigurování bezdrátové sítě, která byla vybrána se seznamu Bezdrátové sítě, je název sítě převzat ze seznamu bezdrátových sítí. Tento název nelze a není vhodné měnit. Pokud přístupový bod nevysílá svůj název sítě (SSID) nebo bezdrátový adaptér přijme skrytý název sítě z tajného přístupového bodu, bude v seznamu bezdrátových sítí zobrazena zpráva <SSID není vysílán>. K přidružení k síťové položce <SSID není vysílán> musí být před připojením vytvořen nový profil. Po připojení je v seznamu bezdrátových sítí stále zobrazena zpráva <SSID není vysílán>. Přidružený profil SSID je zobrazen v seznamu profilů.
Provozní režim | Síť (infrastruktura): Slouží k připojení k přístupovému bodu. Síť typu infrastruktura sestává z jednoho nebo více přístupových bodů a jednoho nebo více počítačů s bezdrátovými adaptéry. Tento typ připojení se používá v domácích sítích, podnikových sítích, hotelech a dalších zařízeních pro přístup k síti nebo k Internetu. POZNÁMKA: Pro profily správce (profily Před přihlášením/Běžný, Trvalý a VoIP) je k dispozici jen režim Síť (infrastruktura). Další informace najdete v části Nástroj správce. Zařízení-zařízení (ad hoc): Slouží k přímému připojení počítačů v bezdrátové síti ad hoc. Tento typ připojení je vhodný ke spojení pouze mezi dvěma nebo více počítači. Neumožňuje přístup k síťovým prostředkům nebo k Internetu.
Upřesnit | Klepnutím na tlačítko Upřesnit přejděte na stranu Upřesnit nastavení. Na straně Upřesnit nastavení můžete nastavit možnosti Udržovat připojení, Formát uživatelského jména, Automatické připojení a Automatický import, spustit aplikaci (Spustit aplikaci), zadat heslo profilu (Ochrana heslem) nebo zadat adresu určitého přístupového bodu, ke kterému se má adaptér připojit (Povinný přístupový bod).
Další | Přejdete na stránku Nastavení zabezpečení.
OK | Dokončení vytváření nového profilu s aktuálním nastavením.
Storno | Zavře Průvodce vytvořením profilu bezdrátové sítě a zruší veškeré změny.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

6. Klepnutím na tlačítko Upřesnit se zobrazí následující možnosti:
   - Automatické připojení: Výběrem této možnosti nastavíte automatické nebo ruční připojení k profilu.
   - Automatický import: Správce sítě může exportovat profil do jiného počítače.
   - Povinný přístupový bod: Výběrem této možnosti přidružíte bezdrátový adaptér ke konkrétnímu přístupovému bodu.
   - Ochrana heslem: Zadejte heslo, kterým bude profil chráněn.
   - Spustit aplikaci: Uveďte název programu, který má být spuštěn po navázání bezdrátového připojení.
   - Udržovat připojení: Tuto možnost vyberte, chcete-li po odhlášení zůstat připojeni k uživatelskému profilu.

#### Popis okna Upřesnit nastavení

Umožňuje chránit profil heslem a vybrat konkrétní přístupový bod v síti, ke kterému se má adaptér připojit. Tuto stránku zobrazíte klepnutím na tlačítko Upřesnit na stránce Obecná nastavení.

Název | Popis
--- | ---
Automatické připojení | Automaticky (výchozí): Výběrem této možnosti se aplikace Intel(R) PROSet/Wireless automaticky připojí k tomuto profilu, pokud je v dosahu. Na vyžádání: Výběrem této možnosti zabráníte automatickému připojení k profilu, pokud je síť v dosahu. Tuto možnost lze použít, pokud je například bezdrátové připojení zpoplatněno a nechcete se připojovat automaticky. Připojení k síti: Vyberte síť ze seznamu bezdrátových sítí. Klepněte na tlačítko Připojit.
Automatický import | Umožňuje správci sítě snadno přesunout vybraný profil do jiných počítačů. Pokud je exportovaný soubor umístěn do adresáře Wireless\AutoImport v jiném počítači, aplikace Intel(R) PROSet/Wireless jej automaticky naimportuje. POZNÁMKA: Automatický import není v okně Upřesnit nastavení k dispozici, pokud jsou nakonfigurovány profily správce.
Povinný přístupový bod | Přikazuje bezdrátovému adaptéru, aby se připojil k přístupovému bodu pomocí konkrétní adresy MAC. Zadejte adresu MAC přístupového bodu (BSSID); 48 bitů, 12 hexadecimálních číslic. Například 00:06:25:0E:9D:84. Vymazat: Vymaže aktuální adresu. POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici v provozním režimu ad hoc.
Ochrana heslem | Ochránit tento profil heslem (maximálně 10 znaků): Výběrem této možnosti povolíte heslo profilu. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuté (žádné heslo profilu). Heslo: Zadejte heslo. Zadané znaky hesla se zobrazí jako hvězdičky. Potvrzení nového hesla: Zadejte heslo znovu. POZNÁMKA: Pokud správce ani vy heslo neznáte, neexistuje postup, jak heslo resetovat. POZNÁMKA: U profilů správce není k dispozici.
Spustit aplikaci | Při připojení k profilu automaticky spustí dávkový soubor, spustitelný soubor nebo skript. Lze například automaticky spustit relaci virtuální privátní sítě (VPN), kdykoli se připojíte k bezdrátové síti. Zaškrtněte políčko Povolit spuštění aplikace. Zadejte název programu, který chcete spustit, nebo klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor na pevném disku. C:\Program Files\myprogram\myVPNfile.exe. Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno Upřesnit nastavení. POZNÁMKA: U profilů správce není k dispozici.
Udržovat připojení | Možnost Udržovat připojení udržuje bezdrátové připojení s uživatelským profilem po odhlášení. Je-li vybrána možnost Udržovat připojení a existuje trvalý profil, nebude tento trvalý profil použit při odhlášení. Bude použit pouze při ztrátě připojení s tímto profilem. POZNÁMKA: Tuto možnost je možné použít s klientem Nortel VPN, pokud je v něm nakonfigurována možnost Logoff on Connect (Odhlásit při připojení). POZNÁMKA: Automatický import není v okně Upřesnit nastavení k dispozici, pokud jsou nakonfigurovány profily správce.
Formát uživatelského jména | Formát uživatelského jména: Správce může vybrat formát uživatelského jména pro ověřovací server. Možnosti jsou: uživatel (výchozí) uživatel@doména uživatel@doména.cz DOMÉNA\uživatel POZNÁMKA: Toto nastavení je k dispozici jen v okně Upřesnit nastavení v Nástroji správce. Při vytváření profilu pomocí stránky Vytvořit profil bezdrátové sítě aplikace Intel(R) PROSet/Wireless není k dispozici.
OK | Zavře stránku a uloží nastavení.
Storno | Slouží k zavření okna a zrušení změn.
Nápověda? | Informace nápovědy pro tuto stránku.

7. Klepnutím na tlačítko Další na straně Obecná nastavení přejděte na stranu Nastavení zabezpečení.

8. Vyberte možnost Osobní zabezpečení nebo Podnikové zabezpečení a dále vyberte možnosti Ověření v síti a Šifrování dat. Podle potřeby zadejte nastavení šifrovacího klíče a nakonfigurujte nastavení ověřování 802.1X.

9. Po dokončení nastavení profilu klepněte na tlačítko OK. Chcete-li změnit nebo ověřit nastavení profilu, klepněte na tlačítko Zpět.
10. Pokud právě nejste připojeni k síti, aplikace Intel(R) PROSet/Wireless rozpozná, že byl přidán nový profil, a automaticky se pokusí k tomuto novému profilu připojit.
11. Chcete-li se k tomuto profilu připojit ručně, klepněte na tlačítko Připojit. Ikona připojení ukazuje aktuální stav připojení. Dále je zobrazen název sítě, rychlost vysílání a příjmu a kvalita signálu.

## Úpravy existujícího profilu

Úpravy existujícího profilu:

1. Klepněte na tlačítko Profily v hlavním okně aplikace Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Vyberte v seznamu profilů profil, který chcete upravit.
3. Klepnutím na tlačítko Vlastnosti otevřete okno Vlastnosti profilu bezdrátové sítě – Obecná nastavení.
4. K procházení mezi nastaveními na stránkách Obecná nastavení a Nastavení zabezpečení okna Vlastnosti profilu bezdrátové sítě použijte tlačítka Další a Zpět.
   - Obecná nastavení. Další informace najdete v části Obecná nastavení.
   - Nastavení zabezpečení. Další informace najdete v části Nastavení zabezpečení.
5. Klepnutím na tlačítko OK uložíte aktuální nastavení a zavřete okno. Klepnutím na tlačítko Storno zavřete okno bez uložení změn.

## Odebrání profilu

Odebrání profilu:

1. Klepněte na tlačítko Profily v hlavním okně aplikace Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Vyberte profil ze seznamu.
3. Klepněte na tlačítko Odebrat. Zobrazí se upozornění: Vybrané profily budou trvale odebrány. Chcete pokračovat?
4. Klepněte na tlačítko Ano. Profil bude odebrán ze seznamu profilů.

Pokud jste stále připojeni k síti:

1. Klepněte na tlačítko Profily v hlavním okně aplikace Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Vyberte profil ze seznamu.
3. Klepněte na tlačítko Odebrat. Zobrazí se upozornění: Vybrané profily budou trvale odebrány. Chcete pokračovat?
4. Klepněte na tlačítko Ano. Zobrazí se upozornění: Profil <název profilu> je aktivní a bude trvale odebrán. Chcete pokračovat?
5. Klepněte na tlačítko Ano. Profil bude odebrán ze seznamu profilů.

POZNÁMKA: Pokud je profil chráněn heslem, není možné nastavení profilu odebrat nebo upravit bez zadání hesla. Pokud správce ani vy heslo neznáte, neexistuje postup, jak heslo resetovat.

## Nastavení hesla profilu

Nastavení ochrany existujícího profilu heslem:

1. Klepněte na tlačítko Profily v hlavním okně aplikace Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Vyberte profil ze seznamu.
3. Klepnutím na tlačítko Vlastnosti otevřete stranu Obecná nastavení okna Vlastnosti profilu bezdrátové sítě.
4. Klepnutím na tlačítko Upřesnit otevřete okno Upřesnit nastavení.
5. Klepnutím na tlačítko Ochrana heslem otevřete nastavení Ochrana heslem.
6. Klepněte na možnost Ochránit tento profil heslem (maximálně 10 znaků).
7. Heslo: Zadejte heslo.
8. Potvrzení hesla: Zadejte heslo znovu.
9. Klepnutím na tlačítko OK uložíte nastavení a vrátíte se na stranu Obecná nastavení.
10. Chcete-li se vrátit do hlavního okna aplikace Intel(R) PROSet Wireless, klepněte na tlačítko OK.

## Export a import profilů

Tato funkce umožňuje exportovat a importovat uživatelské profily do a ze seznamu profilů. Bezdrátové profily lze automaticky naimportovat do Seznamu profilů.

> POZNÁMKA: Další pokyny k exportu profilů správce najdete v části Balíčky správce.

###

### Export profilů ze seznamu profilů

1. Vyberte v seznamu jeden nebo více profilů.
2. Stisknutím tlačítka Export exportujte profily ze seznamu profilů.
3. Vyberte cílovou složku. Klepnutím na tlačítko Procházet vyhledejte na pevném disku cílový adresář. Výchozím adresářem je disk C:\.

4. Klepnutím na tlačítko OK exportujte vybraný profil. Zobrazí se upozornění: Vybrané profily byly úspěšně exportovány do cílové složky: C:\.

Výběr více profilů:

1. Označte profil pomocí myši.
2. Stiskněte klávesu Ctrl.
3. Klepněte postupně na všechny profily, které chcete vybrat. Exportujte více profilů podle pokynů v kroku 2 výše.

### Import profilů do seznamu profilů

Ruční import profilů:

1. Klepněte na tlačítko Import v seznamu profilů.
2. Vyberte soubory s profily, které chcete importovat.
3. Klepněte na tlačítko Import.
4. Po úspěšném importu profilu se zobrazí zpráva.

Správce může nastavit automatický import profilů do seznamu profilů. Aplikace Intel(R) PROSet/Wireless sleduje nové profily v importovací složce na pevném disku. Automaticky lze importovat pouze profily, které mají povolené nastavení Povolit automatický import v části Upřesnit nastavení. Jestliže v seznamu profilů již existuje profil se stejným názvem, zobrazí se dotaz, zda chcete importovaný profil odmítnout nebo přijmout. Pokud jej přijmete, bude stávající profil nahrazen.

Všechny importované uživatelské profily jsou umístěny na konec seznamu profilů.

### Profily chráněné heslem

Uživatelské profily chráněné heslem lze automaticky importovat ze vzdálených systémů a exportovat do těchto systémů. Je-li profil chráněn heslem, bude jej možné upravit až po zadání hesla. Další informace najdete v části Nastavení hesla profilu.

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky