Vissza a tartalomjegyzékhez

# A biztonsági vonatkozások áttekintése

WEP titkosítás

- Nyílt és közös kulcsos hitelesítés

802.1X alapú hitelesítés

- A 802.1X alapú hitelesítés működése
- A 802.1X funkciói

WPA*/WPA2*
Vállalati üzemmód
Személyes üzemmód
WPA-Enterprise és WPA2-Enterprise
WPA-Personal és WPA2-Personal
AES-CCMP
TKIP
TLS
TTLS

- Hitelesítési protokollok

PEAP

- Hitelesítési protokollok

Cisco funkciók

- Cisco LEAP
- Cisco biztonsági funkció szabálysértő hozzáférési pont ellen
- Gyors barangolás (CCKM)
- CKIP
- Vegyes 802.11b és 802.11g környezet védelmi protokollja
- EAP-FAST
- Vegyes cellás üzemmód
- Rádiókezelés

# WEP titkosítás

Az IEEE 802.11 Wired Equivalent Privacy (WEP) segítségével megakadályozható a vezeték nélküli hálózatok adatainak illetéktelen vétele. A szabvány két biztonsági szintet tartalmaz, amelyek egyike 64 bites kulcsot használ (ezt néha 40 bitesnek is nevezik), a másik pedig 128 (más néven 104) bites kulcsot. A 128 bites kulcs biztonságosabb. Titkosítás alkalmazásakor a vezeték nélküli hálózaton lévő valamennyi vezeték nélküli eszköznek ugyanazokat a titkosítási kulcsokat kell használnia.

A WEP jelentése Wired Equivalent Privacy, azaz "a vezetékessel egyenértékű adatvédelem". A WEP alapú titkosítás és a közös kulcsos hitelesítés védi az adatátvitelt a hálózaton. A WEP az adatokat elküldésük előtt titkosító kulccsal titkosítja. Csak azok a számítógépek férhetnek hozzá a hálózathoz és fejthetik vissza a többi számítógép által küldött titkosított adatokat, amelyek ugyanazt a titkosító kulcsot használják. A hitelesítés egy további ellenőrzési eljárást iktat be az adapter és a hozzáférési pont közé.

A WEP titkosítási algoritmus sebezhető passzív és aktív hálózati támadásokkal. A TKIP és a CKIP algoritmus ellenállóbbá teszi a WEP protokollt a hálózati támadásokkal szemben, és kiküszöböli néhány hiányosságát.

### Nyílt és közös kulcsos hitelesítés

Az IEEE 802.11 hitelesítés kétféle hálózati hitelesítési módot támogat: a Nyílt rendszerű és a Közös kulcsos módszert.

- Nyílt hitelesítés: Bármelyik vezeték nélküli állomás kérhet hitelesítést. Az az állomás, amely hitelesíteni szeretné magát egy másik vezeték nélküli állomás felé, elküld egy a saját azonosítóját tartalmazó hitelesítés-kezelési kérelmet. A vevő állomás vagy hozzáférési pont minden hitelesítési kérelmet teljesít. A nyílt hitelesítésnél bármely eszköz hozzáférhet a hálózathoz. Ha a hálózaton nincs engedélyezve a titkosítás, akkor bármely eszköz, amely ismeri a hozzáférési pont SSID-jét, hozzáférhet a hálózathoz.
- Közös kulcsos hitelesítés: Feltételezi, hogy mindegyik állomás megkapott egy titkos közös kulcsot egy olyan biztonságos csatornán keresztül, amely független a 802.11-es vezeték nélküli hálózat kommunikációs csatornájától. A közös kulcsos hitelesítéshez az ügyfélgépen be kell állítani egy statikus WEP-kulcsot. Az ügyfélgép csak akkor kap hozzáférést, ha helyesen válaszolt a kiszolgáló kérdésére (kérdés-válasz hitelesítés).

# 802.1X alapú hitelesítés

A 802.1X hitelesítés működése
A 802.1X szolgáltatásai

### Áttekintés

A 802.1X alapú hitelesítés független a 802.11 szerinti hitelesítési folyamattól. A 802.1X szabvány hitelesítési keretrendszert biztosít különböző hitelesítési és kulcskezelési protokollokhoz. Több különböző 802.1X alapú hitelesítési típus van, amelyek mindegyike más megközelítéssel oldja meg a hitelesítést, de az ügyfélgép és a hozzáférési pont közötti kommunikációhoz ugyanazt a 802.1X protokollt és keretrendszert használják. A legtöbb protokollban a 802.1X alapú hitelesítés végeztével a kérelmező egy kulcsot kap az adatok titkosításához. További információk A 802.1X hitelesítés működése című részben találhatók. A 802.1X alapú hitelesítés hitelesítést végez az ügyfélgép és a hozzáférési ponthoz kapcsolódó RADIUS kiszolgáló között. A hitelesítés olyan felhasználói azonosító adatokat - például felhasználói jelszavakat - használ, amelyek nem kerülnek továbbításra a vezeték nélküli hálózaton. A legtöbb 802.1X alapú hitelesítés támogatja a dinamikus, felhasználónként és munkamenetenként változó kulcsokat, ezzel erősítve a biztonságot a statikus kulcsokhoz képest. A 802.1X kihasználja az EAP (Extensible Authentication Protocol) hitelesítő protokoll lehetőségeit is.

A vezeték nélküli hálózatok 802.1X alapú hitelesítésének három fő összetevője van:

- A hitelesítő (a hozzáférési pont)
- A kérelmező (az ügyfélszoftver)
- A hitelesítő szerver (RADIUS)

A 802.1X szerinti hitelesítésnél a vezeték nélküli ügyfélgép egy hitelesítési kérelmet kezdeményez a hozzáférési ponton, amely egy EAP-kompatibilis RADIUS kiszolgálón hitelesíti az ügyfélgépet. A RADIUS kiszolgáló hitelesítheti a felhasználót (annak jelszavával vagy tanúsítványával) vagy a gépet (annak MAC-címével). A vezeték nélküli ügyfél elvileg addig nem csatlakozhat a hálózatra, amíg ez a tranzakció végbe nem ment.

A 802.1X többféle hitelesítő algoritmust használhat. Néhány példa: EAP-TLS, EAP-TTLS és Protected EAP (PEAP). A vezeték nélküli ügyfél ezek bármelyikével azonosíthatja magát a RADIUS kiszolgáló felé. A RADIUS alapú hitelesítés a felhasználók identitását adatbázisok alapján ellenőrzi. A RADIUS egy sor szabványt valósít meg, amelyek a hitelesítés, az engedélyezés és a használatkövetés (Authentication, Authorization és Accounting, azaz AAA) területét fedik le. A RADIUS több kiszolgálós környezetben proxy útján hitelesíti az ügyfeleket. Az IEEE 802.1X szabvány szabályozza a 802.11 szerinti port alapú, vezeték nélküli és vezetékes Ethernet hálózatok elérését, és gondoskodik a hitelesítésről. A port alapú hálózati hozzáférés-szabályozás hasonlít a kapcsolt helyi hálózatos (LAN) infrastruktúrára, amely a LAN-portokra csatlakozó eszközöket hitelesíti, és sikertelen hitelesítés esetén letiltja az illető port elérését.

#### A RADIUS ismertetése

A RADIUS a felhasználók távoli behívásos bejelentkezését kezelő engedélyezési, hitelesítési és használatkövető (AAA) ügyfél-kiszolgáló protokoll, amely akkor lép működésbe, amikor egy AAA-ügyfél bejelentkezik a hálózati hozzáférést kezelő kiszolgálóra, vagy kijelentkezik onnan. A RADIUS kiszolgálókat az internet-szolgáltatók általában az AAA-feladatok ellátására használják. Az AAA a következő fázisokra bontható:

- Hitelesítési fázis: A felhasználónév és jelszó ellenőrzése egy helyi adatbázisban. Az azonosító adatok sikeres ellenőrzését követően megkezdődik az engedélyezés folyamata.
- Engedélyezési fázis: Annak megállapítása, hogy egy erőforrás-hozzáférési kérés megengedett-e. A behívó ügyfélgép IP-címet kap.
- Használatkövetési fázis: Erőforrás-használati adatok gyűjtése a trendelemzéshez, ellenőrzéshez, a munkamenet kiszámlázásához vagy a költségfelosztáshoz.

# A 802.1X alapú hitelesítés működése

A 802.1X alapú hitelesítés leegyszerűsítve a következőképpen működik:

- Az ügyfél "hozzáférést kérek" üzenetet küld a hozzáférési pontnak. A hozzáférési pont felkéri az ügyfelet, hogy azonosítsa magát.
- Az ügyfél erre egy azonosító csomaggal válaszol, amelyet a hozzáférési pont továbbküld a hitelesítő kiszolgálónak.
- A hitelesítő kiszolgáló "elfogadom" csomagot küld vissza a hozzáférési pontnak.
- A hozzáférési pont az ügyfél portját engedélyezettre állítja, és engedélyezi az adatforgalom folytatását.

# A 802.1X funkciói

- A 802.1X kérelmezési protokolljának támogatása
- Az EAP (Extensible Authentication Protocol, kiterjeszthető hitelesítési protokoll) támogatása – RFC 2284
- A támogatott hitelesítési módszerek:
  - EAP TLS hitelesítési protokoll – RFC 2716 és RFC 2246
  - EAP-SIM hitelesítési protokoll - RFC 4186
  - EAP Tunneled TLS (TTLS)
  - PEAP
- Támogatja a Microsoft Windows XP* és Microsoft Windows 2000* rendszert

> MEGJEGYZÉS: Windows Vista* alatt az Intel(R) PROSet/Wireless biztonsági szolgáltatásai csak a TTLS és az EAP-SIM hitelesítést támogatják.

# WPA* vagy WPA2*

A Wi-Fi Protected Access* (WPA* és WPA2*) olyan továbbfejlesztett biztonsági megoldás, amely jelentős mértékben erősíti a vezeték nélküli hálózatok adatvédelmét és hozzáférés-szabályozását. A WPA megvalósítja a 802.1X szerinti hitelesítést és kulcscserét, és csak dinamikus titkosító kulcsokkal működik. A WPA az adattitkosítás erősítése céljából saját TKIP (Temporal Key Integrity Protocol, időváltozós kulcsvédő protokoll) protokollját alkalmazza. A TKIP fontos továbbfejlesztéseket valósít meg az adattikosításban, köztük a csomagonkénti kulcskeverést, egy "Michael" elnevezésű üzenetintegritás-ellenőrzést (MIC), egy kibővített inicializációs vektort (IV) szekvenciaszabályokkal, valamint egy kulcsváltó mechanizmust. Ezekkel a továbbfejlesztésekkel a TKIP véd a WEP ismert gyenge pontjai ellen.

A WPA második generációja a WPA2, amely megfelel az IEEE TGi specifikáció előírásainak.

Vállalati üzemmód: A vállalati üzemmód RADIUS vagy más hitelesítő kiszolgálóval hitelesíti a hálózati felhasználókat. A WPA 128 bites titkosító kulcsokkal és dinamikus munkamenet-kulcsokkal gondoskodik a vezeték nélküli hálózat titkosságáról és a vállalat informatikai biztonságáról. A vállalati üzemmód a nagyvállalatok és az állami szervezetek igényeit elégíti ki.

Személyes üzemmód: A személyes üzemmódhoz kézzel kell beállítani egy előre közölt (PSK) kulcsot a hozzáférési pontokon és az ügyfeleken. A PSK jelszóval vagy azonosító kóddal hitelesíti a felhasználókat mind az ügyfélgépen, mind a hozzáférési ponton. Hitelesítő kiszolgálót nem igényel. A Személyes üzemmód otthoni és kisvállalati felhasználók esetén célszerű.

WPA-Enterprise és WPA2-Enterprise: 802.1X RADIUS kiszolgálóval rendelkező vállalati hálózatokon használatos. A hitelesítési fajtáját a 802.1X kiszolgáló hitelesítési protokolljának megfelelően kell megválasztani.

> MEGJEGYZÉS: A WPA-Enterprise és a WPA2-Enterprise együtt is használható ugyanazon a hálózaton.

WPA-Personal és WPA2-Personal: Kis hálózatokon és otthoni környezetben használatos. Ez a védelem jelszót, más néven PSK kulcsot használ (Pre-Shared Key, előre közölt kulcs). Minél hosszabb ez a jelszó, annál biztonságosabb a vezeték nélküli hálózat. Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont vagy útválasztó támogatja a WPA-Personal és WPA2-Personal titkosítást, akkor célszerű bekapcsolni a hozzáférési ponton, és hosszú, erős jelszót kell választani. A hozzáférési pontba beírt jelszót kell beírni ebbe a számítógépbe és a vezeték nélküli hálózatra kapcsolódó összes többi eszközbe is.

> MEGJEGYZÉS: A WPA-Personal és a WPA2-Personal együtt is használható ugyanazon a hálózaton.

AES-CCMP (Advanced Encryption Standard - Counter CBC-MAC Protocol). Ez a vezeték nélküli adatátvitel védelmének új, az IEEE 802.11i szabvány szerinti módszere. Az AES-CCMP erősebb titkosítást biztosít, mint a TKIP. Akkor válassza az AES-CCMP adattitkosítást, ha erős adatvédelemre van szüksége.

> MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy egyes biztonsági megoldásokat nem támogat a számítógép operációs rendszere, és ezekhez további szoftverekre és/vagy bizonyos hardverekre, továbbá a vezeték nélküli LAN infrastruktúra támogatására van szükség. A részleteket kérdezze meg a számítógép gyártójától.

A TKIP (Temporal Key Integrity Protocol, időváltozós kulcsvédő protokoll) a WEP biztonsági protokoll továbbfejlesztett változata. A TKIP által alkalmazott csomagonkénti kulcskeverés, üzenetintegritás-ellenőrzés és kulcsváltó mechanizmus kiküszöböli a WEP hiányosságait.

## TLS

Olyan hitelesítési módszer, amely az EAP hitelesítési protokollt, valamint a Transport Layer Security (TLS) biztonsági protokollt alkalmazza. Az EAP-TLS jelszavakkal kombinált tanúsítványokat használ. Az EAP-TLS hitelesítés támogatja a dinamikus WEP-kulcsok kezelését. A TLS protokoll a nyilvános hálózatokon zajló kommunikáció védelmére és hitelesítésére szolgál, és ehhez adattitkosítást használ. A TLS handshake protokoll lehetővé teszi, hogy a kiszolgáló és az ügyfél kölcsönösen hitelesítse egymást, és az adatcsere előtt megegyezzenek a titkosító algoritmusban és a titkosító kulcsokban.

## TTLS

Ezek a beállítások meghatározzák a felhasználó hitelesítésénél alkalmazott protokollt és azonosító adatokat. A TTLS (Tunneled Transport Layer Security) alkalmazásakor az ügyfél az EAP-TLS használatával hitelesíti a kiszolgálót és egy TLS titkosítású csatornát hoz létre az ügyfél és a kiszolgáló között. Az ügyfélgép más hitelesítési protokollt is használhat. A jelszó alapú protokollok általában ezen a titkosított csatornán kérik a jelszót a kiszolgáló identitásának ellenőrzéséhez. A kérdés és a válasz csomagjainak átvitele egy TLS titkosítású külön csatornán történik. A TTLS megvalósítások ma az EAP által definiált összes módszert támogatják, továbbá számos régi módszert is (PAP, CHAP, MS-CHAP és MS-CHAP-V2). A TTLS könnyen kiterjeszthető úgy, hogy együttműködjön az új protokollokkal. Ehhez új attribútumokat kell definiálni.

## EAP-SIM

Az EAP-SIM egy olyan mechanizmus, amely a hitelesítést és a munkamenet-kulcsok szétosztását támogatja. A GSM-SIM – Global System for Mobile Communications (GSM) Subscriber Identity Module (SIM) – módszert használja. Az EAP-SIM mechanizmust az RFC 4186 írja le.

### Hitelesítési protokollok

- PAP: A Password Authentication Protocol (PAP) egy két lépéses kézfogásos protokoll a PPP-hez. A Password Authentication Protocol egy egyszerű szöveges jelszóval működő protokoll, amelyet régebbi SLIP rendszerek használnak. Nem biztonságos.
- CHAP: A három lépéses handshake protokollt megvalósító Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) biztonságosabb, mint a Password Authentication Protocol (PAP) hitelesítési protokoll.
- MS-CHAP (MD4): Az "RSA Message Digest 4" kérdés-válasz protokoll Microsoft-verzióját használja. Csak Microsoft rendszereken működik, és lehetővé teszi az adatok titkosítását. Ez a hitelesítési módszer az összes adatot titkosítja.
- MS-CHAP-V2: Az új Jelszó módosítása funkciót vezeti be, amely nem található meg az MSCHAP-V1 vagy a szokásos CHAP hitelesítésben. Ezzel a funkcióval az ügyfél megváltoztathatja a hitelesítő jelszót, ha a RADIUS kiszolgáló értesítést küld a jelszó lejártáról.

# PEAP

A PEAP egy új, EAP alapú, IEEE 802.1X szerinti hitelesítéstípus, amely kihasználja a kiszolgáló oldali EAP-Transport Layer Security (EAP-TLS) lehetőségeit, és több különböző hitelesítési módszert támogat, köztük a felhasználói jelszavakat, az egyszer használatos jelszavakat és a Generic Token Card azonosítókártyákat.

### Hitelesítési protokollok

- Generic Token Card (GTC): Felhasználó-specifikus tokenkártyákat használ az azonosításhoz. A GTC fő funkciója a digitális tanúsítványon / tokenkártyán alapú hitelesítés. Ezenfelül a GTC-vel elrejthetők a felhasználónevek, amíg a TLS titkosított csatorna létre nem jön. Így elkerülhető a felhasználónevek kijutása a hálózatra a hitelesítési fázis alatt.
- MS-CHAP-V2: Lásd fentebb: MS-CHAP-V2.
- TLS: A TLS protokoll a nyilvános hálózatokon zajló kommunikáció védelmére és hitelesítésére szolgál, és ehhez adattitkosítást használ. A TLS handshake protokoll lehetővé teszi, hogy a kiszolgáló és az ügyfél kölcsönösen hitelesítse egymást, és az adatcsere előtt megegyezzenek a titkosító algoritmusban és a titkosító kulcsokban. Lásd fentebb: TLS.

## Cisco funkciók

> MEGJEGYZÉS: A Cisco funkciók Windows Vista alatt nem támogatottak.

### Cisco LEAP

A Cisco LEAP (Cisco Light EAP) funkció a felhasználó által megadott bejelentkezési jelszó alapján a 802.1X szerint hitelesíti a kiszolgálókat és az ügyfeleket. Amikor egy vezeték nélküli hozzáférési pont egy a Cisco LEAP-et támogató RADIUS kiszolgálóval (Cisco Secure Access Control Server, ACS) kommunikál, a Cisco LEAP gondoskodik a hozzáférés szabályozásáról. Ehhez kölcsönös hitelesítést végez az ügyfél vezeték nélküli adaptere és a vezeték nélküli hálózat között, és dinamikus, egyedi felhasználói titkosító kulcsokkal védi az átvitt adatokat.

### Cisco biztonsági funkció szabálysértő hozzáférési pontok ellen

A Cisco szabálysértő hozzáférési pontok elleni biztonsági funkciója véd a rendszer biztonságát veszélyeztető szabálysértő hozzáférési pontoktól, amelyek egy jogosult hozzáférési pontot utánozva szereznek információt a felhasználók azonosító adatairól és a hitelesítő protokollokról, veszélyeztetve a biztonságot. Ez a funkció csak a Cisco saját LEAP hitelesítési módjával működik. A szokásos 802.11 technológia nem védi meg a hálózatot a szabálysértő hozzáférési pontok ellen. További információk a LEAP hitelesítés című részben találhatók.

### Gyors barangolás (CCKM)

Ha a vezeték nélküli LAN gyors visszacsatlakozásra van konfigurálva, a LEAP-et használó ügyfélgép a fő kiszolgáló közreműködése nélkül tud barangolni a hozzáférési pontok között. A CCKM (Cisco Centralized Key Management) használatakor a WDS szolgáltatások (Wireless Domain Services) nyújtására konfigurált hozzáférési pont átveszi a RADIUS kiszolgáló szerepét, és a beszéd- vagy más időérzékeny alkalmazások észrevehető késleltetése nélkül hitelesíti az ügyfelet.

### CKIP

A Cisco Key Integrity Protocol (CKIP) a Cisco saját fejlesztésű biztonsági protokollja a 802.11 szerinti adatátvitel titkosításához. A CKIP a következő funkciókkal javítja az infrastruktúra üzemmódban működő 802.11 biztonságát:

- Kulcspermutálás (KP)
- Az üzenetek sorszámozása

### Vegyes 802.11b és 802.11g környezetek védelmi protokollja

Egyes hozzáférési pontok – például a Cisco 350 és a Cisco 1200 – alkalmazhatóak olyan környezetekben, ahol nem minden ügyfélállomás támogatja a WEP titkosítást; ezt hívják vegyes cellás üzemmódnak. Amikor az ilyen vezeték nélküli hálózatok "opcionális titkosítás" üzemmódban működnek, a WEP üzemmódban csatlakozó ügyfélállomások minden üzenetet titkosítva küldenek, míg a szokásos üzemmódban csatlakozók minden üzenetet titkosítatlanul küldenek. Ezek a hozzáférési pontok közzéteszik, hogy a hálózat nem használ titkosítást, de megengedik, hogy az ügyfelek WEP üzemmódban csatlakozzanak. Ha egy profilban engedélyezve van a "egyes cellás beállítás, csatlakozni lehet vele "opcionális titkosítást" használó hozzáférési pontokra.

### EAP-FAST

Az EAP-FAST az EAP-TTLS és a PEAP mechanizmushoz hasonlóan alagutat használ a forgalom védelmére. A fő különbség az, hogy az EAP-FAST nem tanúsítvánnyal hitelesít. EAP-FAST protokoll esetén az eljuttatást kizárólag az ügyfél egyezteti az első üzenetcsere során, amikor a kiszolgálótól EAP-FAST kiszolgálást kér. Ha az ügyfélnek nincs előre közölt PAC (Protected Access Credential) kulcsa, EAP-FAST üzenetcserét kérhet a kulcs eljuttatásához, amelynek során dinamikusan kap egy kulcsot a kiszolgálótól.

Az EAP-FAST protokollban két módszerrel lehet eljuttatni a PAC-ot: kézileg egy sávon kívüli biztonságos mechanizmussal, vagy automatikusan.

- A kézi eljuttatás mechanizmusa bármilyen lehet, csak az a fontos, hogy a hálózati rendszergazda kellően biztonságosnak ítélje.
- Az automatikus eljuttatás titkosított alagutat létesít, hogy védje az ügyfél hitelesítési adatait és a neki küldendő PAC kulcsot. Ez a mechanizmus nem mindig éri el a kézi módszer biztonságát, de mindenképpen biztonságosabb, mint a LEAP hitelesítési módszere.

Az EAP-FAST módszer két részre osztható: az eljuttatásra és a hitelesítésre. Az eljuttatási fázisban kapja meg az ügyfél az első PAC-ot. Ezt ügyfelenként és felhasználónként csak egyszer kell elvégezni.

### Vegyes cellás üzemmód

Egyes hozzáférési pontok – például a Cisco 350 és a Cisco 1200 – alkalmazhatóak olyan környezetekben, ahol nem minden ügyfélállomás támogatja a WEP titkosítást; ezt hívják vegyes cellás üzemmódnak. Amikor az ilyen vezeték nélküli hálózatok "opcionális titkosítás" üzemmódban működnek, a WEP üzemmódban csatlakozó ügyfélállomások minden üzenetet titkosítva küldenek, míg a szokásos módon csatlakozók minden üzenetet titkosítatlanul küldenek. Ezek a hozzáférési pontok közzéteszik, hogy a hálózat nem használ titkosítást, de megengedik, hogy az ügyfelek WEP üzemmódban csatlakozzanak. Ha egy profilban engedélyezve van a "Vegyes cellás" beállítás, csatlakozni lehet vele "opcionális titkosítást" használó hozzáférési pontokra.

### Rádiókezelés

Ha ez a funkció engedélyezett, a vezeték nélküli adapter rádiókezelési adatokat szolgáltat a Cisco infrastruktúrának. Ha az infrastruktúrán fut a Cisco Radio Management segédprogram, akkor konfigurálja a rádióparamétereket, valamint észleli a zavarjeleket és a szabálysértő hozzáférési pontokat.

Vissza az oldal tetejére

Vissza a tartalomjegyzékhez

Védjegyek és nyilatkozatok