العودة إلى المحتويات

# إدارة التوصيفات

ما معنى توصيف؟
لائحة التوصيفات
رموز لائحة التوصيفات
التوصيل بتوصيف
إنشاء توصيف جديد
تحرير توصيف موجود
إزالة توصيف
إعداد كلمة مرور لتوصيف
تصدير واستيراد توصيفات

# ما معنى توصيف؟

التوصيف عبارة عن مجموعة محفوظة من إعدادات الشبكة، وتظهر التوصيفات في لائحة التوصيفات. وهي تفيد في حالة الانتقال من شبكة لاسلكية لأخرى. يمكن تشكيل توصيفات مختلفة لكل شبكة لاسلكية، وتتضمن إعدادات التوصيف اسم الشبكة (SSID) ووضع التشغيل وإعدادات التأمين.

ينشأ التوصيف عند التوصيل بشبكة لاسلكية.

1. حدد شبكة من لائحة الشبكات اللاسلكية.
2. انقر على توصيل.
3. في حالة تطلب الشبكة اللاسلكية لكلمة مرور WEP أو مفتاح تشفير، يوعز إليك لإدخال هذه المعلومات قبل التوصيل. لتغيير خيارات التأمين انقر على متقدمة لفتح إعدادات التأمين لإنشاء توصيف لاسلكي.
4. انقر على موافق للتوصيل. ينشأ توصيف ويضاف إلى لائحة التوصيفات.

يرشدك معالج إنشاء التوصيفات اللاسلكية خلال الإعدادات اللازمة للتوصيل بالشبكة اللاسلكية. يُحفظ التوصيف لدى الانتهاء ويضاف إلى لائحة التوصيفات. ويؤدي حفظ هذه الإعدادات اللاسلكية إلى توصيلك تلقائياً عندما تقع ضمن مدى هذه الشبكة اللاسلكية مرة أخرى.

## لائحة التوصيفات

تسرد لائحة التوصيفات التوصيفات الموجودة، وعندما تدخل ضمن مدى شبكةٍ لاسلكيةٍ ما، يمسح Intel(R) PROSet/Wireless لائحة التوصيفات بحثاً عن تطابق، فإن وجد توصيف مطابق يتم توصيلك بالشبكة تلقائياً.

### سهمي أولوية لائحة التوصيفات

- استخدم السهم العلوي لتحريك التوصيف المحدد إلى موضع أعلى في لائحة التوصيفات.
- استخدم السهم السفلي لتحريك التوصيف المحدد إلى موضع أسفل في لائحة التوصيفات.

## رموز لائحة التوصيفات

تبين رموز حالة توصيف الشبكة ما إذا كان المحول مقترناً بشبكة ونوع وضع التشغيل المستخدم وحالة تمكين تشير التأمين، وظهر هذه الرموز بجوار اسم التوصيف في لائحة التوصيفات.

الاسم | الوصف
اسم التوصيف | ويكون اسم التوصيف هو تسميتك لهذه الشبكة، ويمكن أن يكون أي شيء يعينك على التعرف على هذه الشبكة، مثل: شبكتي المنزلية، مقهى في الشارع أ.
اسم الشبكة | اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) أو الكمبيوتر.
رموز التوصيل - تبين رموز حالة توصيف الشبكة مختلف حالات توصيل المحول بشبكة لاسلكية ونوع وضع التشغيل المستخدم وإذا ما كان هناك تأمين مستخدم للشبكة.
| دائرة زرقاء: المحول اللاسلكي مقترن بنقطة وصول أو كمبيوتر (وضع الأقران). في حالة تمكين تأمين 802.1X في توصيف ما فيبين هذا أن المحول اللاسلكي مقترن ومصادق.
| يشير إلى وضع الشبكة (البنية الأساسية).
| يشير إلى وضع جهاز إلى جهاز (أقران).
| يشير إلى توصيف مسئول.
| تستخدم الشبكة اللاسلكية تشفير التأمين.
الأسهم | استخدم السهمين لضبط مواضع التوصيفات في الترتيب المفضل للتوصيل التلقائي. السهم العلوي: تحريك التوصيف المحدد إلى موضع أعلى في لائحة التوصيفات. السهم السفلي: تحريك التوصيف المحدد إلى موضع أدنى في لائحة التوصيفات.
اتصال | توصيل التوصيف المحدد للشبكة اللاسلكية.
إضافة | يفتح الإعدادات العامة لتوصيف لاسلكي، والتي تستخدم لإنشاء توصيف جديد. انظر إنشاء توصيف جديد للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
إزالة | إزالة توصيف محدد من لائحة التوصيفات. انظر إزالة توصيف للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
خصائص | تُستخدم لتحرير محتويات توصيف قائم. يمكنك أيضاً النقر نقراً مزدوجاً على توصيفٍ ما في لائحة التوصيفات لتحرير التوصيف. انظر تحرير توصيف قائم للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
| تصدير/استيراد: لاستيراد وتصدير توصيفات متعلقة بمستخدمين إلى لائحة التوصيفات ومنها. يمكن استيراد التوصيفات اللاسلكية تلقائياً إلى لائحة التوصيفات. انظرتصدير أو استيراد التوصيفات للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
إغلاق | لإغلاق إطار إدارة التوصيفات.
تعليمات؟ | لتوفير معلومات تعليمات لهذه الصفحة.

## التوصيل بتوصيف

عندما تتواجد ضمن مدى شبكة لاسلكيةٍ ما لها توصيف مطابق يتم توصيلك بتلك الشبكة تلقائياً، فإن كانت هناك شبكة ذات أولوية أدنى ضمن المدى كذلك فيمكنك فرض التوصيل بذلك التوصيف الأدنى، ويتحقق هذا من خلال Intel(R) PROSet/Wireless أو من رمز شريط المهام.

توصيل توصيف يدوياً من Intel(R) PROSet/Wireless:

1. انقر نقراً مزدوجاً على رمز شريط المهام لفتح إطار Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسي.
2. انقر على توصيفات لفتح لائحة التوصيفات.
3. حدد التوصيف من لائحة التوصيفات.
4. انقر على توصيل. تذكر أن التوصيل لا يجرى إلا إن كانت الشبكة اللاسلكية واقعة ضمن المدى.

التوصيل بتوصيف يدوياً من شريط المهام:

1. انقر بزر الماوس الأيمن على رمز توصيل Intel(R) PROSet/Wireless في شريط المهام.
2. انقر على توصيل بالتوصيف.
3. حدد توصيفاً.
4. انقر لبدء التوصيل.

## إنشاء توصيف جديد

حدد شبكة من لائحة الشبكات اللاسلكية.

انقر على توصيل.

ترشدك إدارة إنشاء التوصيفات اللاسلكية خلال الخطوات اللازمة لإنشاء توصيف والتوصيل بالشبكة، وأثناء هذه العملية تحاول إعدادات التأمين لإنشاء توصيف لاسلكي استشعار إعدادات التأمين الملائمة لك.

لإنشاء توصيف جديد والتوصيل بشبكة لاسلكية:

1. في إطار Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسي، انقر على توصيفات.
2. في لائحة التوصيفات انقر على إضافة لفتح الإعدادات العامة للتوصيف اللاسلكي.
3. اسم التوصيف: أدخل اسم توصيف تعبيري.
4. اسم الشبكة اللاسلكية (SSID): أدخل اسم الشبكة اللاسلكية.
5. وضع التشغيل: تحدد الشبكة (البنية الأساسية) افتراضياً.

#### وصف الإعدادات العامة

الاسم | الوصف
--- | ---
اسم التوصيف | اسم توصيف الشبكة اللاسلكية. عندما تشكل شبكة لاسلكية سبق تحديدها من لائحة الشبكات اللاسلكية، يكون اسم التوصيف هو نفس اسم الشبكة اللاسلكية (SSID)، إلا إنه يجوز تغيير هذا الاسم لإكسابه مزيداً من البيان أو السمة الشخصية لاستخدامك المزمع. أمثلة: شبكة مكتبي، شبكة منزل عادل، شبكة شركة س ص ع
اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) | اسم نقطة وصول الشبكة اللاسلكية الذي يستخدمه المحول اللاسلكي للتوصيل. يجب أن يتطابق اسم الشبكة تماماً مع اسم نقطة الوصول اللاسلكية، مع العلم أنه يفرق بين الحروف الكبيرة والصغيرة. عندما تشكل شبكة لاسلكية سبق تحديدها من لائحة الشبكات اللاسلكية يؤخذ اسم الشبكة من لائحة الشبكات المتاحة، ولا يمكنك تغييره ولا ينبغي لك ذلك. إذا لم تبث نقطة وصول ما اسم الشبكة (SSID) الخاص بها أو إذا تلقى المحول اللاسلكي اسم شبكة مخفي من نقطة وصول التسلل، تظهر عبارة <SSID غير مبثوث> في لائحة الشبكات اللاسلكية. للاقتران بمدخل شبكة مناظر لعبارة <SSID غير مبثوث>، يجب إنشاء توصيف جديد قبل التوصيل. هذا وتبقى بعد التوصيل عبارة <SSID غير مبثوث> معروضة في لائحة الشبكات اللاسلكية. ويظهر توصيف SSID المقترن في لائحة التوصيفات.
وضع التشغيل | شبكة (بنية أساسية): التوصيل بنقطة وصول. تتألف شبكة البنية الأساسية من نقطة وصول واحدة أو أكثر وكمبيوتر واحد أو أكثر مزودة بمحولات لاسلكية. هذا النوع من التوصيل هو المستخدم في الشبكات المنزلية والمؤسسية والفندقية وغير ذلك من الأماكن لإتاحة الوصول للشبكة و/أو الإنترنت. ملحوظة: لا يتاح إلا شبكة (بنية أساسية) لتوصيفات المسئول (توصيفات الدخول المسبق/المشترك والمتواصلة وVoIP). انظر أداة الإدارة: للحصول على مزيدٍ من المعلومات. جهاز إلى جهاز (أقران): يكون التوصيل مباشر بأجهزة كمبيوتر أخرى في شبكات الأقران اللاسلكية، وتقتصر فائدة هذا النوع من التوصيل على التوصيلات بين جهازي كمبيوتر اثنين أو أكثر، وهو لا يتيح وصولاً إلى موارد الشبكة ولا إلى الإنترنت.
متقدمة | انقر على متقدمة للوصول إلى الإعدادات المتقدمة. استخدم الإعدادات المتقدمة لإعداد خيارات إبقاء التوصيل أو تنسيق اسم المستخدم أو التوصيل التلقائي أو الاستيراد التلقائي أو لتشغيل أحد التطبيقات (بدء تطبيق) أو لإعداد كلمة مرور لتوصيف (حماية بكلمة مرور) أو لتحديد عنوان نقطة وصول محددة لتوصيل المحول (نقطة وصول إلزامية).
التالي | الانتقال إلى صفحة إعدادات التأمين.
موافق | لإنهاء إنشاء التوصيف الجديد بالإعدادات الحالية.
إلغاء | لإغلاق معالج التوصيفات اللاسلكية وإلغاء أية تغييرات.
تعليمات؟ | لتوفير معلومات تعليمات لهذه الصفحة.

6. انقر على متقدمة للوصول إلى الخيارات التالية:
   - التوصيل التلقائي: حدد هذا للتوصيل بتوصيفٍ ما تلقائياً أو يدوياً.
   - استيراد تلقائي: يستطيع مسئول الشبكة تصدير توصيف على كمبيوتر آخر.
   - نقطة وصول إلزامية: حدد هذا لإقران محول اللاسلكي بنقطة وصول محددة.
   - الحماية بكلمة مرور: حدد هذا لحماية التوصيف بكلمة مرور.
   - تشغيل تطبيق: حدد برنامجاً لتشغيله في حالة إجراء توصيل لاسلكي.
   - إبقاء التوصيل: حدد هذا لإبقاء التوصيل بتوصيف مستخدم بعد الخروج.

#### وصف الإعدادات المتقدمة

استخدم هذه الإعدادات لحماية توصيف بكلمة مرور وحدد نقطة وصول محددة على شبكة للتوصيل بها. انقر على زر متقدمة في صفحة الإعدادات العامة للوصول إلى هذه الصفحة.

الاسم | الوصف
--- | ---
توصيل تلقائي | تلقائي (الافتراضي): حدد هذا لجعل Intel(R) PROSet/Wireless يوصل تلقائياً بهذا التوصيف عندما يقع في المدى. بالطلب: حدد هذا لمنع التوصيل التلقائي لتوصيفٍ ما عندما يقع في المدى، كأن تكون هناك تكلفة متكبدة عن التوصيل اللاسلكي ولا ترغب في التوصيل التلقائي عند الوقوع في المدى. للتوصيل بالشبكة: حدد الشبكة من لائحة الشبكات اللاسلكية. انقر على توصيل.
استيراد تلقائي | يتيح لمسئول الشبكة نقل التوصيف إلى أجهزة كمبيوتر أخرى بسهولة. عندما يوضع الملف المصدر في دليل Wireless\AutoImport على كمبيوتر آخر يستورد Intel(R) PROSet/Wireless هذا التوصيف تلقائياً. ملحوظة: لا يكون الاستيراد التلقائي متاحًا في الإعدادات المتقدمة عند تشكيل توصيفات مسئول.
نقطة وصول إلزامية | تفرض على المحول اللاسلكي التوصيل بنقطة وصول تستخدم عنوان MAC معين. أدخل عنوان MAC لنقطة الوصول (BSSID)؛ 48-بت، 12 خانة سادس عشرية. على سبيل المثال، 00:06:25:0E:9D:84. مسح: مسح العنوان الحالي. ملحوظة: لا تكون هذه الميزة متاحة في حالة استخدام وضع تشغيل الأقران.
حماية بكلمة مرور | حماية هذا التوصيف بكلمة مرور (10حروف على أقصى حد): حدد هذا لتفعيل كلمة مرور للتوصيف. الإعداد الافتراضي هو عدم التحديد مما يعني توصيف بدون كلمة مرور. كلمة المرور: أدخل كلمة مرور. تظهر حروف كلمة المرور المدخلة على هيئة نجوم. تأكيد كلمة المرور الجديدة: أعد إدخال كلمة المرور. ملحوظة: إذا لم تكن كلمة المرور معلومة لك ولا للمسئول فلا سبيل متاح لإعادة ضبط كلمة المرور. ملحوظة: غير متاح لتوصيفات المسئول.
بدء تطبيق | لتشغيل ملف تجميع أو ملف تنفيذي أو برنامج نصي تلقائياً كلما وصلت بالتوصيف، فمثلاً، تبدأ جلسة شبكة خاصة اعتبارية (VPN) تلقائياً كلما وصلت بشبكة لاسلكية. انقر على تمكين بدء تطبيق. أدخل اسم البرنامج الذي تريد تشغيله أو انقر على استعراض لتحديد موضع الملف على القرص الثابت. C:\Program Files\myprogram\myVPNfile.exe. انقر على موافق لإغلاق الإعدادات المتقدمة. ملحوظة: غير متاح لتوصيفات المسئول.
إبقاء التوصيل | يبقي خيار ""إبقاء التوصيل"" التوصيل اللاسلكي بتوصيف مستخدم بعد الخروج. في حالة تحديد الخيار إبقاء التوصيل مع وجود توصيف متواصل فلا يطبق التوصيف المتواصل لدى الخروج، بل يطبق فقط في حالة فقد التوصيل بهذا التوصيف. ملحوظة: يمكن استخدام هذا الخيار مع عميل Nortel VPN في حالة تشكيله على Logoff on Connect (الخروج لدى التوصيل). ملحوظة: لا يكون الاستيراد التلقائي متاحًا في الإعدادات المتقدمة عند تشكيل توصيفات مسئول.
تنسيق اسم المستخدم | تنسيق اسم المستخدم: للمسئول أن يحدد تنسيق اسم المستخدم لخادم المصادقة. الاختيارات هي: user (الافتراضي) user@domain user@domain.com DOMAIN\user ملحوظة: لا يتاح هذا الإعداد إلا في الإعدادات المتقدمة في أداة الإدارة، ولا يكون متاحًا عند إنشاء توصيف من صفحة إنشاء التوصيفات اللاسلكية في Intel(R) PROSet/Wireless.
موافق | الإغلاق وحفظ الإعدادات.
إلغاء | إغلاق وإلغاء أية تغييرات.
تعليمات؟ | معلومات تعليمات لهذه الصفحة.

7. من الإعدادات العامة انقر على التالي لفتح إعدادات التأمين.

8. حدد شخصي أو تأمين مؤسسي لتحديد خياري مصادقة الشبكة وتشفير البيانات. أدخل إعدادات مفاتيح التشفير وشكِّل إعدادات 802.1X حسب الحاجة.

9. انقر على موافقعندما تستكمل إعدادات التوصيف. لتغيير إعدادات التوصيف أو التحقق منها انقر على زر السابق.
10. إذا لم تكن موصلاً بأية شبكة حالياً يستشعر Intel(R) PROSet/Wireless إضافة توصيف جديد ويحاول التوصيل بهذا التوصيف الجديد تلقائياً.
11. أما إذا أردت التوصيل بهذا التوصيف يدوياً فانقر على توصيل. يعرض رمز التوصيل حالة التوصيل الحالية. يظهر كذلك اسم الشبكة وسرعتي الإرسال والاستقبال وجودة الإشارة.

## تحرير توصيف قائم

لتحرير توصيف قائم:

1. انقر على توصيفات في إطار Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسي.
2. حدد التوصيف المطلوب تحريره في لائحة التوصيفات.
3. انقر على خصائص لفتح الإعدادات العامة لخصائص التوصيف اللاسلكي.
4. انقر على التالي والسابق للتنقل خلال الإعدادات العامة وإعدادات التأمين لخصائص التوصيف اللاسلكي.
   - الإعدادات العامة. انظر الإعدادات العامة للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
   - إعدادات التأمين. انظر إعدادات التأمين: للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
5. انقر على موافق لحفظ الإعدادات الحالية والخروج. انقر على إلغاء للخروج دون حفظ التغييرات.

## إزالة توصيف

لإزالة توصيف:

1. انقر على توصيفات في إطار Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسي.
2. حدد التوصيف من اللائحة.
3. انقر على إزالة. تحاط علماً بأن التوصيفات المحددة ستزال بشكل دائم. هل تريد الاستمرار؟
4. انقر على نعم. يزال التوصيف من لائحة التوصيفات.

إن كنت مازلت موصلاً بالشبكة:

1. انقر على توصيفات في إطار Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسي.
2. حدد التوصيف من اللائحة.
3. انقر على إزالة. تحاط علماً بأن التوصيفات المحددة ستزال بشكل دائم. هل تريد الاستمرار؟
4. انقر على نعم. تحاط علماً بأن التوصيف اسم التوصيف نشط وسيزال بشكل دائم. هل تريد الاستمرار؟
5. انقر على نعم. يزال التوصيف من لائحة التوصيفات.

ملحوظة: إذا كان التوصيف محميًا بكلمة مرور فلا يمكنك إزالة إعدادات التوصيف ولا تحريرها إلا بإدخال كلمة المرور. إذا لم تكن كلمة المرور معلومة لك ولا للمسئول فلا سبيل متاح لإعادة ضبط كلمة المرور.

## ضبط كلمة مرور لتوصيف

لحماية توصيف قائم بكلمة مرور:

1. انقر على توصيفات في إطار Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسي.
2. حدد التوصيف من اللائحة.
3. انقر على خصائص لفتح الإعدادات العامة لخصائص التوصيف اللاسلكي.
4. انقر على متقدمة لفتح الإعدادات المتقدمة.
5. انقر على حماية بكلمة مرور لفتح إعدادات الحماية بكلمة مرور.
6. انقر على حماية هذا التوصيف بكلمة مرور (10حروف على أقصى حد).
7. كلمة المرور: اكتب كلمة المرور.
8. تأكيد كلمة المرور: أعد إدخال كلمة المرور.
9. انقر على موافق لحفظ الإعداد والعودة إلى صفحة الإعدادات العامة.
10. انقر على موافق للعودة إلى إطار Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسي.

## استيراد أو تصدير توصيفات

تتيح لك هذه الميزة تصدير واستيراد توصيفات متعلقة بمستخدمين إلى لائحة التوصيفات ومنها. يمكن استيراد التوصيفات اللاسلكية تلقائياً إلى لائحة التوصيفات.

> ملحوظة: لتصدير توصيفات المسئول انظر حزم الإدارة للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

###

### تصدير توصيفات من لائحة التوصيفات

1. حدد توصيفات مفردة أو متعددة من اللائحة.
2. حدد تصدير لتصدير توصيف واحد أو أكثر من لائحة التوصيفات.
3. حدد مجلد الوجهة. انقر على استعراض للبحث في القرص الثابت عن مجلد الوجهة. الدليل الافتراضي هو المحرك C:\.

4. انقر على موافق لتصدير التوصيف المحدد. ستُخطر حينئذٍ: نجح تصدير التوصيفات المحددة إلى مجلد الوجهة: C:\.

لتحديد توصيفات متعددة:

1. استخدم الماوس لتمييز توصيف.
2. اضغط على Ctrl.
3. انقر على كل توصيف تريد تحديده. اتبع التعليمات الواردة في الخطوة 2 أعلاه لتصدير توصيفات متعددة.

### استيراد توصيفات إلى لائحة التوصيفات

لاستيراد توصيفات يدوياً:

1. انقر على استيراد في لائحة التوصيفات.
2. حدد ملفات التوصيف المطلوب استيرادها.
3. انقر على استيراد.
4. تحاط علماً بنجاح استيراد التوصيف.

يستطيع المسئول إعداد توصيفات للاستيراد التلقائي إلى لائحة التوصيفات. يراقب Intel(R) PROSet/Wireless مجلد الاستيراد الموجود على قرصك الثابت رصداً لأية ملفات توصيف جديدة. لا يسري الاستيراد التلقائي إلا على التوصيفات التي سبق تمكينها من خلال تمكين الاستيراد التلقائي في الإعدادات المتقدمة. في حالة وجود توصيف بنفس الاسم بالفعل في لائحة التوصيفات يوعز إليك برفض التوصيف المستورد أو قبوله، فإن قبلته حل محل التوصيف القائم.

جميع التوصيفات المعتمدة على المستخدم التي تم استيرادها تكون في أسفل قائمة التوصيفات.

### التوصيفات المحمية بكلمات مرور

استيراد وتصدير التوصيفات المتعلقة بمستخدمين والمحمية بكلمات مرور تلقائياً إلى نظم بعيدة. يتطلب السماح بتحرير توصيف محمي بكلمة مرور إدخال كلمة المرور المعينة أولاً. انظر ضبط كلمة مرور لتوصيف للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية