Voltar ao índice

# Gestão de perfis

O que é um perfil?
Lista de perfis
Ícones da lista de perfis
Ligar a um perfil
Criar um novo perfil
Editar um perfil existente
Remover um perfil
Definir uma palavra-passe de perfil
Exportar e importar perfis

# O que é um perfil?

Um perfil é um grupo guardado de configurações de rede. Os perfis são apresentados na lista de perfis. Os perfis são úteis quando se move de uma rede sem fios para outra. Ã‰ possível configurar perfis diferentes para cada rede sem fios. As definições dos perfis incluem o nome da rede (SSID), o modo de funcionamento e as definições de segurança.

Um perfil é criado quando estabelece ligação com uma rede sem fios.

1. Seleccione uma rede na lista de redes sem fios.
2. Clique em Ligar.
3. Se a rede sem fios requer uma palavra-passe ou chave de encriptação WEP, tem de introduzir esta informação antes de estabelecer a ligação. Para alterar as opções de segurança, clique em Avançadas para abrir as Definições de segurança de 'Criar perfil sem fios'.
4. Clique em OK para estabelecer a ligação. Um perfil é criado e adicionado à lista de perfis.

O assistente de criação de perfis sem fios orienta-o na especificação das definições necessárias para estabelecer a ligação à rede sem fios. Terminado o assistente, o perfil é guardado e adicionado à lista de perfis. Dado que estas definições sem fios são guardadas, a ligação à rede sem fios é efectuada automaticamente da próxima vez que ficar dentro do alcance da rede.

## Lista de perfis

A lista de perfis apresenta uma lista dos perfis existentes. Quando ficar dentro do alcance de uma rede sem fios, o Intel(R) PROSet/Wireless analisa a lista de perfis para detectar uma correspondência. Se for detectada uma correspondência, será ligado automaticamente à rede.

### Setas de prioridade da lista de perfis

- Utilize a seta para cima para mover a posição de um perfil seleccionado para cima na lista de perfis.
- Utilize a seta para baixo para mover a posição de um perfil seleccionado para baixo na lista de perfis.

## Ícones da lista de perfis

Os ícones de estado do perfil de rede indicam se o adaptador está associado a uma rede, o tipo de modo de funcionamento que está a ser utilizado e se a encriptação de segurança está activada. Estes ícones são apresentados junto do nome do perfil na lista de perfis.

Nome | Descrição
Nome do perfil | O nome de perfil é o nome desta rede. Pode ser qualquer conteúdo que identifique esta rede. Por exemplo, 'A minha rede doméstica', 'Café da rua A', etc.
Nome da rede | Nome da rede sem fios (SSID) ou do computador.
?cones de ligação - Os ícones de estado do perfil de rede indicam os diversos estados de ligação da placa a uma rede sem fios, o tipo de modo de funcionamento utilizado e se está a ser utilizada a segurança de rede.
| Círculo azul: A placa sem fios está associada a um ponto de acesso ou computador (modo ad hoc). Se um perfil tiver a segurança 802.1X activada, tal indica que a placa sem fios está associada e autenticada.
| Indica o modo de rede (infra-estrutura).
| Indica o modo (ad hoc) de dispositivo para dispositivo.
| Indica um perfil de administrador.
| A rede sem fios utiliza a encriptação de segurança.
Setas | Utilize as setas para posicionar os perfis pela ordem preferida de ligação automática. Seta para cima: mova a posição de um perfil seleccionado para cima na lista de perfis. Seta para baixo: mova a posição de um perfil seleccionado para baixo na lista de perfis.
Ligar | Ligue o perfil seleccionado à rede sem fios.
Adicionar | Abre as Definições gerais dos perfis sem fios, que são utilizadas para criar um novo perfil. Consulte Criar um novo perfil para obter mais informações.
Remover | Remova um perfil seleccionado da lista de perfis. Consulte Remover um perfil para obter mais informações.
Propriedades | Utilizado para editar o conteúdo de um perfil existente. Pode fazer duplo clique num perfil na lista de perfis para editar o perfil. Consulte Editar um perfil existente para obter mais informações.
| Exportar/Importar: Importa e exporta perfis baseados no utilizador para e a partir da lista de perfis. Os perfis sem fios podem ser importados automaticamente para a lista de perfis. Consulte Exportar ou importar perfis para obter mais informações.
Fechar | Fecha a janela da gestão de perfis.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

## Ligar a um perfil

Quando está dentro do alcance de uma rede sem fios com um perfil correspondente, é ligado automaticamente a essa rede. Se uma rede com um perfil de baixa prioridade estiver também dentro do alcance, pode forçar a ligação a esse perfil. Isto é feito a partir do Intel(R) PROSet/Wireless ou do ícone da barra de tarefas.

Estabelecer a ligação a um perfil manualmente a partir do Intel(R) PROSet/Wireless:

1. Faça duplo clique no ícone Barra de tarefas para abrir a janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Clique em Perfis para abrir a lista de perfis.
3. Seleccione o perfil na lista de perfis.
4. Clique em Ligar. Lembre-se de que a ligação só é efectuada se a rede sem fios estiver dentro do alcance.

Estabelecer a ligação a um perfil manualmente a partir da barra de tarefas:

1. Clique com o botão direito do rato no ícone de ligação do Intel(R) PROSet/Wireless na barra da tarefas.
2. Clique em Ligar ao perfil.
3. Seleccione um perfil.
4. Clique para iniciar a ligação.

## Criar um perfil novo

Seleccione uma rede na lista de redes sem fios.

Clique em Ligar.

O gestor Criar perfil sem fios orienta-o através dos passos necessários para criar um perfil e estabelecer a ligação à rede. Durante este processo, as Definições de segurança de 'Criar perfil sem fios' tenta detectar as definições de segurança mais adequadas.

Para criar um perfil novo e estabelecer ligação com uma rede sem fios:

1. Na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless, clique em Perfis.
2. Na lista 'Perfis', clique em Adicionar para abrir as Definições gerais de perfis sem fios.
3. Nome do perfil: Introduza um nome de perfil descritivo.
4. Nome da rede sem fios (SSID): Introduza o nome da rede sem fios.
5. Modo de funcionamento: Rede (infra-estrutura) está seleccionado por predefinição.

#### Descrição das definições avançadas

Nome | Descrição
--- | ---
Nome do perfil | Nome do perfil da rede sem fios. Quando configura uma rede sem fios que tenha sido seleccionada na lista de redes sem fios, o nome do perfil é o mesmo que o nome da rede sem fios (SSID). Este nome pode ser alterado para um nome mais descritivo ou personalizado para utilização pessoal. Exemplos: 'Rede do escritório', 'Rede doméstica do João, 'Rede empresarial da ABC'
Nome da rede sem fios (SSID) | Nome do ponto de acesso da rede sem fios utilizado pelo adaptador sem fios para estabelecer ligação. O nome de rede deve corresponder exactamente ao nome do ponto de acesso sem fios. É sensível a maiúsculas e minúsculas. Quando configurar uma rede sem fios seleccionada na lista de redes sem fios, o nome de rede é obtido na lista de redes sem fios. Não pode nem deve alterá-lo. Se um ponto de acesso não transmitir o seu nome de rede (SSID) ou se a placa sem fios receber um nome de rede oculto de um ponto de acesso oculto, aparece <SSID não transmite> na lista de redes sem fios. Para se associar a uma entrada de rede <SSID não transmite>, é necessário criar um novo perfil antes de estabelecer a ligação. Após a ligação, a indicação <SSID não transmite> continua visível na lista de redes sem fios. O perfil SSID associado é visualizado na lista de perfis.
Modo de funcionamento | Rede (Infra-estrutura): estabeleça ligação a um ponto de acesso. Uma rede de infra-estrutura composta por um ou mais pontos de acesso e um ou mais computadores com adaptadores sem fios. Esta ligação é do tipo utilizado em redes domésticas, redes empresariais, hotéis e outras instalações que proporcionam acesso à rede e/ou à Internet. NOTA: Apenas a Rede (Infra-estrutura) está disponível para perfis de administrador (perfis de pré-início de sessão/comuns, persistentes e VoIP). Consulte Ferramenta do Administrador para obter mais informações. Dispositivo para dispositivo (ad hoc): estabeleça uma ligação directa com outros computadores numa rede sem fios ad hoc. Este tipo de ligação é útil apenas para ligações entre dois ou mais computadores. Não fornece acesso a recursos de rede nem à Internet.
Avançadas | Clique em Avançadas para aceder às Definições avançadas. Utilize as definições avançadas para definir as opções 'Manter a ligação', 'Formato do nome do utilizador', 'Ligação automática' ou 'Importação automática', para iniciar uma aplicação ('Inicializar aplicação'), para definir uma palavra-passe de perfil ('Protecção por palavra-passe') ou para especificar um determinado endereço de ponto de acesso para ligação da placa ('Ponto de acesso obrigatório').
Seguinte | Avance para a página Definições de segurança.
OK | Termina a criação do novo perfil com as definições actuais.
Cancelar | Fecha o assistente de criação de perfis sem fios e cancela as alterações efectuadas.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

6. Clique em Avançadas para obter as seguintes opções:
   - Ligação automática: Seleccione para estabelecer a ligação a um perfil automática ou manualmente.
   - Importação automática: O administrador da rede pode exportar um perfil noutro computador.
   - Ponto de acesso obrigatório: Seleccione para associar a placa sem fios a um ponto de acesso específico.
   - Protecção por palavra-passe: Seleccione para proteger um perfil por palavra-passe.
   - Inicializar aplicação: Especifique um programa a iniciar quando for feita uma ligação sem fios.
   - Manter a ligação: Seleccione para manter a ligação a um perfil de utilizador depois de terminar a sessão.

#### Descrição das definições avançadas

Utilize para proteger um perfil por palavra-passe e seleccionar um ponto de acesso específico de uma rede ao qual se deve ligar. Clique no botão Avançadas na página 'Definições gerais' para aceder a esta página.

Nome | Descrição
--- | ---
Ligação automática | Automática (Predefinição): Seleccione para que o Intel(R) PROSet/Wireless estabeleça a ligação automaticamente a este perfil quando estiver dentro do alcance. A pedido: Seleccione para evitar a ligação automática de um perfil quando a rede estiver dentro do alcance. Por exemplo, se houver um custo para uma ligação sem fios e o utilizador não quis estabelecer a ligação automaticamente quando esteve dentro do alcance. Para ligar à rede: Seleccione a rede na lista de redes sem fios. Clique em Ligar.
Importação automática | Permite ao administrador da rede mover facilmente o perfil seleccionado para outros computadores. Quando o ficheiro exportado é colocado no directório Wireless\AutoImport noutro computador, o Intel(R) PROSet/Wireless importa o perfil automaticamente. NOTA: A funcionalidade da importação automática não está disponível nas definições avançadas quando os Perfis de administrador estiverem configurados.
Ponto de acesso obrigatório | Força a placa sem fios a estabelecer a ligação a um ponto de acesso utilizando um endereço MAC específico. Introduza o endereço MAC do ponto de acesso (BSSID); 48 bits, 12 dígitos hexadecimais. Por exemplo, 00:06:25:0E:9D:84. Limpar: limpa o endereço actual. NOTA: Esta funcionalidade não está disponível quando o modo de funcionamento ad hoc estiver a ser utilizado.
Protecção por palavra-passe | Palavra-passe de protecção deste perfil (máximo de 10 caracteres): Seleccione para activar uma palavra-passe para o perfil. A predefinição é sem palavra-passe de perfil. Palavra-passe: Introduza uma palavra-passe. Os caracteres introduzidos para a palavra-passe são apresentados em formato de asterisco. Confirmar a nova palavra-passe: Volte a introduzir a palavra-passe. NOTA: Se o administrador ou o utilizador não souber a palavra-passe, não há qualquer processo disponível para redefinir a palavra-passe. NOTA: Não está disponível para perfis de administrador.
Inicialização da aplicação | Inicia automaticamente um ficheiro batch, um ficheiro executável ou um script sempre que estabelecer a ligação ao perfil. Por exemplo, inicie uma sessão VPN (rede privada virtual) automaticamente sempre que um utilizador estabelecer a ligação a uma rede sem fios. Clique em Activar inicialização da aplicação. Introduza o nome do programa que pretende iniciar ou clique em Procurar para localizar o ficheiro no seu disco rígido. C:\Programas\myprogram\myVPNfile.exe. Clique em OK para fechar as definições avançadas. NOTA: Não está disponível para perfis de administrador.
Manter a ligação | A opção 'Manter a ligação' mantém a ligação sem fios com um perfil de utilizador depois de terminada a sessão. Se a opção Manter a ligação for seleccionada e houver um perfil persistente, o perfil persistente não será aplicado no momento de terminar a sessão. Só será aplicado se a ligação com este perfil se perder. NOTA: Esta opção pode ser utilizada com o cliente VPN da Nortel quando este estiver configurado com a definição 'Logoff on Connect'. NOTA: A funcionalidade da importação automática não está disponível nas definições avançadas quando os Perfis de administrador estiverem configurados.
Formato do nome do utilizador | Formato do nome do utilizador: Um administrador pode seleccionar o formato do nome do utilizador para o servidor de autenticação. As opções são: utilizador (predefinido) utilizador@domínio utilizador@domínio.com DOMÍNIO\utilizador NOTA: Esta definição só está disponível nas definições avançadas na Ferramenta do Administrador. Não está disponível ao criar um perfil a partir da página de criação de perfis sem fios Intel(R) PROSet/Wireless.
OK | Feche e guarde as alterações.
Cancelar | Feche e cancele quaisquer alterações.
Ajuda? | Informações de ajuda para esta página.

7. Nas definições gerais, clique em Seguinte para abrir as definições de segurança.

8. Seleccione Pessoal ou Segurança empresarial para seleccionar as opções Autenticação de rede e Encriptação de dados. Introduza as configurações da chave de segurança e configure as configurações 802.1X conforme necessário.

9. Clique em OK quando concluir as configurações de perfil. Para alterar ou verificar as definições dos perfis, clique em Retroceder.
10. Se não está ligado a uma rede, o Intel(R) PROSet/Wireless detecta a adição de um perfil novo e tenta estabelecer automaticamente a ligação com este perfil novo.
11. Se quiser estabelecer a ligação a este perfil manualmente, clique em Ligar. O ícone da ligação apresenta o estado actual da ligação. O nome da rede, as velocidades de transmissão e recepção e a qualidade do sinal também são apresentados.

## Editar um perfil existente

Para editar um perfil existente:

1. Clique em Perfis na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Seleccione o perfil a editar na lista de perfis.
3. Clique em Propriedades para abrir as Definições gerais de 'Propriedades do perfil sem fios'.
4. Clique em Seguinte e em Retroceder para navegar nas definições gerais e de segurança de 'Propriedades do perfil sem fios':
   - Definições gerais. Consulte Definições gerais para obter mais informações.
   - Definições de segurança. Consulte Definições de segurança para obter mais informações.
5. Clique em OK para guardar as configurações actuais e sair. Clique em Cancelar para sair sem guardar as alterações.

## Remover um perfil

Para remover um perfil:

1. Clique em Perfis na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Seleccione o perfil na lista.
3. Clique em Remover. Fica avisado que os perfis seleccionados serão removidos permanentemente. Deseja continuar?
4. Clique em Sim. O perfil é removido da lista de perfis.

Ainda se encontra ligado à rede:

1. Clique em Perfis na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Seleccione o perfil na lista.
3. Clique em Remover. Fica avisado que os perfis seleccionados serão removidos permanentemente. Deseja continuar?
4. Clique em Sim. Fica avisado de que O nome do perfil está activo e será removido permanentemente. Deseja continuar?
5. Clique em Sim. O perfil é removido da lista de perfis.

NOTA: Se o perfil for protegido por palavra-passe, não pode remover nem editar as definições de perfil sem introduzir uma palavra-passe. Se o administrador ou o utilizador não souber a palavra-passe, não há qualquer processo disponível para redefinir a palavra-passe.

## Definir uma palavra-passe de perfil

Para proteger um perfil existente com uma palavra-passe:

1. Clique em Perfis na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Seleccione o perfil na lista.
3. Clique em Propriedades para abrir as definições gerais de 'Propriedades do perfil sem fios'.
4. Clique em Avançadas para abrir as definições avançadas.
5. Clique em Protecção por palavra-passe para abrir as definições de protecção por palavra-passe.
6. Clique em Palavra-passe de protecção deste perfil (máximo de 10 caracteres).
7. Palavra-passe: Introduza a palavra-passe.
8. Confirmar palavra-passe: Volte a introduzir a palavra-passe.
9. Clique em OK para guardar a configuração e regressar à página Definições gerais.
10. Clique em OK para regressar à janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.

## Importar ou exportar perfis

Esta funcionalidade permite a exportação e a importação de perfis baseados no utilizador para e a partir da lista de perfis. Os perfis sem fios podem ser importados automaticamente para a lista de perfis.

> NOTA: Para exportar perfis de administrador, consulte Pacotes de administrador para obter mais informações.

###

### Exportar perfis a partir da lista de perfis

1. Seleccione um ou vários perfis na lista.
2. Seleccione Exportar para exportar um ou mais perfis a partir da lista de perfis.
3. Seleccione a pasta de destino. Clique em Procurar para procurar o directório de destino no disco rígido. A unidade C:\ é o directório predefinido.

4. Clique em OK para exportar o perfil seleccionado. Ser-lhe-á perguntado o seguinte: Perfis seleccionados exportados com sucesso para a pasta de destino: C:\.

Para seleccionar vários perfis:

1. Utilize o rato para realçar um perfil.
2. Prima Ctrl.
3. Clique em cada perfil que pretenda seleccionar. Siga as instruções apresentadas no Passo 2 em cima, para exportar vários perfis.

### Importar perfis para a lista de perfis

Para importar perfis manualmente:

1. Clique em Importar na lista 'Perfis'.
2. Seleccione os ficheiros de perfil a importar.
3. Clique em Importar.
4. Quando o perfil seleccionado tiver sido importado com êxito, o utilizador é notificado.

Um administrador pode definir perfis a serem importados automaticamente para a lista de perfis. O Intel(R) PROSet/Wireless monitoriza a existência de ficheiros de perfis novos na pasta de importação do disco rígido. Apenas os perfis que tenham sido activados pela opção Activar importação automática em Definições avançadas serão automaticamente importados. Se um perfil com o mesmo nome já existir na lista 'Perfis', surge uma mensagem a solicitar a rejeição ou aceitação do perfil importado. Se for aceite, o perfil existente é substituído.

Todos os perfis com base em utilizadores importados são colocados na parte debaixo da lista de Perfis.

### Perfis protegidos por palavra-passe

Importe e exporte automaticamente perfis baseados no utilizador protegidos por palavra-passe para e de sistemas remotos. Se um perfil estiver protegido por palavra-passe, tem de introduzir a palavra-passe atribuída para o poder editar. Consulte Definir uma palavra-passe de perfil para obter mais informações.

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade