Επιστροφή στα περιεχόμενα

# Χρήση λογισμικού Intel(R) PROSet/Wireless

Χρήση του Intel(R) PROSet/Wireless ως διαχείριση ασύρματης δικτύωσης
Εκκίνηση Intel(R) PROSet/Wireless
Εκκίνηση Intel(R) PROSet/Wireless από τη γραμμή εργασιών

- Εικονίδια στη γραμμή εργασιών
- Συμβουλές εργαλείων και προειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας

Κύριο παράθυρο Intel(R) PROSet/Wireless

- Λίστα ασύρματων δικτύων
- Εικονίδια κατάστασης σύνδεσης
- Ιδιότητες δικτύου
- Λεπτομέρειες σύνδεσης
- Λίστα Προφίλ

Μενού του Intel(R) PROSet/Wireless

- Μενού Εργαλείων
  - Ρυθμίσεις εφαρμογής
  - Αντιμετώπιση προβλημάτων Intel Wireless
  - Εργαλείο μη αυτόματων διαγνωστικών
  - Εργαλείο διαχειριστή
- Μενού για προχωρημένους
  - Ρυθμίσεις προσαρμογέα
  - Στατιστικά για προχωρημένους
  - Χρήση των Windows για διαχείριση Wi-Fi*
- Μενού Προφίλ
  - Διαχείριση προφίλ.
  - Διαχείριση εξαιρέσεων

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ασύρματης ραδιοπρόσβασης
Εγκατάσταση και κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού
Ενεργοποίηση της ρύθμισης εξοικονόμησης ενέργειας WMM*

## Χρήση Intel(R) PROSet/Wireless ως διαχείριση ασύρματων επικοινωνιών

Το Intel(R) PROSet/Wireless χρησιμοποιείται για την ρύθμιση, επεξεργασία και διαχείριση προφίλ δικτύου για σύνδεση σε δίκτυο. Περιλαμβάνει επίσης προηγμένες ρυθμίσεις, όπως διαχείριση ισχύος και επιλογή καναλιών για την ρύθμιση δικτύων ad-hoc.

Αν χρησιμοποιείτε την αρχική ρύθμιση παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας των Microsoft* Windows XP* ως διαχείριση ασύρματης δικτύωσης, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε από την καρτέλα ασύρματου δικτύου των Microsoft Windows.

Για να απενεργοποιήσετε την αρχική ρύθμιση παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας των Microsoft Windows XP ως διαχείριση ασύρματης δικτύωσης:

1. Κάντε κλικ στο Έναρξη > Πίνακας ελέγχου.
2. Κάντε διπλό κλικ στο Συνδέσεις δικτύου.
3. Κάντε δεξί κλικ στο Σύνδεση ασύρματου δικτύου.
4. Κάντε κλικ στο Ιδιότητες.
5. Κάντε κλικ στο Ασύρματα δίκτυα.
6. Επαληθεύστε ότι δεν έχει επιλεγεί το Χρήση των Windows για την ρύθμιση παραμέτρων των ρυθμίσεων ασύρματου δικτύου μου. Αν έχει επιλεγεί, απαλείψτε το.
7. Κάντε κλικ στο OK. Αυτό επιβεβαιώνει ότι έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροι του βοηθητικού προγράμματος Intel(R) PROSet/Wireless για να διαχειρίζεται προφίλ δικτύου.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επαληθεύστε ότι έχει επιλεγεί το Ειδοποίηση όταν άλλη εφαρμογή χρησιμοποιεί τον ασύρματο προσαρμογέα στις Ρυθμίσεις εφαρμογής. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται όταν η αρχική ρύθμιση παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας των Microsoft Windows XP αρχίζει τη διαχείριση των προφίλ δικτύου.

## Εκκίνηση του Intel(R) PROSet/Wireless

Για να κάνετε εκκίνηση του Intel(R) PROSet/Wireless, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Κάντε κλικ στο Έναρξη > Προγράμματα > Intel(R) PROSet Wireless > Intel(R) PROSet Wireless.
- Κάντε δεξί κλικ στο Εικονίδιο στη γραμμή εργασιών που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της επιφάνειας εργασίας των Windows για να ανοίξετε το μενού της γραμμής εργασιών. Κάντε κλικ στο Άνοιγμα Intel(R) PROSet/Wireless.
- Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο στη γραμμή εργασιών για να ανοίξει το Intel(R) PROSet/Wireless.

Για να κλείσετε το Intel(R) PROSet/Wireless από το κύριο παράθυρο, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

- Επιλέξτε Αρχείο > Έξοδος από το κύριο παράθυρο.
- Κάντε κλικ στο Κλείσιμο.
- Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (X) στην άνω δεξιά γωνία του παραθύρου.

# Εκκίνηση του Intel(R) PROSet/Wireless από τη γραμμή εργασιών

Για την εκκίνηση του Intel(R) PROSet/Wireless, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της γραμμής εργασιών που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της επιφάνειας εργασιών των Windows ή κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της γραμμής εργασιών και κάντε κλικ στο Άνοιγμα Intel(R) PROSet/Wireless.

## Επιλογές μενού γραμμής εργασιών

Το εικονίδιο Intel(R) PROSet/Wireless εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της επιφάνειας εργασίας των Windows. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο κατάστασης για να εμφανιστούν οι επιλογές μενού.

Στοιχείο μενού | Σχόλια
--- | ---
Άνοιγμα Intel(R) PROSet/Wireless | Κάντε κλικ για να ξεκινήσετε το Intel(R) PROSet/Wireless όταν το Intel(R) PROSet/Wireless είναι η ασύρματη διαχείριση που χρησιμοποιείτε. Εάν επιλέξετε Χρήση Windows για διαχείριση Wi-Fi* από το μενού της γραμμής εργασιών, η επιλογή μενού αλλάζει σε Άνοιγμα αρχικής ρύθμισης παραμέτρων ασύρματης δικτύωσης και η υπηρεσία αρχικής ρύθμισης παραμέτρων ασύρματης δικτύωσης των Microsoft Windows XP χρησιμοποιείται ως διαχείριση της ασύρματης δικτύωσης σας. Όταν χρησιμοποιείτε Microsoft Windows, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προφίλ της Intel.
Άνοιγμα της αρχικής ρύθμισης παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας
Eνεργοποίηση ασύρματου | Εάν έχετε εγκατεστημένο το Intel(R) PROSet/Wireless, η τρέχουσα κατάσταση ραδιοπρόσβασης εμφανίζεται στο κύριο παράθυρο του Intel(R) PROSet/Wireless και στη γραμμή εργασιών. Επιλέξτε Ενεργοποίηση ασύρματου για να ενεργοποιήσετε τη ραδιοπρόσβαση. Επιλέξτε Απενεργοποίηση ασύρματου για να απενεργοποιήσετε τη ραδιοπρόσβαση. Εάν ο υπολογιστής σας έχει εγκαταστημένο εξωτερικό διακόπτη, χρησιμοποιήστε τον για να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη ραδιοπρόσβαση. Για περισσότερες πληροφορίες για τον διακόπτη αυτό, ανατρέξτε στο έντυπο υλικό του κατασκευαστή του υπολογιστή σας.
Απενεργοποίηση ασύρματου
Απενεργοποίηση ράδιου 802.11a | Η επιλογή αυτή διατίθεται μόνο για ασύρματους προσαρμογείς που υποστηρίζουν 802.11a, 802.11b και 802.11g. Επιλέξτε την για να απενεργοποιήσετε τη ραδιοπρόσβαση 802.11a. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν διατίθεται η ρύθμιση αυτή, εκτός αν έχει ενεργοποιηθεί στο Εργαλείο διαχειριστή ή αν ο προσαρμογέας σας είναι το Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.
Άνοιγμα της αντιμετώπισης προβλημάτων Intel Wireless | Ανοίγει μια εφαρμογή που μπορεί να σας βοηθήσει να επιλύσετε προβλήματα σύνδεσης ασύρματου δικτύου. Όταν εντοπίζεται πρόβλημα σύνδεσης, μια προειδοποίηση επιφάνειας εργασίας εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της επιφάνειας εργασίας. Βλ. Αντιμετώπιση προβλημάτων Intel Wireless για περισσότερες πληροφορίες.
Σύνδεση στο προφίλ | Εμφανίζει τα τρέχοντα προφίλ στη λίστα Προφίλ. Αυτή η επιλογή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση σε προφίλ.
Χρήση των Windows για διαχείριση Wi-Fi | Εναλλάσσει μεταξύ του Intel(R) PROSet/Wireless και της υπηρεσίας αρχικής ρύθμισης παραμέτρων ασύρματης δικτύωσης των Microsoft Windows XP. Όταν χρησιμοποιείται την υπηρεσία αρχικής ρύθμισης παραμέτρων ασύρματης δικτύωσης των Microsoft Windows XP δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προφίλ Intel.
Χρήση του Intel(R) PROSet/Wireless για διαχείριση Wi-Fi

# Εικονίδια στη γραμμή εργασιών

Το εικονίδιο στη γραμμή εργασιών παρέχει οπτική ένδειξη της τρέχουσας κατάστασης ασύρματης δικτύωσης. Το εικονίδιο της κατάστασης σύνδεσης βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της επιφάνειας εργασίας των Windows. Στο Ρυθμίσεις εφαρμογής του μενού Εργαλεία μπορείτε να ρυθμίσετε το εικονίδιο της γραμμής εργασιών για να εμφανίζεται ή για απόκρυψη.

Εικονίδιο | Περιγραφή
--- | ---
| Απενεργοποίηση ασύρματου: Ο ασύρματος προσαρμογέας είναι απενεργοποιημένος. Η ασύρματη συσκευή δεν θα κάνει μετάδοση ή λήψη όσο είναι απενεργοποιημένη. Κάντε κλικ στο Ενεργοποίηση ασύρματου για να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα. Το εικονίδιο είναι λευκό και στατικό.
| Αναζήτηση ασύρματων δικτύων: Ο ασύρματος προσαρμογέας κάνει αναζήτηση για κάποιο διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο. Το εικονίδιο είναι λευκό με κίνηση.
| Δε βρέθηκαν ασύρματα δίκτυα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Το Intel(R) PROSet/Wireless κάνει περιοδικά σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα. Αν θέλετε να επιβάλετε μια σάρωση, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για την εκκίνηση του Intel(R) PROSet/Wireless και κάντε κλικ στο Ανανέωση. Το εικονίδιο είναι κόκκινο.
| Βρέθηκαν ασύρματα δίκτυα: Βρέθηκε διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για να εμφανίσετε τη λίστα Ασύρματα δίκτυα. Επιλέξτε το δίκτυο. Κάντε κλικ στο Σύνδεση. Το εικονίδιο είναι κίτρινο.
| Αποτυχία ελέγχου ταυτότητας: Δεν είναι δυνατός ο έλεγχος ταυτότητας με ασύρματο δίκτυο. Το εικονίδιο είναι πράσινο με κίτρινο τρίγωνο προειδοποίησης.
| Γίνεται σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο: Αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια λήψης μιας διεύθυνσης IP ή όταν προκύπτει σφάλμα.
| Συνδεδεμένο σε ασύρματο δίκτυο: Έγινε σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο. Η συμβουλή εργαλείου εμφανίζει το όνομα δικτύου, την ταχύτητα, την ποιότητα σήματος και τη διεύθυνση IP. Το εικονίδιο είναι πράσινο με κύματα που υποδεικνύουν την ποιότητα σήματος. Όσο περισσότερα κύματα υπάρχουν, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα σήματος.

## Συμβουλές εργαλείων και προειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας

Οι συμβουλές εργαλείων και οι προειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας παρέχουν ανατροφοδότηση και αλληλεπίδραση. Για να εμφανίσετε τις συμβουλές εργαλείων, μετακινήστε το δείκτη ποντικιού πάνω από το εικονίδιο. Οι προειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας εμφανίζονται όταν αλλάζει η κατάσταση του ασύρματου δικτύου. Για παράδειγμα, αν είστε εκτός της εμβέλειας οποιουδήποτε ασύρματου δικτύου, εμφανίζεται μια προειδοποίηση επιφάνειας εργασίας όταν εισέρχεστε εντός εμβέλειας.

Επιλέξτε Εμφάνιση ειδοποιήσεων πληροφόρησης στο Ρυθμίσεις εφαρμογής για να ενεργοποιήσετε τις προειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας.

## Συμβουλές εργαλείου

Οι συμβουλές εργαλείου εμφανίζονται όταν ο δείκτης ποντικιού περνά πάνω από το εικονίδιο. Οι συμβουλές εργαλείου εμφανίζουν κείμενο για κάθε μία από τις καταστάσεις σύνδεσης.

## Προειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας

Όταν απαιτείται τυχόν ενέργεια από το χρήστη, εμφανίζεται μια προειδοποίηση επιφάνειας εργασίας. Εάν κάνετε κλικ στην προειδοποίηση, πραγματοποιείται η κατάλληλη ενέργεια. Για παράδειγμα, όταν εντοπίζονται ασύρματα δίκτυα, εμφανίζεται η ακόλουθη προειδοποίηση:

Ενέργεια: Κάντε κλικ στην προειδοποίηση επιφάνειας εργασίας για σύνδεση σε δίκτυο στη λίστα Ασύρματα δίκτυα.

Μόλις γίνει η σύνδεση, η ειδοποίηση εμφανίζει το ασύρματο δίκτυο στο οποίο είστε συνδεδεμένοι, την ταχύτητα της σύνδεσης, την ποιότητα του σήματος και τη διεύθυνση IP.

Οι προειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας χρησιμοποιούνται και για να υποδείξουν εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σύνδεσης. Κάντε κλικ στην προειδοποίηση για να ανοίξετε την Αντιμετώπιση προβλημάτων Intel Wireless.

## Κύριο παράθυρο Intel(R) PROSet/Wireless

Το κύριο παράθυρο Intel(R) PROSet/Wireless σας επιτρέπει:

- Να προβάλλετε την τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης (ποιότητα σήματος, ταχύτητα και όνομα τρέχοντος δικτύου).
- Να αναζητήσετε για τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα.
- Διαχείριση προφίλ.
- Να κάνετε Αυτόματη σύνδεση σε προφίλ σε διαθέσιμα δίκτυα σε συγκεκριμένη σειρά όπως ορίζεται στη λίστα Προφίλ.
- Να συνδεθείτε σε δίκτυα υποδομής και συσκευής προς συσκευή (ad hoc).
- Να ρυθμίσετε τις παραμέτρους στο Ρυθμίσεις προσαρμογέα.
- Να πραγματοποιήσετε Αντιμετώπιση προβλημάτων σε ασύρματη σύνδεση.

## Εικονίδια κατάστασης σύνδεσης

Τα εικονίδια κατάστασης σύνδεσης υποδεικνύουν την τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης του ασύρματου προσαρμογέα σας. Το εικονίδιο κατάστασης σύνδεσης εμφανίζεται στο κύριο παράθυρο του Intel(R) PROSet/Wireless. Το εικονίδιο στη γραμμή εργασιών επίσης υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Εικονίδια στη γραμμή εργασιών.

### Περιγραφή της κατάστασης σύνδεσης του κύριου παράθυρου

Τα εικονίδια χρησιμοποιούνται για να απεικονίζουν την κατάσταση σύνδεσης.

Εικονίδιο | Περιγραφή
--- | ---
| Απενεργοποίηση ασύρματου: Η ραδιοπρόσβαση του ασύρματου προσαρμογέα είναι απενεργοποιημένη. Κάντε κλικ στο κουμπί Απενεργοποίησης ασύρματου για να ενεργοποιήσετε τη ραδιοπρόσβαση.
| Πρόβλημα σύνδεσης: Υποδεικνύει προβλήματα σύνδεσης συμπεριλαμβανομένων αποτυχιών ελέγχου ταυτότητας.
| Αναζήτηση ασύρματων δικτύων: Ο ασύρματος προσαρμογέας κάνει αναζήτηση για κάποιο διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο. Κινούμενα εικονίδια:
| Δε βρέθηκαν ασύρματα δίκτυα: Ο προσαρμογέας δεν βρίσκει κανένα διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο.
| Βρέθηκαν ασύρματα δίκτυα: Βρέθηκε διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο. Μπορείτε να επιλέξετε να συνδεθείτε σε διαθέσιμα δίκτυα που εμφανίζονται στη λίστα Ασύρματα δίκτυα.
| Γίνεται σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο: Πραγματοποιείτε σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο. Οι καμπύλες ημισελήνου αλλάζουν χρώμα μεταξύ πράσινου και λευκού έως ότου ληφθεί διεύθυνση IP ή συμβεί σφάλμα σύνδεσης.
| Συνδεδεμένο σε ασύρματο δίκτυο: Συνδεθήκατε σε ασύρματο δίκτυο. Το όνομα δικτύου, η ταχύτητα, η ποιότητα σήματος και η διεύθυνση IP εμφανίζουν την τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης. Κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες για να εμφανίσετε τα στοιχεία της τρέχουσας σύνδεσης δικτύου.
Όνομα δικτύου | Όνομα (Όνομα προφίλ ή SSID): Το όνομα του δικτύου με το οποίο είναι συνδεδεμένος ο προσαρμογέας. Η στήλη Όνομα εμφανίζει το SSID ή το Όνομα προφίλ εάν διατίθεται προφίλ για το δίκτυο.
Ισχύς σήματος | Τα εικονίδια-ράβδοι ισχύος σήματος υποδεικνύουν την ποιότητα μετάδοσης και λήψης σημάτων μεταξύ του ασύρματου προσαρμογέα σας και του πλησιέστερου σημείου πρόσβασης ή υπολογιστή σε λειτουργία συσκευής προς συσκευή (ad hoc). Ο αριθμός των κάθετων πράσινων ράβδων υποδεικνύει την ισχύ των σημάτων μετάδοσης και λήψης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ισχύς σήματος εμφανίζεται για το πλησιέστερο σημείο πρόσβασης για δίκτυα που περιέχουν πολλαπλά σημεία πρόσβασης. Η ισχύς σήματος κυμαίνεται από εξαιρετική σε εκτός εμβέλειας. Οι παρακάτω παράγοντες επηρεάζουν την ισχύ σήματος: Η ποιότητα σήματος μειώνεται με την απόσταση και επηρεάζεται από μεταλλικά και τσιμεντένια εμπόδια. Τα μεταλλικά αντικείμενα μπορούν να αντανακλούν τα σήματα και να προκαλούν παρεμβολή. Άλλες ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολή.
Ιδιότητες | Παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση σύνδεσης προσαρμογέα. Βλ. Ιδιότητες δικτύου για πληροφορίες.
Ενεργοποίηση (Απενεργοποίηση) ασύρματου | Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ραδιοπρόσβασης. Βλ. Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση ασύρματου για περισσότερες πληροφορίες.
Βοήθεια; | Παρέχει πληροφορίες βοήθειας για τη σελίδα αυτή.
Κλείσιμο | Κλείνει το κύριο παράθυρο Intel(R) PROSet/Wireless.

# Λίστα ασύρματων δικτύων

Η λίστα Ασύρματα δίκτυα εμφανίζει μια λίστα ασύρματων δικτύων εντός της εμβέλειας του προσαρμογέα.

Όνομα | Περιγραφή
Ασύρματα δίκτυα ( ) | Ο αριθμός στις παρενθέσεις αντιπροσωπεύει τον αριθμό των ασύρματων δικτύων που βρίσκονται εντός της εμβέλειας του προσαρμογέα ασύρματου δικτύου.
| Η ισχύς σήματος του σημείου πρόσβασης ασύρματου δικτύου ή υπολογιστή (λειτουργία συσκευής προς συσκευή [ad hoc]). Τα εικονίδια-ράβδοι ισχύς σήματος υποδεικνύουν ότι το ασύρματο δίκτυο ή ο υπολογιστής είναι διαθέσιμο για σύνδεση αλλά δεν συσχετίζονται ακόμη με σημείο πρόσβασης ή υπολογιστή (λειτουργία συσκευής προς συσκευή [ad hoc]).
Όνομα δικτύου | Όνομα (Όνομα προφίλ ή SSID): Το όνομα του δικτύου με το οποίο είναι συνδεδεμένος ο προσαρμογέας. Η στήλη Όνομα εμφανίζει το SSID ή το Όνομα προφίλ εάν διατίθεται προφίλ για το δίκτυο. Εάν ένα σημείο πρόσβασης δεν μεταδίδει το όνομα δικτύου του (SSID) ή ο ασύρματος προσαρμογέας λαμβάνει κρυφό όνομα δικτύου από κρυφό σημείο πρόσβασης, εμφανίζεται <Δεν μεταδόθηκε το SSID> στη λίστα ασύρματων δικτύων. Για να συσχετίσετε με μια καταχώρηση δικτύου <Δεν μεταδόθηκε το SSID>, πρέπει να δημιουργηθεί καινούργιο προφίλ πριν από τη σύνδεση. Μετά τη σύνδεση, το <Δεν μεταδόθηκε το SSID> εμφανίζεται ακόμα στη λίστα ασύρματων δικτύων μαζί με το όνομα προφίλ/SSID. Το συσχετισμένο προφίλ SSID προβάλλετε στη λίστα Προφίλ.
Κατάσταση | Ειδοποίηση ότι ο προσαρμογέας συνδέεται στο ασύρματο δίκτυο. Μόλις συνδεθεί, η κατάσταση αλλάζει σε Συνδεδεμένο.
| Προφίλ: Αναγνωρίζει ένα δίκτυο στη λίστα Ασύρματα δίκτυα που είναι συνδεδεμένο και έχει προφίλ στη λίστα προφίλ.
| Το ασύρματο δίκτυο χρησιμοποιεί λειτουργία δικτύου (υποδομή).
| Το ασύρματο δίκτυο χρησιμοποιεί λειτουργία συσκευής προς συσκευή (ad hoc).
| Το ασύρματο δίκτυο χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση ασφάλειας.
| Η συχνότητα ζώνης που χρησιμοποιείται από το ασύρματο δίκτυο (802.11a, 802.11b, 802.11g ή 802.11n).
| Το ασύρματο δίκτυο βρίσκεται στη λίστα εξαιρέσεων ή οι παράμετροι του προφίλ είναι ρυθμισμένες για μη αυτόματη σύνδεση.
Σύνδεση (Αποσύνδεση) | Κάντε κλικ για σύνδεση με ένα ασύρματο δίκτυο. Μόλις συνδεθείτε, το κουμπί αλλάζει σε Αποσύνδεση.
Ιδιότητες | Παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για το συνδεδεμένο δίκτυο και τα σημεία πρόσβασής του. Βλ. Ιδιότητες δικτύου για πληροφορίες.
Ανανέωση | Ανανεώνει τη λίστα των διαθέσιμων δικτύων. Εάν κάποια νέα δίκτυα είναι διαθέσιμα εντός της εμβέλειας του προσαρμογέα, η λίστα ενημερώνεται για να εμφανίσει το νέο όνομα δικτύου.
Ενεργοποίηση (Απενεργοποίηση) ασύρματου | Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ραδιοπρόσβασης. Βλ. Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση ασύρματου για περισσότερες πληροφορίες.
Κλείσιμο | Κλείνει το κύριο παράθυρο Intel(R) PROSet/Wireless.
Βοήθεια; | Παρέχει πληροφορίες βοήθειας για τη σελίδα αυτή.

## Ιδιότητες δικτύου

Κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες στο κύριο παράθυρο Intel(R) PROSet/Wireless για να εμφανίσετε τις ρυθμίσεις ασφάλειας για τον ασύρματο προσαρμογέα. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε προφίλ για να εξαιρεθούν από την αυτόματη σύνδεση. Εάν είναι ενεργοποιημένη η εξαίρεση δικτύου (βλ. Ρυθμίσεις εφαρμογής), τότε οι Ιδιότητες δικτύου επίσης υποδεικνύουν εάν το δίκτυο εξαιρείται από την αυτόματη σύνδεση.

#### Λεπτομέρειες για τις ιδιότητες δικτύου

Όνομα | Περιγραφή
--- | ---
Όνομα δικτύου | Εμφανίζει το όνομα του ασύρματου δικτύου.
Ζώνη | Χρησιμοποιείται η τρέχουσα ζώνη και συχνότητα. Εμφανίζει το μήνυμα ‘εκτός εμβέλειας’ εάν δεν εμφανίζεται ζώνη και συχνότητα. Παρατίθενται οι ακόλουθες ζώνες: 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n
Τρόπος λειτουργίας | Εμφανίζει την τρέχουσα λειτουργία: Δίκτυο (Υποδομή) Ένα ασύρματο δίκτυο που εστιάζεται γύρω από ένα σημείο πρόσβασης. Σε αυτό το περιβάλλον, το σημείο πρόσβασης δεν παρέχει μόνο επικοινωνία με το ενσύρματο δίκτυο, αλλά επίσης διευκολύνει την κίνηση ασύρματου δικτύου στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον. Συσκευή προς συσκευή (ad hoc) Μια ρύθμιση παραμέτρων επικοινωνιών στην οποία κάθε υπολογιστής έχει τις ίδιες δυνατότητες και οποιοσδήποτε υπολογιστής μπορεί να ξεκινήσει συνεδρία επικοινωνίας. Είναι επίσης γνωστή ως ομότιμο δίκτυο ή δίκτυο υπολογιστή προς υπολογιστή.
Επίπεδο ελέγχου ταυτότητας | Εμφανίζει τη λειτουργία ασφάλειας του ελέγχου ταυτότητας για το δίκτυο που χρησιμοποιείται. Παρατίθενται τα ακόλουθα επίπεδα ελέγχου ταυτότητας δικτύου: Άνοιγμα Κοινόχρηστος WPA*-Enterprise WPA2*-Enterprise WPA - Personal WPA2 - Personal Εμφανίζει τον έλεγχο ταυτότητας που χρησιμοποιείται από το παρόν δίκτυο. Βλ. Ρυθμίσεις ασφάλειας για περισσότερες πληροφορίες.
Κρυπτογράφηση δεδομένων | Παρατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις κρυπτογράφησης δεδομένων: Καμία WEP TKIP CKIP AES - CCMP Βλ. Ρυθμίσεις ασφάλειας για περισσότερες πληροφορίες.
Σημεία πρόσβασης σε αυτό το δίκτυο <0-50> | Ισχύς σήματος: Τα εικονίδια-ράβδοι ισχύος σήματος υποδεικνύουν την ισχύ των σημάτων μετάδοσης και λήψης μεταξύ του ασύρματου προσαρμογέα σας και του πλησιέστερου σημείου πρόσβασης. Εμφανίζει ένα από τα ακόλουθα εικονίδια: . Υποδεικνύει τη ζώνη που χρησιμοποιείται (802.11a, 802.11b 802.11g ή 802.11n). Κανάλι: Εμφανίζει το τρέχον κανάλι μετάδοσης και λήψης που χρησιμοποιείται για ένα συγκεκριμένο ασύρματο δίκτυο. BSSID (τρόπος λειτουργίας υποδομής): Εμφανίζει τη δωδεκαψήφια διεύθυνση MAC του σημείου πρόσβασης στο επιλεγμένο δίκτυο.
Διαχείριση εξαιρέσεων | Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Διαχείριση προφίλ.
Κλείσιμο | Κλείνει τις Ιδιότητες δικτύου.
Βοήθεια; | Παρέχει πληροφορίες βοήθειας για τη σελίδα αυτή.

# Λεπτομέρειες σύνδεσης

Όταν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο, κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες στο κύριο παράθυρο Intel(R) PROSet/Wireless για να εμφανίσετε τις Λεπτομέρειες σύνδεσης.

#### Περιγραφή λεπτομερειών σύνδεσης

Όνομα | Περιγραφή
--- | ---
Όνομα προφίλ: | Όνομα του προφίλ.
Όνομα δικτύου | Όνομα δικτύου (SSID) της τρέχουσας σύνδεσης.
Ποιότητα σήματος | Είναι δυνατή η εκτίμηση του ραδιοσήματος (RF) από δύο στοιχεία: ισχύς σήματος (ποσότητα) ποιότητα σήματος Η ποιότητα του σήματος καθορίζεται από ένα συνδυασμό παραγόντων. Κυρίως, αποτελείται από την ισχύ σήματος και το λόγο του ραδιοθορύβου που υπάρχει. Ο ραδιοθόρυβος συμβαίνει τόσο φυσικά όσο και τεχνητά από ηλεκτρικές συσκευές. Εάν η ποσότητα του ραδιοθορύβου είναι μεγάλη, ή η ισχύς σήματος είναι χαμηλή, ο λόγος σήματος προς θόρυβο είναι μικρότερος και προκαλεί χειρότερη ποιότητα σήματος. Όταν ο λόγος σήματος προς θόρυβο είναι χαμηλός, είναι δύσκολο για το ραδιοδέκτη να διακρίνει τις πληροφορίες δεδομένων που περιέχονται στο σήμα από τον ίδιο το θόρυβο.
Ισχύς σήματος | Τα εικονίδια-ράβδοι ισχύος σήματος υποδεικνύουν την ποιότητα μετάδοσης και λήψης σημάτων μεταξύ του ασύρματου προσαρμογέα σας και του σημείου πρόσβασης ή υπολογιστή σε λειτουργία συσκευής προς συσκευή (ad hoc). Ο αριθμός των κάθετων πράσινων ράβδων υποδεικνύει την ισχύ των σημάτων μετάδοσης και λήψης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ισχύς σήματος εμφανίζεται για το πλησιέστερο σημείο πρόσβασης για δίκτυα που περιέχουν πολλαπλά σημεία πρόσβασης. Η ισχύς σήματος κυμαίνεται από εξαιρετική σε εκτός εμβέλειας. Οι παρακάτω παράγοντες επηρεάζουν την ισχύ σήματος: Η ποιότητα σήματος μειώνεται με την απόσταση και επηρεάζεται από μεταλλικά και τσιμεντένια εμπόδια. Τα μεταλλικά αντικείμενα μπορούν να αντανακλούν τα σήματα και να προκαλούν παρεμβολή. Άλλες ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολή.
Διεύθυνση IP | Διεύθυνση IPv4: Η διεύθυνση Internet Protocol (IP) για την τρέχουσα σύνδεση.
Διεύθυνση IPv6: Η διεύθυνση IP επόμενης γενιάς είναι συμβατή με προηγούμενες εκδόσεις και είναι σχεδιασμένη για να επιδιορθώνει προβλήματα ασφάλειας δεδομένων με IPv4. Η IPv6 αυξάνει το χώρο διεύθυνσης από 32 σε 128 bits, προνοώντας για απεριόριστο αριθμό δικτύων και συστημάτων. Υποστηρίζει επίσης παραμέτρους quality of service (QoS) για ήχο και βίντεο πραγματικού χρόνου.
Διεύθυνση MAC προσαρμογέα | Η διεύθυνση Media Access Control (MAC) για τον ασύρματο προσαρμογέα.
Ζώνη | Υποδεικνύει την ασύρματη ζώνη της τρέχουσας σύνδεσης. 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n
Αριθμός κεραιών σε χρήση | Αυτός ο αριθμός αποτελεί τον αριθμό κεραιών που είναι επί του παρόντος σε χρήση. Ο αριθμός αυτός εξαρτάται από τη/τις ζώνη(ες) που χρησιμοποιούν τα διάφορα δίκτυα επί του παρόντος, τις λειτουργίες μετάδοσης/λήψης που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις ζώνες, την ισχύ του σήματος και τις δυνατότητες του/των σημείου(ων) πρόσβασης. Ο χρήστης δεν έχει απευθείας έλεγχο αυτής της παραμέτρου.
Ρυθμοί μετάδοσης υποστηριζόμενων δεδομένων | Ρυθμοί με τους οποίους ο ασύρματος προσαρμογέας μπορεί να στείλει και να λάβει δεδομένα. Εμφανίζει την ταχύτητα σε Mbps για τη συχνότητα που χρησιμοποιείται. 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 και 54 802.11b: 1, 2, 5,5 και 11 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 και 54 802.11n: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
Ραδιοσυχνότητα | Εμφανίζει τη συχνότητα της τρέχουσας ασύρματης σύνδεσης. 802.11a: 5,15 GHz έως 5,85 GHz 802.11b/g: 2,400 GHz έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα) 802.11n: 2,400 GHz έως 5,00 GHz
Αριθμός καναλιού | Εμφανίζει το κανάλι μετάδοσης και λήψης.
Έλεγχος ταυτότητας δικτύου | Εμφανίζει Ανοιχτός, Κοινόχρηστος, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise και WPA2-Enterprise. Εμφανίζει τον έλεγχο ταυτότητας που χρησιμοποιείται από το προφίλ που χρησιμοποιείται τώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Επισκόπηση ασφάλειας.
Κρυπτογράφηση δεδομένων | Εμφανίζει: Καμία, WEP, TKIP ή AES-CCMP. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Επισκόπηση ασφάλειας.
Τύπος ελέγχου ταυτότητας 802.1Χ | Εμφανίζει: Κανένας, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP ή EAP-FAST. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Επισκόπηση ασφάλειας.
Πρωτόκολλο ελέγχου ταυτότητας 802.1Χ | Εμφανίζει Κανένα, PAP, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 or TLS. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Επισκόπηση ασφάλειας.
Έκδοση CCX | Έκδοση Compatible Cisco Extensions σε αυτή την ασύρματη σύνδεση.
Τρέχουσα ισχύς μετάδοσης | Επίπεδα ισχύος μετάδοσης Cisco Compatible Extensions.
Υποστηριζόμενα επίπεδα ισχύος | 1,0, 5,0, 20,0, 31,6, 50,1 mW
Διεύθυνση MAC σημείου πρόσβασης | Η διεύθυνση Media Access Control (MAC) για το συσχετιζόμενο σημείο πρόσβασης.
Υποχρεωτικό σημείο πρόσβασης | Εμφανίζει "Κανένα" όταν δεν είναι ενεργοποιημένο. Αν είναι ενεργοποιημένο από το Ρύθμιση υποχρεωτικού σημείου πρόσβασης, εμφανίζεται η διεύθυνση MAC του σημείου πρόσβασης. Η επιλογή αυτή κατευθύνει τον ασύρματο προσαρμογέα ώστε να συνδεθεί σε σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιεί ειδική διεύθυνση MAC (48-bit 12 δεκαεξαδικά ψηφία, π.χ., 00:06:25:0E:9D:84).
Επιδιόρθωση | Ανανεώνει τη διεύθυνση IP. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα στην πρόσβαση στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση IP είναι έγκυρη. Εάν είναι 0.0.0.0 ή 169.x.x.x, μάλλον δεν είναι έγκυρη. Εάν το δίκτυό σας είναι διαμορφωμένο για αυτόματη εκχώρηση διεύθυνσης δικτύου, κάντε κλικ στο Επιδιόρθωση και ζητήστε μια νέα διεύθυνση IP.
Κλείσιμο | Κλείνει τη σελίδα.
Βοήθεια; | Παρέχει πληροφορίες βοήθειας για τη σελίδα αυτή.

# Διαχείριση προφίλ

Στο κύριο παράθυρο Intel(R) PROSet/Wireless, κάντε κλικ στο Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο. Μόλις συνδεθεί, δημιουργείται ένα προφίλ στη λίστα Προφίλ. Η λίστα Προφίλ εμφανίζει τα τρέχοντα προφίλ χρήστη με τη σειρά που θα εφαρμοστούν. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ταξινομήσετε τα προφίλ σε συγκεκριμένη σειρά προκειμένου να συνδέεστε αυτόματα σε ασύρματο δίκτυο.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε και να αφαιρέσετε προφίλ από τη λίστα Προφίλ. Κάντε κλικ στο Προφίλ στο κύριο παράθυρο Intel(R) PROSet/Wireless.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους διαφορετικών προφίλ για κάθε ασύρματο δίκτυο. Οι ρυθμίσεις προφίλ μπορούν να περιλαμβάνουν το όνομα δικτύου (SSID), τον τρόπο λειτουργίας και τις ρυθμίσεις ασφάλειας. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Διαχείριση προφίλ.

## Εικονίδια λίστας προφίλ

Όνομα | Περιγραφή
Όνομα προφίλ: | Τα προφίλ είναι ρυθμίσεις δικτύου που επιτρέπουν στον ασύρματο προσαρμογέα σας να συνδεθεί σε σημείο πρόσβασης δικτύου (λειτουργία δικτύου [υποδομής]) ή υπολογιστή (λειτουργία συσκευής προς συσκευή [ad hoc] που δεν χρησιμοποιεί σημείο πρόσβασης). Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Διαχείριση προφίλ.
Όνομα δικτύου | Όνομα (Όνομα προφίλ ή SSID): Το όνομα του δικτύου με το οποίο είναι συνδεδεμένος ο προσαρμογέας. Η στήλη Όνομα εμφανίζει το SSID ή το Όνομα προφίλ εάν διατίθεται προφίλ για το δίκτυο.
Εικονίδια σύνδεσης: Τα ακόλουθα εικονίδια κατάστασης προφίλ δικτύου υποδεικνύουν τις διαφορετικές καταστάσεις σύνδεσης του προσαρμογέα με ασύρματο δίκτυο, τον τύπο του τρόπου λειτουργίας που χρησιμοποιείται και εάν χρησιμοποιείται ασφάλεια δικτύου.
| Μπλε κύκλος: Ο ασύρματος προσαρμογέας συσχετίζεται με σημείο πρόσβασης ή υπολογιστή (λειτουργία ad hoc). Αν είναι ενεργοποιημένη η ασφάλεια 802.1Χ ενός προφίλ, αυτό υποδεικνύει ότι ο ασύρματος προσαρμογέας είναι συσχετισμένος και έχει ελεγμένη ταυτότητα.
| Υποδεικνύει τη λειτουργία υποδομής.
| Υποδεικνύει λειτουργία Συσκευή προς συσκευή (ad hoc).
| Το ασύρματο δίκτυο χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση ασφάλειας.
Βέλη | Τοποθετεί τα προφίλ στη σειρά που προτιμάται για αυτόματη σύνδεση. Επάνω βέλος: Μετακίνηση της θέσης του επιλεγμένου προφίλ προς τα επάνω στη λίστα Προφίλ. Κάτω βέλος: Μετακίνηση της θέσης του επιλεγμένου προφίλ προς τα κάτω στη λίστα Προφίλ.
Σύνδεση | Εάν το δίκτυο βρίσκεται εντός εμβέλειας, και το προφίλ αντιστοιχεί στη ρύθμιση παραμέτρων του δικτύου, γίνεται σύνδεση.
Προσθήκη | Ανοίγει το Γενικές ρυθμίσεις ασύρματου προφίλ, το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία νέου προφίλ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Δημιουργία νέου προφίλ.
Αφαίρεση | Αφαιρεί το επιλεγμένο προφίλ από τη λίστα Προφίλ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Κατάργηση προφίλ.
Ιδιότητες | Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα ενός υπάρχοντος προφίλ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Επεξεργασία υπάρχοντος προφίλ.
| Εξαγωγή ή εισαγωγή: Σας επιτρέπει να εισάγετε και να εξάγετε προφίλ με βάση το χρήστη προς και από τη λίστα Προφίλ. Είναι δυνατή η αυτόματη εισαγωγή ασύρματων προφίλ στη λίστα Προφίλ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εισαγωγή ή εξαγωγή προφίλ.
Κλείσιμο | Κλείνει το παράθυρο διαχείρισης προφίλ.
Βοήθεια; | Παρέχει πληροφορίες βοήθειας για τη σελίδα αυτή.

# Μενού

Χρησιμοποιήστε τα μενού Αρχείο, Εργαλεία, Για προχωρημένους, Προφίλ και Βοήθεια για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ρυθμίσεων του δικτύου σας.

Όνομα | Περιγραφή
Αρχείο | Έξοδος: Κλείνει το κύριο παράθυρο Intel(R) PROSet/Wireless.
Εργαλεία | Ρυθμίσεις εφαρμογής: Χρησιμοποιήστε το για να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σύνδεσής σας σε ολόκληρο το σύστημα. Βλ. Ρυθμίσεις εφαρμογής για πληροφορίες. Αντιμετώπιση προβλημάτων Intel Wireless: Χρησιμοποιήστε το για να επιλύσετε προβλήματα σύνδεσης σε ασύρματο δίκτυο. Βλ. Αντιμετώπιση προβλημάτων Intel Wireless για περισσότερες πληροφορίες. Εργαλείο μη αυτόματων διαγνωστικών: Το εργαλείο μη αυτόματων διαγνωστικών σάς επιτρέπει να εκτελέσετε μια ομάδα δοκιμών διαγνωστικών που επαληθεύουν τη λειτουργικότητα του ασύρματου προσαρμογέα σας. Βλ. Εργαλείο μη αυτόματων διαγνωστικών για περισσότερες πληροφορίες. Εργαλείο διαχειριστή: Χρησιμοποιείται από διαχειριστές ή άτομα με δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή αυτό για τη ρύθμιση των παραμέτρων των κοινόχρηστων προφίλ (προ-εισόδου/κοινό, μόνιμο και φωνή μέσω IP [VoIP]). Το Εργαλείο διαχειριστή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από το τμήμα IT για να ρυθμιστούν οι παράμετροι των ρυθμίσεων χρηστών από το λογισμικό Intel(R) PROSet/Wireless και για να δημιουργεί προσαρμοσμένα πακέτα εγκατάστασης για εξαγωγή σε άλλα συστήματα. Βλ. Εργαλείο διαχειριστή για περισσότερες πληροφορίες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εργαλείο διαχειριστή διατίθεται μόνο εάν είχε εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια προσαρμοσμένης εγκατάστασης του λογισμικού Intel(R) PROSet/Wireless. Ανατρέξτε στο Εγκατάσταση ή κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσαρμοσμένη εγκατάσταση.
Για προχωρημένους | Ρυθμίσεις προσαρμογέα: Εμφανίζει τις Ρυθμίσεις προσαρμογέα που είναι ισοδύναμες με τις ρυθμίσεις που έγιναν στο Ρυθμίσεις για προχωρημένους των Microsoft Windows. Βλ. Ρυθμίσεις προσαρμογέα για πληροφορίες. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Ρυθμίσεις προσαρμογέα από τα Microsoft Windows: Επιλέξτε Συνδέσεις δικτύου από τον πίνακα ελέγχου των Windows. Κάντε δεξί κλικ στο Σύνδεση ασύρματου δικτύου. Επιλέξτε Ιδιότητες από το μενού. Κάντε κλικ στο Ρύθμιση παραμέτρων για να εμφανίσετε τις Ρυθμίσεις για προχωρημένους για τον προσαρμογέα. Στατιστικά για προχωρημένους: Επιλέξτε για την προβολή λεπτομερών πληροφοριών για τον ασύρματο προσαρμογέα και τη σύνδεση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Στατιστικά για προχωρημένους. Χρήση Windows για διαχείριση Wi-Fi: Επιλέξτε το για να ενεργοποιήσετε τα Microsoft Windows XP ως διαχείριση ασύρματης δικτύωσης. Βλ. Αρχική ρύθμιση ασύρματης δικτύωσης των Microsoft Windows XP για περισσότερες πληροφορίες.
Προφίλ | Διαχείριση προφίλ: Επιλέξτε για να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε προφίλ. Διαχείριση εξαιρέσεων: Επιλέξτε για να εξαιρέσετε δίκτυα από αυτόματη σύνδεση. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Διαχείριση προφίλ.
Βοήθεια | Βοήθεια Intel(R) PROSet/Wireless: Ξεκινά την ηλεκτρονική βοήθεια. Πληροφορίες: Εμφανίζει πληροφορίες έκδοσης για τα στοιχεία της εφαρμογής που είναι τώρα εγκατεστημένα.

## Ρυθμίσεις εφαρμογής (μενού Εργαλεία)

Οι Ρυθμίσεις εφαρμογής ελέγχουν τη συμπεριφορά του λογισμικού Intel(R) PROSet/Wireless.

#### Περιγραφή ρυθμίσεων εφαρμογής

Όνομα | Περιγραφή
--- | ---
Προσαρμογέας | Παραθέτει τους προσαρμογείς δικτύου που διατίθενται προς το παρόν. Μπορεί να είναι είτε μια Intel Wireless WiFi Link 4965AGN, μια Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ , μια Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection, μια Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection ή μια Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.
Ρυθμίσεις για προχωρημένους: Οι ακόλουθες ρυθμίσεις ελέγχουν πως συμπεριφέρεται το Intel(R) PROSet/Wireless και πως εμφανίζει πληροφορίες.
Γραμμή εργασιών | Εμφάνιση εικονιδίου εφαρμογής στη γραμμή εργασιών: Επιλογή εμφάνισης του εικονιδίου κατάστασης της γραμμής εργασιών. Αυτό το εικονίδιο βρίσκεται στη γραμμή εργασιών των Windows (περιοχή ειδοποιήσεων) Αυτό το εικονίδιο δείχνει την κατάσταση της ασύρματης σύνδεσής σας. Απαλείψτε το για να μην εμφανίσετε το εικονίδιο κατάστασης της γραμμής εργασιών. Το εικονίδιο της κατάστασης της γραμμής εργασιών παρέχει αρκετές λειτουργίες: Οπτική ανατροφοδότηση για την κατάσταση σύνδεσης και την ασύρματη δραστηριότητα του ασύρματου δικτύου σας. Το εικονίδιο αλλάζει χρώμα και κίνηση για διαφορετική ασύρματη δραστηριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Εικονίδια στη γραμμή εργασιών. Μενού: Εμφανίζεται ένα μενού όταν κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο. Από το μενού αυτό εκτελείτε εργασίες όπως η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ράδιο ή η εκκίνηση της εφαρμογής Intel(R) PROSet/Wireless. Βλ. Επιλογές μενού γραμμής εργασιών για περισσότερες πληροφορίες. Συμβουλές εργαλείων και προειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας. Βλ. Συμβουλές εργαλείων και ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας για περισσότερες πληροφορίες.
Ειδοποιήσεις | Εμφάνιση ειδοποιήσεων: Επιλέξτε να εμφανίσετε ειδοποιήσεις στην επιφάνεια εργασίας δίπλα από το εικονίδιο στη γραμμή εργασιών. Όταν απαιτείται από εσάς τυχόν ενέργεια, εμφανίζεται ένα μήνυμα. Μόνο συμβάντα υψηλής σημασίας ενεργοποιούν την ειδοποίηση στην επιφάνεια εργασίας. Αν επιλέξετε την ειδοποίηση στην επιφάνεια εργασίας, πραγματοποιείται η κατάλληλη ενέργεια. Καταργήστε την επιλογή για να μην εμφανίζονται ειδοποιήσεις στην επιφάνεια εργασίας. Βλ. Συμβουλές εργαλείων και ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας για περισσότερες πληροφορίες. Κάντε μία από τις ακόλουθες επιλογές: Ειδοποιήσεις πληροφοριών: Αυτές οι ειδοποιήσεις στην επιφάνεια εργασίας είναι μικρότερης σημασίας. Δεν απαιτείται η συμμετοχή σας αλλά είναι δυνατό να βελτιώσουν αισθητά την ασύρματη εμπειρία σας. Εμφάνιση ειδοποιήσεων πληροφοριών: Είναι επιλεγμένο ως προεπιλογή. Όλες οι ειδοποιήσεις πληροφοριών στην επιφάνεια εργασίας εμφανίζονται δίπλα από το εικονίδιο κατάστασης στη γραμμή εργασιών. Αυτές οι ειδοποιήσεις στην επιφάνεια εργασίας βελτιώνουν την ασύρματη εμπειρία σας με ειδοποιήσεις όταν διατίθενται ασύρματα δίκτυα εντός εμβέλειας. Επίσης, σας ενημερώνουν όταν μια ασύρματη σύνδεση πραγματοποιήθηκε ή χάθηκε. Βλ. Συμβουλές εργαλείων και ειδοποιήσεις επιφάνειας εργασίας για περισσότερες πληροφορίες. Εμφάνιση λίστας διαθέσιμων δικτύων όταν δεν υπάρχει σύνδεση: Όταν καταργείτε την επιλογή του Εμφάνιση ειδοποιήσεων πληροφοριών, μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείo αυτό. Όταν είναι απενεργοποιημένες οι ειδοποιήσεις στην επιφάνεια εργασίας, η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εξακολουθείτε να ειδοποιείστε για τα διαθέσιμα δίκτυα όταν δεν είναι συνδεδεμένος ο ασύρματος προσαρμογέας. Ειδοποίηση όταν κάποια άλλη εφαρμογή χρησιμοποιεί τον ασύρματο προσαρμογέα: Όταν είναι επιλεγμένο, εμφανίζεται ένα μήνυμα όταν άλλες εφαρμογές προσπαθούν να διαχειριστούν τον ασύρματο προσαρμογέα σας. Αυτό είναι χρήσιμο αν χρησιμοποιείτε λογισμικό που παρέχεται από δημόσιο σημείο ασύρματης πρόσβασης (hotspot) (καφετέρια, αεροδρόμιο). Για να εκμεταλλευτείτε τα χαρακτηριστικά του Intel(R) PROSet/Wireless, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το λογισμικό αυτό όταν βγαίνετε από το δημόσιο σημείο ασύρματης πρόσβασης. Ενεργοποίηση ειδοποίησης πιστοποιητικών που απορρίφτηκαν από το TLS: Επιλέξτε το εάν θέλετε να εκδίδεται προειδοποίηση όταν απορρίπτεται πιστοποιητικό PEAP-TLS από τον διακομιστή ελέγχου ταυτότητας. Βλ. Εταιρική ασφάλεια και Διαμόρφωση πελάτη για έλεγχο ταυτότητας δικτύου TLS για περισσότερες πληροφορίες.
Αυτόματη σύνδεση | Σύνδεση στο διαθέσιμο δίκτυο χρησιμοποιώντας μόνο προφίλ: (Προεπιλογή) Συνδέστε τον ασύρματο προσαρμογέα σε διαθέσιμο δίκτυο με αντίστοιχο προφίλ από τη Λίστα προφίλ. Θα ειδοποιηθείτε εάν δεν βρεθεί προφίλ που ταιριάζει (βλ. Ειδοποιήσεις). Η ασύρματη συσκευή παραμένει μη συνδεδεμένη έως ότου βρεθεί ένα προφίλ που να ταιριάζει ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός νέου προφίλ που ταιριάζει. Σύνδεση σε οποιοδήποτε διαθέσιμο δίκτυο εάν δεν βρεθεί προφίλ που να ταιριάζει: Επιλογή αυτόματης σύνδεσης με δίκτυο, αν δεν έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους ενός προφίλ και βρίσκεστε σε θέση όπου υπάρχει ανοιχτό ασύρματο δίκτυο χωρίς ασφάλεια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανοιχτά δίκτυα δεν έχουν ασφάλεια. Θα πρέπει να παράσχετε τη δική σας ασφάλεια για αυτήν την ασύρματη σύνδεση. Ένας από τους τρόπους να ασφαλίσετε μια ανοιχτή ασύρματη σύνδεσης είναι το λογισμικό Virtual Private Networking (VPN). Σύνδεση στο οποιοδήποτε δίκτυο βάσει μόνο των προφίλ (λειτουργία Cisco): Επιλέξτε να δοκιμάσετε κάθε προφίλ στη σειρά προτίμησης. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται κοντά σε σημείο πρόσβασης που διαθέτει περισσότερα από ένα SSID, αλλά διαφημίζει μόνο ένα.
Διαχείριση εξαιρέσεων | Ενεργοποίηση χαρακτηριστικού λίστας αυτόματης εξαίρεσης: Επιλέξτε να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό λίστας αυτόματης εξαίρεσης. Το χαρακτηριστικό αυτό παρέχει έναν τρόπο εξαίρεσης των σημείων πρόσβασης από αυτόματη σύνδεση. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Διαχείριση προφίλ. Ενεργοποίηση χαρακτηριστικού λίστας μη αυτόματης εξαίρεσης: Επιλέξτε να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό λίστας μη αυτόματης εξαίρεσης. Το χαρακτηριστικό αυτό παρέχει έναν τρόπο εξαίρεσης δικτύων από αυτόματη σύνδεση. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Διαχείριση προφίλ.
Λίστα ασύρματων δικτύων | Εμφάνιση επικεφαλίδων ταξινόμησης στήλης: Επιλέξτε να εμφανίσετε τα ονόματα στηλών στη λίστα Ασύρματα δίκτυα. Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα στήλης για να ταξινομήσετε τη στήλη σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.
Ειδοποίηση κοινόχρηστου φακέλου | Η κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών επιτρέπει σε άλλους υπολογιστές στο δίκτυο να αποκτούν πρόσβαση στους πόρους του υπολογιστή σας. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείται τον ασύρματο φορητό υπολογιστή σας με ενεργοποιημένη την κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτή. Χρησιμοποιήστε αυτό το χαρακτηριστικό για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν συνδέεστε σε ασύρματο δίκτυο με κοινόχρηστους φακέλους που ικανοποιούν μία από τις ακόλουθες συνθήκες: Είναι απενεργοποιημένο το τείχος προστασίας των Microsoft Windows Είναι ενεργοποιημένη η κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών ως εξαίρεση των ρυθμίσεων τείχους προστασίας των Microsoft Windows. Επιλέξτε για αυτόματη κατάργηση κοινοχρησίας κοινόχρηστων φακέλων στη διάρκεια σύνδεσης σε μη ασφαλές δίκτυο Επιλέξτε για να κρύψετε αυτόματα κοινόχρηστους φακέλους όποτε συνδέεστε σε μη ασφαλές δίκτυο. Απενεργοποίηση αυτής της ειδοποίησης Επιλέξτε για να παραμένουν ανέφικτες οι τρέχουσες ρυθμίσεις του κοινόχρηστου φακέλου σας κάθε φορά που συνδέεστε σε ανοιχτό, μη ασφαλές δίκτυο. Ειδοποίηση όταν συνδέεστε σε μη ασφαλές δίκτυο Επιλέξτε για να λάβετε ειδοποίηση κάθε φορά που συνδέεστε σε ανοιχτό, μη ασφαλές δίκτυο.
Ειδοποίηση δικτύου συσκευής προς συσκευή (ad hoc) | Λάβετε ειδοποιήσεις ανάλογα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις όταν συνδέεστε σε δίκτυο ad hoc. Ειδοποιείστε κάθε δύο λεπτά, με μέγιστο πέντε ειδοποιήσεις. Ειδοποίηση όταν δεν συμμετέχει κανένας ομότιμος στο δίκτυο ad hoc Επιλέξτε για να λάβετε ειδοποίηση εάν δεν συμμετέχει κανένας ομότιμος στο δίκτυο ad hoc. Ειδοποίηση όταν όλοι οι ομότιμοι εξέλθουν από το δίκτυο ad hoc Επιλέξτε για να λάβετε ειδοποίηση όταν όλοι οι ομότιμοι εξέλθουν από το δίκτυο ad hoc.
Ειδοποίηση (SSID) ονόματος δικτύου | Ειδοποίηση ονόματος δικτύου (SSID) Σας ειδοποιεί όταν χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο όνομα δικτύου (SSID) για σύνδεση σε δίκτυο. Συνήθη παραδείγματα προκαθορισμένων, προεπιλεγμένων ονομάτων δικτύου είναι: ασύρματο, WLAN, linksys, προεπιλογή. Η σύνδεση σε σημείο πρόσβασης που έχει προεπιλεγμένο όνομα δικτύου (SSID) μπορεί να αποτελεί πρόβλημα ασφάλειας. Αυτό το σημείο πρόσβασης συνήθως χρησιμοποιεί όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ασφάλειας και διαχείρισης (για παράδειγμα, ανοιχτό έλεγχο ταυτότητας, προεπιλεγμένη διεύθυνση IP, όνομα χρήστη ή κωδικός πρόσβασης). Εάν αυτό είναι προσωπικό δίκτυο, αλλάξτε το όνομα δικτύου και τις ρυθμίσεις ασφάλειας για να βελτιώσετε την ασφάλεια του δικτύου. Ειδοποίηση όταν γίνεται σύνδεση σε δίκτυο με το προεπιλεγμένο όνομα SSID Επιλέξτε για να λάβετε ειδοποίηση όταν συνδέεστε σε δίκτυο με το προεπιλεγμένο όνομα δικτύου.
Wi-Fi Protected Setup* | Ενεργοποίηση εγγραφής συσκευής Ενεργοποιήστε το για να επιτρέψετε στον υπολογιστή να λειτουργήσει ως εξωτερικός καταχωρητής. Υπό αυτή την ιδιότητα, ο υπολογιστής μπορεί να εγκαταστήσει ένα σημείο πρόσβασης ή να συμμετάσχει σε διαμορφωμένο σημείο πρόσβασης. Αφότου ρυθμιστούν οι παράμετροι του σημείου πρόσβασης, ο υπολογιστής, ως εξωτερικός καταχωρητής, μπορεί να προσθέσει νέους υπολογιστές (εγγεγραμμένοι) στο δίκτυο. Η προεπιλεγμένη κατάσταση είναι το OFF (απενεργοποίηση). Απενεργοποιήστε το Ενεργοποίηση εγγραφής συσκευής για να επιτρέψετε στον υπολογιστή να ανιχνεύσει και να συνδεθεί σε δίκτυο ως εγγεγραμμένος. Ειδοποιήστε με όταν τα σημεία πρόσβασης Wi-Fi Protected Setup βρίσκονται εντός του εύρους του υπολογιστή σας Ενεργοποιήστε το για να ενημερωθείτε όταν το σημείο πρόσβασης που είναι εξοπλισμένο με Wi-Fi Protected Setup βρίσκεται εντός του εύρους του υπολογιστή σας. Αυτό είναι απαραίτητο αν θέλετε να εγγράψετε (συνδέσετε) αυτόν τον υπολογιστή με το σημείο πρόσβασης. Η προεπιλεγμένη κατάσταση είναι το OΝ (ενεργοποίηση).
OK | Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις και επιστέψτε στην προηγούμενη σελίδα.
Άκυρο | Κλείνει και ακυρώνει τις αλλαγές.
Βοήθεια; | Παρέχει πληροφορίες βοήθειας για τη σελίδα αυτή.

# Αντιμετώπιση προβλημάτων Intel Wireless (μενού Εργαλεία)

Η αντιμετώπιση προβλημάτων Intel Wireless είναι μια εφαρμογή που μπορεί να σας βοηθήσει να επιλύσετε ζητήματα σύνδεσης σε ασύρματο δίκτυο. Όταν εντοπίζεται πρόβλημα σύνδεσης, μια προειδοποίηση επιφάνειας εργασίας εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της επιφάνειας εργασίας. Μόλις κάνετε κλικ στην ειδοποίηση στην επιφάνεια εργασία, ένα διαγνωστικό μήνυμα εμφανίζει τα προτεινόμενα βήματα για την επίλυση του προβλήματος σύνδεσης. Για παράδειγμα, εάν προέκυψε ένα πρόβλημα σύνδεσης λόγω μη έγκυρου κωδικού πρόσβασης, γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής του Οδηγού προφίλ όταν κάνετε κλικ στην υπερσύνδεση που εμφανίζεται. Μπορείτε επίσης να κάνετε εκκίνηση του Προβολή ασύρματων συμβάντων και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις. Η Αντιμετώπιση προβλημάτων Intel Wireless υποστηρίζεται από τα Microsoft Windows XP* και Microsoft Windows 2000*.

Η σελίδα Αντιμετώπισης προβλημάτων Intel Wireless περιλαμβάνει δύο τμήματα. Χρησιμοποιήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού στο αριστερό τμήμα για να εμφανίσετε μια λίστα διαθέσιμων εργαλείων. Το δεξί τμήμα εμφανίζει το τρέχον πρόβλημα σύνδεσης σε μια ενότητα. Κάθε ενότητα έχει δύο μέρη: το μήνυμα σφάλματος και η συνιστώμενη ενέργεια. Η συνιστώμενη ενέργεια περιέχει περιγραφές για τα διαθέσιμα βοηθητικά προγράμματα και σας βοηθά να επιλύσετε το σχετικό πρόβλημα σύνδεσης. Εάν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο βοήθειας, εμφανίζεται το κείμενο βοήθειας σε ένα παράθυρο. Εάν κάνετε κλικ σε συσχετιζόμενο σύνδεσμο επίλυσης προβλήματος, γίνεται εκκίνηση ενός προγράμματος για την επίλυση του προβλήματος σύνδεσης.

Βλ. την ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων για πληροφορίες σχετικά με την επίλυση σφαλμάτων.

Όνομα | Περιγραφή
Επιλογές μενού | Αρχείο | Προβολή συμβάντων ασύρματης δικτύωσης: Εκκινεί την Προβολή συμβάντων ασύρματης δικτύωσης.
Απενεργοποίηση ειδοποίησης/Ενεργοποίησης ειδοποίησης: Επιλέξτε για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις.
Έξοδος: Κάντε κλικ για να τερματίσετε την εφαρμογή Αντιμετώπισης προβλημάτων Intel Wireless.
Προβολή | Εμφανίζει ή αφαιρεί τα στοιχεία Ιστορικού στο δεξιό τμήμα της Αντιμετώπισης προβλημάτων Intel Wireless.
Εργαλεία | Εργαλείο μη αυτόματων διαγνωστικών: Εκτελέστε μια δοκιμή διαγνωστικών για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργικότητα του ασύρματου προσαρμογέα σας. Βλ. Εργαλείο μη αυτόματων διαγνωστικών για περισσότερες πληροφορίες.
Βοήθεια | Βοήθεια της αντιμετώπισης προβλημάτων Intel(R) Wireless: Εμφανίζει την ηλεκτρονική βοήθεια για την Αντιμετώπιση προβλημάτων Intel Wireless.
Πληροφορίες: Εμφανίζει πληροφορίες έκδοσης για την Αντιμετώπιση προβλημάτων Intel Wireless.
Διαθέσιμη βοήθεια | Ημερομηνία Ώρα μηνύματος σφάλματος: Περιγραφή σφάλματος. Σύνδεση για την επίλυση σφάλματος (εάν υπάρχει). Βλ. Επίλυση σφαλμάτων παρακάτω. Σύνδεση στα συνιστώμενα βήματα για την επίλυση σφάλματος.
Ιστορικό | Διατηρεί λίστα των τελευταίων πέντε ειδοποιήσεων. Οι ειδοποιήσεις παρατίθενται χρονολογικά, με την πιο πρόσφατη ειδοποίηση στην αρχή της λίστας.

# Εργαλείο μη αυτόματων διαγνωστικών (μενού Εργαλεία)

Εκτελέστε μια δοκιμή διαγνωστικών για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργικότητα του ασύρματου προσαρμογέα σας. Βλ. Εργαλείο μη αυτόματων διαγνωστικών για περισσότερες πληροφορίες.

# Εργαλείο διαχειριστή (μενού Εργαλεία)

To Εργαλείο διαχειριστή χρησιμοποιείται από διαχειριστές ή από άτομο που έχει δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή αυτό. Αυτό το εργαλείο επιτρέπει στον διαχειριστή να περιορίζει το επίπεδο ελέγχου που έχουν οι χρήστε αυτού του υπολογιστή στις ασύρματες συνδέσεις τους. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση των παραμέτρων των κοινών (κοινόχρηστων) προφίλ.

Οι χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις ούτε τα προφίλ διαχειριστή εκτός κι αν έχουν τον κωδικό πρόσβασης για το εργαλείο αυτό. Πρέπει να επιλέγεται κωδικός πρόσβασης που να είναι ασφαλής και να μην μαντεύεται εύκολα.

Μπορείτε να εξάγετε αυτές τις ρυθμίσεις και τα προφίλ ως ένα πακέτο σε άλλους υπολογιστές στο δίκτυό σας. Βλ. Εργαλείο διαχειριστή για περισσότερες πληροφορίες.

Όνομα | Περιγραφή
--- | ---
Πακέτα διαχειριστή | Τα πακέτα διαχειριστή χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύονται τα προφίλ διαχείρισης και άλλες ρυθμίσεις. Για τα Windows XP και Windows 2000, μπορείτε να αντιγράψετε ή να αποστείλετε αυτό το αυτοαποσυμπιεζόμενο εκτελέσιμο αρχείο σε πελάτες στο δίκτυό σας. Όταν εκτελείται το αρχείο αυτό, γίνεται εγκατάσταση και ρύθμιση των παραμέτρων των περιεχομένων στον υπολογιστή προορισμού. Για τα Windows Vista*, τα πακέτα διαχειριστή εισάγονται μέσω της Διαχείρισης πολιτικής ομάδας. Βλ. Πακέτα εργαλείου διαχειριστή.
Ρυθμίσεις εφαρμογής | Ένας διαχειριστής μπορεί να επιλέξει το βαθμό ελέγχου που θα έχουν οι χρήστες όσον αφορά τις συνδέσεις τους σε ασύρματο δίκτυο. Βλ. Ρυθμίσεις εφαρμογής εργαλείου διαχειριστή.
Προφίλ διαχειριστή | Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τα μόνιμα προφίλ ή τα προφίλ προεισόδου/κοινά και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ρυθμίσεων Φωνής μέσω IP (VoIP) στον υπολογιστή σας. Βλ. Προφίλ εργαλείου διαχειριστή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα Windows Vista, τα Κοινά προφίλ εισάγονται μέσω της Διαχείρισης πολιτικής ομάδας.
Ρυθμίσεις προσαρμογέα | Ένας διαχειριστής μπορεί να επιλέξει το βαθμό ελέγχου που θα έχουν οι χρήστες όσον αφορά τις συνδέσεις τους σε ασύρματο δίκτυο. Βλ. Ρυθμίσεις προσαρμογέα εργαλείου διαχειριστή.
Λογισμικό | Επιλέξτε ποιές εφαρμογές του Intel(R) PROSet/Wireless θα εγκατασταθούν στον υπολογιστή του χρήστη. Βλ. Λογιστικό εργαλείου διαχειριστή.
Ομάδες A-ID EAP-FAST | Ένας διαχειριστής μπορεί να επιλέξει ποιος διακομιστής Authority Identifier (A-ID) RADIUS παρέχει πιστοποιήσεις προστατευμένης πρόσβασης (PAC) για προφίλ που χρησιμοποιούν έλεγχο ταυτότητας EAP-FAST. Οι ομάδες A-ID μοιράζονται από όλους τους χρήστες στον υπολογιστή και επιτρέπουν σε προφίλ EAP-FAST να υποστηρίζουν πολλαπλά PAC από πολλαπλά A-ID. Βλ. Ομάδες EAP-FAST A-ID του εργαλείου διαχειριστή:
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης | Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης του εργαλείου διαχειριστή. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.
Κλείσιμο | Κλείνει τη σελίδα.
Βοήθεια; | Παρέχει πληροφορίες βοήθειας για τη σελίδα αυτή.

# Ρυθμίσεις προσαρμογέα (μενού Για προχωρημένους)

Οι Ρυθμίσεις προσαρμογέα εμφανίζουν τις ιδιότητες συσκευής για τον ασύρματο προσαρμογέα που βρίσκεται εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας. Μπορεί να είναι ένας από τους ακόλουθους προσαρμογείς ασύρματης σύνδεσης:

- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Σύνδεση δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG
- Σύνδεση δικτύου Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

#### Περιγραφή ρυθμίσεων προσαρμογέα

Όνομα | Περιγραφή
--- | ---
Εύρος καναλιού 802.11n | Ρυθμίστε το εύρος καναλιού υψηλής ρυθμαπόδοσης για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση. Ρυθμίστε το εύρος καναλιού στο Aυτόματο ή στα 20 Mhz. Η προεπιλογή είναι Αυτόματο. Χρησιμοποιήστε τα 20 Mhz αν απαγορεύονται τα κανάλια 802.11n. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση διατίθεται μόνο, αν ο προσαρμογέας είναι Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.
Λειτουργία 802.11n | Το πρότυπο 802.11n βασίζεται σε προηγούμενα πρότυπα 802.11x με την προσθήκη πολλαπλών κεραιών εκπομπής-λήψης (MIMO). Το MIMO αυξάνει την ρυθμαπόδοση δεδομένων για να βελτιωθεί ο ρυθμός μεταφοράς. Επιλέξτε Eνεργοποιημένο ή Απενεργοποιημένο για να ρυθμίσετε τη λετουργία 802.11n του προσαρμογέα. Η προεπιλογή είναι Eνεργοποιημένο. Ένας διαχειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την υποστήριξη για τη λειτουργία υψηλής ρυθμαπόδοσης για να μειωατανάλωση ενέργειας ή προβλήματα με άλλες ζώνες ή ζητήματα συμβατότητας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση διατίθεται μόνο, αν ο προσαρμογέας είναι Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.
Κανάλι ad hoc | Εκτός και εάν άλλοι υπολογιστές στο δίκτυο ad hoc χρησιμοποιούν ένα διαφορετικό κανάλι από το προεπιλεγμένο, δεν υπάρχει ανάγκη να αλλάξετε το κανάλι. Τιμή: Επιλέξτε το επιτρεπτό κανάλι λειτουργίας από τη λίστα. 802.11b/g: Κάντε την επιλογή αυτή όταν χρησιμοποιείτε τη συχνότητα ζώνης ad hoc 802.11b και 802.11b (2,4 GHz). 802.11a: Κάντε την επιλογή αυτή όταν χρησιμοποιείτε τη συχνότητα ζώνης ad hoc 802.11a (5 GHz). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν δεν εμφανίζεται κανάλι 802.11a, δεν υποστηρίζονται δίκτυα εκκίνησης ad hoc για τα κανάλια 802.11a.
Διαχείριση ισχύος ad hoc | Καθορίστε χαρακτηριστικά εξοικονόμησης ισχύος για δίκτυα συσκευής προς συσκευής (ad hoc). Απενεργοποίηση: Επιλέξτε όταν συνδέεστε σε δίκτυα ad hoc που περιέχουν σταθμούς που δεν υποστηρίζουν διαχείριση ισχύος ad hoc. Μέγιστη εξοικονόμηση ισχύος: Επιλέξτε για να βελτιστοποιήσετε τη ζωή της μπαταρίας. Θορυβώδες περιβάλλον: Επιλέξτε για να βελτιστοποιήσετε την απόδοση ή τη σύνδεση με πολλαπλούς πελάτες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση αυτή δεν διατίθεται εάν ο προσαρμογέας είναι Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection ή Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.
Τρόπος λειτουργίας Ad Hoc QoS | Έλεγχος Quality of Service (QoS) σε δίκτυα ad hoc. Το QoS παρέχει τη δημιουργία προτεραιότητας της κίνησης από σημείο πρόσβασης μέσω ασύρματου LAN βάσει την ταξινόμησης κίνησης. Το WMM* (Wi-Fi Multimedia*) είναι η πιστοποίηση QoS της Wi-Fi Alliance. Όταν είναι ενεργοποιημένο το WMM, ο προσαρμογέας χρησιμοποιεί WMM για να υποστηρίζει την επισήμανση προτεραιότητας και τις δυνατότητες δημιουργίας ουράς για δίκτυα Wi-Fi. Ενεργοποιήθηκε το WMM (προεπιλογή) Το WMM απενεργοποιήθηκε ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση αυτή δεν διατίθεται εάν ο προσαρμογέας είναι Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection ή Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.
Προστασία μεικτής λειτουργίας | Χρησιμοποιήστε την για να αποφεύγετε συγκρούσεις δεδομένων σε μικτό περιβάλλον 802.11b/11g/11a/11n. Το Request to Send/Clear to Send (RTS/CTS) θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ένα περιβάλλον όπου οι πελάτες δεν ακούν ο ένας τον άλλο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το CTS-to-self για να κερδίσετε μεγαλύτερη ρυθμαπόδοση σε περιβάλλον όπου οι πελάτες βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση και μπορεί να ακούει ο ένας τον άλλο. (Το CTS-to-self δεν υποστηρίζεται από το 802.11n).
Διαχείριση ισχύος | Σας επιτρέπει να επιλέξετε την ισορροπία μεταξύ της κατανάλωσης ισχύος και της απόδοσης προσαρμογέα. Το ρυθμιστικό ενέργειας ασύρματου προσαρμογέα ορίζει την ισορροπία μεταξύ της πηγής τροφοδοσίας του υπολογιστή και της μπαταρίας. Χρήση προεπιλεγμένης τιμής: (Προεπιλογή) Οι ρυθμίσεις ενέργειας βασίζονται στην πηγή τροφοδοσία του υπολογιστή. Μη αυτόματα: Θέστε το ρυθμιστικό στην επιθυμητή ρύθμιση. Χρησιμοποιήστε τη χαμηλότερη ρύθμιση για μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Χρησιμοποιήστε την υψηλότερη ρύθμιση για μέγιστη απόδοση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εξοικονόμηση ενέργειας ποικίλει ανάλογα με τις ρυθμίσεις υποδομής.
Λειτουργία ακολουθίας συγχρονισμού | Αλλάζει τη ρύθμιση μήκους ακολουθίας συγχρονισμού που λήφθηκε από το σημείο πρόσβασης κατά τη διάρκεια αρχικής σύνδεσης. Να χρησιμοποιείτε πάντα την ακολουθία συγχρονισμού για να παρέχετε βέλτιστη ρυθμαπόδοση δικτύου. Η ακολουθία συγχρονισμού Auto Tx επιτρέπει τον αυτόματο εντοπισμό του μήκους ακολουθίας συγχρονισμού. Εάν υποστηρίζεται, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μικρή ακολουθία συγχρονισμού. Εάν όχι, χρησιμοποιήστε μεγάλη ακολουθία συγχρονισμού (μεγάλη ακολουθία συγχρονισμού Tx). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη εάν ο προσαρμογέας είναι Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection.
Προτιμώμενη ζώνη | Επιλέξτε το εύρος λειτουργίας. Οι επιλογές είναι: 802.11n 802.11g 802.11a 802.11b ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση αυτή δεν διατίθεται εάν ο προσαρμογέας είναι Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection ή Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.
Δυναμικότητα περιαγωγής | Η ρύθμιση αυτή σας επιτρέπει να ορίσετε πόσο επιθετικά κάνει περιαγωγή ο ασύρματος πελάτης σας για να βελτιώσει τη σύνδεση σε σημείο πρόσβασης. Προεπιλεγμένη: Ισορροπημένη ρύθμιση μεταξύ μη περιαγωγής και απόδοσης. Χαμηλότερη: Ο ασύρματος πελάτης σας δεν θα κάνει περιαγωγή. Μόνο σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας σύνδεσης προκαλεί την περιαγωγή σε άλλο σημείο πρόσβασης. Υψηλότερη: Ο ασύρματος πελάτης σας παρακολουθεί συνεχώς την ποιότητα σύνδεσης. Εάν προκύψει υποβάθμιση, προσπαθεί να βρει και να περιηγηθεί σε καλύτερο σημείο πρόσβασης.
Βελτίωση ρυθμαπόδοσης | Αλλάζει την τιμή του ελέγχου καταιγισμού πακέτων. Ενεργοποίηση: Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε την βελτίωση ρυθμαπόδοσης. Απενεργοποίηση: (Προεπιλογή) Επιλέξτε για να απενεργοποιήσετε την βελτίωση της ρυθμαπόδοσης.
Μετάδοση ισχύος | Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Υψηλότερη ρύθμιση ισχύος Χαμηλότερη ελάχιστη κάλυψη: Ορίστε τον προσαρμογέα στη χαμηλότερη ισχύ μετάδοσης. Σας επιτρέπει να επεκτείνετε τον αριθμό περιοχών κάλυψης ή να περιορίζετε την περιοχή κάλυψης. Μειώστε την περιοχή κάλυψης σε περιοχές με μεγάλη κίνηση για να βελτιώσετε την ποιότητα μετάδοσης και να αποφεύγετε τη συμφόρηση και την παρεμβολή με άλλες συσκευές. Υψηλότερη μέγιστη κάλυψη: Ορίστε τον προσαρμογέα στο μέγιστο επίπεδο ισχύος μετάδοσης. Επιλέξτε για μέγιστη απόδοση και εύρος σε περιβάλλοντα με περιορισμένες πρόσθετες ραδιοσυσκευές. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βέλτιστη ρύθμιση είναι να ρυθμίζει πάντα ένας χρήστης την ισχύ μετάδοσης στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο που είναι ακόμη συμβατό με την ποιότητα των επικοινωνιών τους. Αυτό επιτρέπει τον μέγιστο αριθμό ασύρματων συσκευών να λειτουργούν σε πυκνές περιοχές και τη μείωση της παρεμβολής με άλλες συσκευές με τις οποίες αυτή η ραδιοσυσκευή μοιράζεται ραδιοφάσμα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση αυτή ισχύει όταν χρησιμοποιείται λειτουργία υποδομής ή ad hoc.
Ασύρματος τρόπος λειτουργίας | Επιλέξτε τη ζώνη που θα χρησιμοποιήσετε για σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο: Μόνο 802.11a: Σύνδεση του ασύρματου προσαρμογέα μόνο σε δίκτυα 802.11a. 802.11b μόνο: Σύνδεση του ασύρματου προσαρμογέα μόνο σε δίκτυα 802.11b. Μόνο 802.11g: Σύνδεση του ασύρματου προσαρμογέα μόνο σε δίκτυα 802.11g. 802.11a και 802.11g: Σύνδεση του ασύρματου προσαρμογέα μόνο σε δίκτυα 802.11a και 802.11g. 802.11b και 802.11g: Σύνδεση του ασύρματου προσαρμογέα μόνο σε δίκτυα 802.11b και 802.11g. 802.11a, 802.11b και 802.11g: (Προεπιλογή) - Συνδεθείτε με το ασύρματο δίκτυο 802.11a, 802.11b ή 802.11g. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι λειτουργίας ασύρματου δικτύου (τύπος διαμόρφωσης) καθορίζουν τα εντοπισμένα σημεία πρόσβασης που εμφανίζονται στη Λίστα ασύρματων δικτύων.
OK | Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις και επιστέψτε στην προηγούμενη σελίδα.
Άκυρο | Κλείνει και ακυρώνει οποιαδήποτε αλλαγή.

# Στατιστικά για προχωρημένους (μενού Για προχωρημένους)

Τα Στατιστικά για προχωρημένους παρέχουν τις τρέχουσες πληροφορίες σύνδεσης προσαρμογέα.

#### Περιγραφή στατιστικών για προχωρημένους

Όνομα | Περιγραφή
--- | ---
Στατιστικά | Στατιστικά για προχωρημένους: Οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται στον τρόπο που επικοινωνεί ο προσαρμογέας με το σημείο πρόσβασης. Συσχέτιση: Εάν ο προσαρμογέας βρει ένα σημείο πρόσβασης για να επικοινωνήσει, η τιμή είναι εντός εμβέλειας. Διαφορετικά, η τιμή είναι Εκτός εμβέλειας. Διεύθυνση MAC σημείου πρόσβασης: Η δωδεκαψήφια διεύθυνση MAC (00:40:96:31:1C:05) του σημείου πρόσβασης. Αριθμός συσχετίσεων: Ο αριθμός που αντιπροσωπεύει πόσες φορές το σημείο πρόσβασης έχει βρει τον προσαρμογέα. Μέτρηση σημείου πρόσβασης: Ο αριθμός των διαθέσιμων σημείων πρόσβασης εντός της εμβέλειας του ασύρματου προσαρμογέα. Αριθμός ολικών σαρώσεων: Ο αριθμός που αντιπροσωπεύει πόσες φορές ο προσαρμογέας έχει σαρώσει όλα τα κανάλια για λήψη πληροφοριών. Αριθμός μερικών σαρώσεων: Ο αριθμός των σαρώσεων που τερματίστηκαν. Περιαγωγή: Οι πληροφορίες αυτές περιέχουν μετρητές που σχετίζονται με τους λόγους για περιαγωγή προσαρμογέα. Η περιαγωγή συμβαίνει όταν ένας προσαρμογέας επικοινωνεί με ένα σημείο πρόσβασης και κατόπιν επικοινωνεί με ένα άλλο για καλύτερη ισχύ σήματος. Μέτρηση περιαγωγής: Ο αριθμός που αντιπροσωπεύει πόσες φορές έχει συμβεί περιαγωγή. Το σημείο πρόσβασης δεν διαβίβασε: Ο προσαρμογέας δεν έλαβε ραδιομετάδοση από το σημείο πρόσβασης. Ίσως χρειαστεί να γίνει επαναφορά του σημείου πρόσβασης. Κακή ποιότητα αναγνωριστικoύ σήματος: Η ποιότητα σήματος είναι πολύ χαμηλή για να διατηρήσει την επικοινωνία με το σημείο πρόσβασης. Μετακινήσατε τον προσαρμογέα εκτός της περιοχής κάλυψης του σημείου πρόσβασης ή άλλαξαν οι πληροφορίες της διεύθυνσης της συσκευής του σημείου πρόσβασης. Εξισορρόπηση φόρτου σημείου πρόσβασης: Το σημείο πρόσβασης τερμάτισε το συσχετισμό του με τον προσαρμογέα επειδή το σημείο πρόσβασης δεν είχε τη δυνατότητα να διατηρήσει την επικοινωνία με όλους τους συσχετιζόμενους προσαρμογείς. Πάρα πολλοί προσαρμογείς προσπαθούν να επικοινωνήσουν με ένα σημείο πρόσβασης. Η RSSI σημείου πρόσβασης είναι χαμηλή: Η ένδειξη Receive Signal Strength Indicator (RSSI) είναι πολύ χαμηλή για να διατηρήσει συσχέτιση με τον προσαρμογέα. Ίσως μετακινηθήκατε εκτός της περιοχής κάλυψης του σημείου πρόσβασης ή το σημείο πρόσβασης μπορεί να έχει αυξήσει το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων του. Κακή ποιότητα καναλιού: Η ποιότητα καναλιού είναι χαμηλή και ανάγκασε τον προσαρμογέα να αναζητήσει άλλο σημείο πρόσβασης. Το σημείο πρόσβασης απέρριψε την κινητή μονάδα: Το σημείο πρόσβασης απέρριψε έναν υπολογιστή από τη λίστα των αναγνωρίσιμων κινητών συσκευών. Ο υπολογιστής πρέπει να επανασυσχετιστεί με ένα σημείο πρόσβασης. Διάφορα: Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες αυτές για να καθορίσετε εάν μια συσχέτιση με διαφορετικό σημείο πρόσβασης αυξάνει την απόδοση και βοηθά στη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού ρυθμού δεδομένων. Ελήφθησαν αναγνωριστικά σήματα: Ο αριθμός αναγνωριστικών σημάτων που ελήφθησαν από τον προσαρμογέα. Ποσοστό χαμένων αναγνωριστικών σημάτων: Ποσοστιαία τιμή των χαμένων αναγνωριστικών σημάτων. Ποσοστό μετάδοσης σφαλμάτων: Το ποσοστό μετάδοσης των δεδομένων που είχαν σφάλματα. Ισχύς σήματος: Η ισχύς σήματος του σημείου πρόσβασης με το οποίο επικοινωνεί ο προσαρμογέας εμφανιζόμενη σε ντεσιμπέλ (dBm).
Στατιστικά μετάδοσης/λήψης (Tx/Rx) | Εμφανίζει τις ποσοστιαίες τιμές για μη κατευθυνόμενα και κατευθυνόμενα πακέτα. Συνολικά πακέτα κεντρικού υπολογιστή: Το συνολικό άθροισμα των μετρήσεων των κατευθυνόμενων και μη κατευθυνόμενων πακέτων. Μετάδοση - (Mbps) Λήψη - (Mbps) Μη κατευθυνόμενα πακέτα: Ο αριθμός των ληφθέντων πακέτων που μεταδίδονται στο ασύρματο δίκτυο. Κατευθυνόμενα πακέτα: Ο αριθμός των ληφθέντων πακέτων που στέλνονται ειδικά στον ασύρματο προσαρμογέα. Σύνολο byte: Ο συνολικός αριθμός byte για πακέτα που λήφθηκαν και απεστάλησαν από τον ασύρματο προσαρμογέα.
Καταγραφή | Ρυθμίστε τη διάρκεια κατά την οποία θέλετε να καταγράψετε στατιστικά δεδομένα για τον ασύρματο προσαρμογέα σας. Ρύθμιση παραμέτρων ρυθμίσεων καταγραφής: Κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις για να ρυθμίσετε πόσο συχνά θέλετε να καταγράφετε τα στατιστικά. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αριθμό δευτερολέπτων και πόσες ώρες θέλετε να καταγράφονται στατιστικά. Για να αλλάξετε τη θέση αποθήκευσης του αρχείου καταγραφής. Κάντε κλικ στο Αναζήτηση για να καθορίσετε μια νέα θέση για το αρχείο καταγραφής. Εμφανίζεται η τρέχουσα διαδρομή. Η προεπιλεγμένη θέση είναι ο κατάλογος Intel(R) PROSet/Wireless Program Files. Κάντε κλικ στο Άνοιγμα για να κλείσετε και να εφαρμόσετε τη νέα διαδρομή αρχείου. Κάντε κλικ στο Κλείσιμο για να εξέλθετε από τα Στατιστικά για προχωρημένους. Έναρξη/Διακοπή καταγραφής: Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να αρχίσετε και να σταματήσετε την καταγραφή. Όταν κάνετε κλικ στο Έναρξη καταγραφής, συσσωρεύονται τα στατιστικά στοιχεία (που περιγράφονται παραπάνω). Όταν κάνετε κλικ στο Διακοπή καταγραφής, η συσσώρευση σταματά και αυτά τα στοιχεία αποθηκεύονται σε αρχείο, το οποίο μπορείτε να το ανοίξετε και να το δείτε. Προβολή αρχείου καταγραφής...: Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε το φάκελο Wireless από το Program Files/Intel (αυτή είναι η προεπιλεγμένη θέση). Τα αρχεία καταγραφής παίρνουν το όνομά του από το μήνα, την ημερομηνία και το έτος, συν το αριθμό του αρχείου καταγραφής που δημιουργήθηκε τη συγκεκριμένη ημέρα. Για παράδειγμα: 03122007_001.htm. Το αρχείο καταγραφής παρέχει τα εξής: Ημερομηνία και ώρα Πληροφορίες προσαρμογέα Πληροφορίες σύνδεσης Στατιστικά μετάδοσης/λήψης ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένας διαχειριστή μπορεί να απενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία.
Επαναφορά στατιστικών | Μηδενίζει τους στατιστικούς μετρητές του προσαρμογέα και αρχίζει να λαμβάνει νέες μετρήσεις δεδομένων.
Κλείσιμο | Κλείνει και επιστρέφει στο κύριο παράθυρο.
Βοήθεια; | Παρέχει πληροφορίες βοήθειας για τη σελίδα αυτή.

# Χρήση Windows για διαχείριση Wi-Fi* (μενού για προχωρημένους)

Το χαρακτηριστικό αρχικής ρύθμισης παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας των Microsoft Windows XP παρέχει ενσωματωμένο βοηθητικό πρόγραμμα για τη ρύθμιση των παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί εντός του Intel(R) PROSet/Wireless. Κάντε κλικ στο Χρήση Windows για διαχείριση Wi-Fi στο μενού Για προχωρημένους ή στο μενού Γραμμής εργασιών. Εάν είναι ενεργοποιημένη η Αρχική ρύθμιση παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας Microsoft Windows XP, τα χαρακτηριστικά Intel(R) PROSet/Wireless είναι απενεργοποιημένα.

# Διαχείριση λίστας εξαίρεσης (μενού Προφίλ)

Η διαχείριση λίστας εξαιρέσεων διατίθεται όταν επιλέξετε Διαχείριση εξαιρέσεων από το μενού Προφίλ ή κάνετε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες στη λίστα Ασύρματα δίκτυα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο διαχειριστής έχει ορίσει ένα δίκτυο για εξαίρεση, μόνο ένας διαχειριστής μέσα στο Εργαλείο διαχειριστή μπορεί να καταργήσει το δίκτυο από τη Λίστα εξαίρεσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δεν συνδέεστε αυτόματα σε δίκτυο ή σε σημείο πρόσβασης που βρίσκεται στη λίστα αυτή.

Χρησιμοποιήστε Διαχείριση λίστας εξαίρεσης για να εξαιρέσετε ολόκληρα ασύρματα δίκτυα (SSID).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διαχειριστές μπορούν να εξαιρέσουν προφίλ από το εργαλείο διαχειριστή. Βλ. Εργαλείο διαχειριστή.

Όνομα | Περιγραφή
Διαχείριση λίστας εξαίρεσης | Όνομα δικτύου: Όνομα (SSID) του ασύρματου δικτύου. Ραδιοπρόσβαση: Εμφανίζει τη ζώνη εάν υπάρχει σφάλμα DHCP. Διεύθυνση MAC: Η διεύθυνση MAC της συσκευής. Αιτία: Υποδεικνύει την αιτία που η καταχώριση αυτή εξαιρέθηκε από την αυτόματη σύνδεση. Λεπτομέρειες: Παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για τον τρόπο εξαίρεσης του σημείου πρόσβασης και τον τρόπο κατάργησής του από την εξαίρεση. Το δίκτυο αυτό εξαιρέθηκε από αυτόματη σύνδεση για τους ακόλουθους λόγους. Ο χρήστης έχει εξαιρέσει αυτό το δίκτυο μη αυτόματα. Για να κάνετε ξανά αυτό το δίκτυο (ή σημεία πρόσβασης) κατάλληλο για αυτόματη σύνδεση, επιλέξτε το και κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κουμπί Επαναφορά λίστας καταργεί όλες τις καταχωρήσεις από τη λίστα εκτός από τα σημεία πρόσβασης βλαπτικών προγραμμάτων και των εξαιρουμένων σημείων πρόσβασης από τον διαχειριστή. Τα σημεία πρόσβασης βλαπτικών προγραμμάτων καταργούνται από τη λίστα όταν γίνει σύνδεση σε αυτό το σημείο πρόσβασης με χρήση έγκυρων πιστοποιήσεων. Καταργούνται από τη λίστα όλα τα σημεία πρόσβασης που έχουν εξαιρεθεί στο δίκτυο (που είναι διαφορετικά από τα σημεία πρόσβασης βλαπτικών προγραμμάτων και τα σημεία πρόσβασης που έχουν εξαιρεθεί από το διαχειριστή), όταν ένα προφίλ για αυτό το δίκτυο εφαρμόζεται μη αυτόματα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι γκριζαρισμένες καταχωρίσεις είναι τα εξαιρούμενα σημεία πρόσβασης βλαπτικών προγραμμάτων και σημεία πρόσβασης που έχουν εξαιρεθεί από το διαχειριστή. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση των σημείων πρόσβασης βλαπτικών προγραμμάτων ή των σημείων πρόσβασης που έχουν εξαιρεθεί από το διαχειριστή από τη λίστα μη αυτόματα.
Προσθήκη | Προσθέτει όνομα δικτύου (SSID) στη λίστα.
Αφαίρεση | Καταργήστε μια καταχώρηση από τη λίστα.
Επαναφορά λίστας | Καταργήστε όλες τις καταχωρήσεις από τη λίστα.
Κλείσιμο | Κλείνει και αποθηκεύει τις ρυθμίσεις.
Βοήθεια; | Παρέχει πληροφορίες βοήθειας για τη σελίδα αυτή.

# Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ασύρματης ραδιοπρόσβασης

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ασύρματη ραδιοπρόσβαση, χρησιμοποιήστε ένα από τα ακόλουθα:

- Χρησιμοποιήστε τον προαιρετικό διακόπτη υλικού ραδιοπρόσβασης στον υπολογιστή σας (αν υπάρχει).
- Χρήση λογισμικού Intel(R) PROSet/Wireless.
- Χρήση των Microsoft Windows.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ανοίξετε τον υπολογιστή σας, η ραδιοσυσκευή μεταδίδει συνεχώς σήματα. Σε ορισμένες καταστάσεις, όπως σε αεροπλάνο, τα ραδιοσήματα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολή. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους αν χρειαστεί να απενεργοποιήσετε την ραδιοπρόσβαση ασύρματου προσαρμογέα.

## Χρήση του προαιρετικού διακόπτη του υπολογιστή για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ραδιοπρόσβασης

Εάν ο υπολογιστής σας έχει εγκαταστημένο εξωτερικό διακόπτη, χρησιμοποιήστε τον για να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη ραδιοπρόσβαση. Για περισσότερες πληροφορίες για τον διακόπτη αυτό, ανατρέξτε στο έντυπο υλικό του κατασκευαστή του υπολογιστή σας. Εάν έχετε εγκατεστημένο το Intel(R) PROSet/Wireless, η τρέχουσα κατάσταση ραδιοπρόσβασης εμφανίζεται στο κύριο παράθυρο του Intel(R) PROSet/Wireless και στη γραμμή εργασιών.

## Χρήση του Intel(R) PROSet/Wireless για την εναλλαγή της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης

Το εικονίδιο κατάστασης στο Intel(R) PROSet/Wireless εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση ραδιοπρόσβασης. Από το κύριο παράθυρο του Intel(R) PROSet/Wireless, κάντε κλικ στο Ενεργοποίηση ασύρματου ή Απενεργοποίηση ασύρματου για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη ραδιοπρόσβαση.

## Εναλλαγή της ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της ραδιοπρόσβασης από το εικονίδιο στη γραμμή εργασιών

Για εναλλαγή της ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της ραδιοπρόσβασης, κάντε κλικ στο Εικονίδιο στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε Ενεργοποίηση ασύρματου ή Απενεργοποίηση ασύρματου.

## Χρήση των Windows για την απενεργοποίηση ραδιοπρόσβασης

Μπορείτε να απενεργοποίησετε τη ραδιοπρόσβαση μέσω των Windows.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν απενεργοποιήσατε τη ραδιοπρόσβαση από τα Microsoft Windows, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα Microsoft Windows για να ενεργοποιήσετε τη ραδιοπρόσβαση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν διακόπτη υλικού ή το Intel(R) PROSet/Wireless για να ενεργοποιήσετε ξανά τη ραδιοπρόσβαση.

#### Windows XP

1. Στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στο Σύνδεση σε > Σύνδεση ασύρματου δικτύου. Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Απενεργοποίηση.
2. Ή, αν έχετε περισσότερους από έναν ασύρματους προσαρμογείς, στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στο Σύνδεση σε > Εμφάνιση συνδέσεων. Κάντε δεξί κλικ στον προσαρμογέα που θέλετε και επιλέξτε Απενεργοποίηση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια μέθοδο για να επανεργοποιήσετε τη ραδιοπρόσβαση.

# Εγκατάσταση και κατάργησης εγκατάστασης του λογισμικού

Μια τυπική εγκατάσταση περιλαμβάνει πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα ασύρματου LAN, το λογισμικό Intel(R) PROSet/Wireless και το Αντιμετώπιση προβλημάτων Intel Wireless.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε πελάτη Novell Client* για Windows, θα πρέπει να εγκατασταθεί πριν από την εγκατάσταση του λογισμικού Intel(R) PROSet/Wireless. Αν είναι ήδη εγκατεστημένο το Intel(R) PROSet/Wireless, θα πρέπει να το αφαιρέσετε πριν από την εγκατάσταση του Novell Client για Windows.

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά διατίθενται για εγκατάσταση κατά την Προσαρμοσμένη εγκατάσταση:

- Εργαλείο διαχειριστή
- Υποστήριξη WMI
- Μοναδική σύνδεση (single sign on)
- Σύνδεση προεισόδου

Για να εγκαταστήσετε τα χαρακτηριστικά αυτά, επιλέξτε Προσαρμοσμένη κατά την εγκατάσταση. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να εγκαταστήσετε αυτά τα χαρακτηριστικά. Αν είναι ήδη εγκατεστημένο το Intel(R) PROSet/Wireless, ανατρέξτε στις οδηγίες μετά την εγκατάσταση.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε πελάτη Novell Client για Windows, θα πρέπει να εγκατασταθεί πριν από την εγκατάσταση του λογισμικού Intel(R) PROSet/Wireless. Αν είναι ήδη εγκατεστημένο το Intel(R) PROSet/Wireless, θα πρέπει να το αφαιρέσετε πριν από την εγκατάσταση του Novell Client για Windows.

### Εγκατάσταση του λογισμικού

1. Εισάγετε το CD εγκατάσταση στη μονάδα CD.
2. Κάντε κλικ στο Εγκατάσταση λογισμικού στην οθόνη του προγράμματος εγκατάστασης του Intel(R) PROSet/Wireless.
3. Διαβάστε την άδεια χρήσης.
4. Επιλέξτε το Αποδέχομαι τους όρους της άδειας χρήσης.
5. Κάντε κλικ στο Επόμενο.
6. Κάντε κλικ στο Προσαρμοσμένη.
7. Επιλέξτε από τη λίστα χαρακτηριστικών για εγκατάσταση:

> Υποστήριξη WMI: Η λειτουργικότητα των οργάνων διαχείρισης των Windows επιτρέπει στους διαχειριστές που δεν έχουν εγκατεστημένο το Intel(R) PROSet/Wireless να διαχειρίζονται εξ αποστάσεως πελάτες που έχουν εγκατεστημένο το Intel(R) PROSet/Wireless.

> - Εγκατάσταση: Κάντε κλικ στο Υποστήριξη WMI. Κάντε κλικ στο Εγκαταστήστε το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό και κάθε επιλεγμένο δευτερεύον χαρακτηριστικό. Προχωρήστε στο βήμα 8.
> - Να μην εγκατασταθεί: Κάντε κλικ στο Μην κάνετε εγκατάσταση του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού. Ένα κόκκινο X δηλώνει ότι δεν έχει εγκατασταθεί.

> Εργαλείο διαχειριστή: Εγκαθιστά το Εργαλείο διαχειριστή στο μενού Εργαλεία. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση των παραμέτρων των κοινών (κοινόχρηστων) προφίλ. Το Εργαλείο διαχειριστή χρησιμοποιείται επίσης από το τμήμα IT για να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τα χαρακτηριστικά εντός του λογισμικού Intel(R) PROSet/Wireless.

> - Εγκατάσταση: Κάντε κλικ στο Εργαλείο διαχειριστή. Κάντε κλικ στο Εγκαταστήστε το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό και κάθε επιλεγμένο δευτερεύον χαρακτηριστικό. Κάντε κλικ στο Επόμενο και προχωρήστε στο βήμα 8.
> - Να μην εγκατασταθεί: Κάντε κλικ στο Μην κάνετε εγκατάσταση του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού. Ένα κόκκινο X δίπλα από την επιλογή υποδεικνύει ότι δεν είναι εγκατεστημένο.

> Μοναδική είσοδος: Εγκαθιστά τα χαρακτηριστικά σύνδεσης προεισόδου μοναδικής εισόδου. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση των παραμέτρων των κοινών (κοινόχρηστων) προφίλ με το εργαλείο διαχειριστή.

> Η γρήγορη εναλλαγή χρήστη και η οθόνη υποδοχής των Windows XP απενεργοποιούνται όταν είναι εγκατεστημένη η υποστήριξη μοναδικής εισόδου.

> Το χαρακτηριστικό μοναδικής εισόδου προορίζεται για εταιρικό περιβάλλον όπου οι χρήστες συνδέονται στους υπολογιστές τους με όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης και συνήθως τομέα. Η γρήγορη εναλλαγή χρήστη δεν υποστηρίζει σύνδεση σε τομέα.

> > ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η γρήγορη εναλλαγή χρήστη των Windows ενεργοποιείται ως προεπιλογή εάν χρησιμοποιείται Windows XP Home Edition. Απευθύνεται στο χρήστη που συνδέεται από το σπίτι. Η γρήγορη εναλλαγή χρήστη διατίθεται επίσης στα Windows XP Professional εάν την εγκαταστήσετε σε μεμονωμένο υπολογιστή ή υπολογιστή συνδεδεμένο με ομάδα εργασίας. Εάν προστίθεται σε τομέα ένας υπολογιστής που λειτουργεί σε Windows XP Professional, δεν διατίθεται η επιλογή γρήγορης εναλλαγής χρήστης.

> Σύνδεση προεισόδου: Ένα προφίλ προεισόδου/κοινό είναι ενεργό μόλις ένας χρήστης συνδεθεί στον υπολογιστή. Η σύνδεση προεισόδου καθιστά μια ασύρματη σύνδεση πριν από την είσοδο του χρήστη στα Windows. Αυτό το χαρακτηριστικό εγκαθίσταται με σύνδεση μοναδικής εισόδου.

> - Εγκατάσταση: Κάντε κλικ στο Σύνδεση προεισόδου. Κάντε κλικ στο Εγκαταστήστε το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό και κάθε επιλεγμένο δευτερεύον χαρακτηριστικό. Κάντε κλικ στο Επόμενο και προχωρήστε στο βήμα 8.
> - Να μην εγκατασταθεί: Κάντε κλικ στο Μην κάνετε εγκατάσταση του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού. Ένα κόκκινο X δηλώνει ότι δεν έχει εγκατασταθεί.

8. Κάντε κλικ στο Εγκατάσταση. Τα στοιχεία που έχουν εγκατασταθεί αναγράφονται όταν το λογισμικό έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.
9. Κάντε κλικ στο OK.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είναι εγκατεστημένη η σύνδεση προεισόδου, θα ρωτηθείτε αν θέλετε να κάνετε επανεκκίνηση μετά την εγκατάσταση του λογισμικού.

### Προσθήκη χαρακτηριστικών μετά την εγκατάσταση

Αν είναι ήδη εγκατεστημένο το Intel(R) PROSet/Wireless, ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω για να προσθέσετε το Εργαλείο διαχειριστή και τη σύνδεση προεισόδου:

1. Κάντε κλικ στο Έναρξη > Πίνακας ελέγχου > Προσθαφαίρεση προγραμμάτων > Λογισμικό Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Κάντε κλικ στο Αλλαγή/Κατάργηση.
3. Κάντε κλικ στο Τροποποίηση.
4. Κάντε κλικ στο Επόμενο.
5. Κάντε κλικ στο κόκκινο X δίπλα σε οποιοδήποτε χαρακτηριστικό που έχει εγκατασταθεί επί του παρόντος.
6. Κάντε κλικ στο Εγκαταστήστε το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό και κάθε επιλεγμένο δευτερεύον χαρακτηριστικό.
7. Κάντε κλικ στο Τροποποίηση. Μετά την εγκατάσταση, το χαρακτηριστικό αναγράφεται ως Εγκαταστημένο στη λίστα χαρακτηριστικών του Intel(R) PROSet/Wireless.
8. Κάντε κλικ στο OK.

### Ενεργοποίηση της ρύθμισης εξοικονόμησης ενέργειας WMM* (UAPSD)

Για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση της εξοικονόμησης ενέργειας WMM, πρέπει να τροποποιηθεί το Μητρώο. Επεξεργαστείτε το Μητρώο και κάντε τις ακόλουθες αλλαγές.

Επεξεργαστείτε το ακόλουθο κλειδί:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerQueues = c or f

> (όπου c = VI και VO είναι ενεργοποιημένα, f = όλες οι κατηγορίες πρόσβασης είναι ενεργοποιημένες)

Προσθέστε το ακόλουθο κλειδί:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdFillCmd = 1

Προσθέστε το ακόλουθο κλειδί:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerMode = 3

####

### Κατάργηση της εγκατάστασης του Intel(R) PROSet/Wireless

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του Intel(R) PROSet/Wireless:

1. Κάντε κλικ στο Έναρξη > Πίνακας ελέγχου > Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.
2. Κάντε κλικ στο Λογισμικό Intel(R) PROSet/Wireless.
3. Κάντε κλικ στο Αλλαγή/Κατάργηση.
4. Κάντε κλικ στο Κατάργηση.
5. Κάντε κλικ στο Επόμενο.
6. Όταν σας γίνει προτροπή, καθορίστε τι θέλετε να κάνετε με τα τρέχοντα προφίλ και τις ρυθμίσεις σας:

> Επιλέξατε να αφαιρέσετε εντελώς το λογισμικό Intel(R) PROSet/Wireless.

> Επιλέξτε τι θέλετε να κάνετε με τα τρέχοντα προφίλ και τις ρυθμίσεις:

> - Να μην αποθηκευτούν τα προφίλ και οι ρυθμίσεις μου. Επιλέξτε για να καταργήσετε εντελώς όλα τα τρέχοντα προφίλ και τις ρυθμίσεις. Εάν εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό, δεν διατίθενται πλέον τα προφίλ και οι ρυθμίσεις.
> - Να αποθηκευτούν τα προφίλ και οι ρυθμίσεις μου στην τρέχουσα μορφή (Intel(R) PROSet/Wireless 10.x).Επιλέξτε για να αποθηκεύσετε τα τρέχοντα προφίλ και τις ρυθμίσεις σας. Εάν εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό, διατίθενται τα τρέχοντα προφίλ και οι ρυθμίσεις σας.
> - Να μετατραπούν και να αποθηκευτούν τα προφίλ και οι ρυθμίσεις μου σε μορφή Intel(R) PROSet/Wireless 9.x. Εάν χρειαστεί να επιστρέψετε σε παλαιότερη έκδοση του λογισμικού Intel(R) PROSet/Wireless, επιλέξτε το για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας. Μετά από τη νέα εγκατάσταση του λογισμικού, διατίθενται τα τρέχοντα προφίλ και οι ρυθμίσεις σας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διατίθενται μόνο ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στην προηγούμενη έκδοση του λογισμικού.

7. Κάντε μια επιλογή και κάντε κλικ στο OK.
8. Μετά από την κατάργηση του λογισμικού, κάντε κλικ στο Ναι για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.

Επιστροφή στην αρχή

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Εμπορικά σήματα και αποποιήσεις