             Synaptics  Touchpad 视窗 2000/XP 驱动器安装指南
                         版本 8.2.23
                             
安装 Synaptics  TouchPad 驱动器
----------------------------------------


关于多处理器机器注意:
---------------------------------------
虽然我们相信它应该工作, 这个驱动器尚没有被在任何的多处理器机器上试验。

安装程序:
-------------------------------------------------------
首先，将新的 TouchPad 插好，重新启动视窗 2000/XP。然后视窗 2000/XP 将会发现你的新
TouchPad，而且安装标准的滑鼠驱动器处理它。 只有这程序完成，而且你的
TouchPad 能够做正常的指出装置运用后，你才能够安装 Synaptics  Touch
Pad 驱动器。

以"管理人"特权，进入（Log on）你的 2000/XP 系统之上。 

执行 "Setup.exe"。 这个程式将会自动地安装 Synaptics  TouchPad 驱动器，
处理你的电脑上所有的 PS/2 和 Serial 指出装置。

在安装是完成之后, 你将会需要到重开视窗。
如果驱动器已经被正确地安装, 在你重开视窗之后, 你应该在你的任务里，紧邻时钟处看见
TouchPad 图像（Icon）。 而且，一个 "有关你的 TouchPad 的讯息" 对话盒将会显出。
你可以藉由选择 "停止向我说明这个讯息" 的选择框（checkbox），停止未来再出现这个对话盒。  

为帮助你使用 Synaptics  TouchPad，可从 "有关你 TouchPad 的讯息" 对话盒，
选择 "告诉我更多..."；或点两下在你的任务巴的 TouchPad 图像；或在 "帮忙"
按钮上的轻击。 

如果你愿意改变你的指出装置（一个或多个），使用标准的微软公司或其他家驱动器， 
你应该打开滑鼠控制板，挑选 "一般" 定位键。 在那里, 选择你要的指出装置，然后，点 
一下 "变化..."。这样，你可以选择不同的驱动器来处理那个装置。


安静安装
-------------------------------------
若欲直接从CD盘上安静安装驱动器，则需要在指令行中指明存储安装信息文件的名称及所在。
由于该文件的缺省名称为“Setup.log”，且位于反应文件“Setup.iss”所在（即CD盘），而CD盘
是不能被写入的，因此需要标明文件名称及地址。参考下列例子实行安静安装：

在DOS窗口下，键入：
setup -s -f2“C:\MyDir\SynSetup.log”

该行指令会启动安静安装，并将安装信息存入位于C:\MyDir下的“SynSetup.log”中。

安装结束后，可检查文件中的“ResultCode”。ResultCode = 0 即安装成功。
