### Propriétés avancées

Les utilisateurs peuvent régler de manière dynamique les propriétés avancées en fonction de l'environnement opérationnel et de la performance. Pour régler le paramétrage d'une propriété avancée, ouvrez le Gestionnaire de périphériques, développez la liste arborescente des adaptateurs du réseau, sélectionnez Realtek RTL81XX Ethernet NIC, cliquez avec le bouton droit de la souris et lancez l'option du menu Propriétés.... Les propriétés de RTL81XX s'affichent, sélectionnez la fiche de la propriété Avancé

REMARQUE:

- Les utilisateurs expérimentés se servent des paramètres des propriétés avancées. Les autres utilisateurs valident les valeurs par défauts.

- Tout paramétrage incorrect des propriétés avancées entraînera l'échec de la connexion ou une dégradation de la performance. Si ces cas se présentaient, reportez-vous à cette section pour sélectionner le paramètre approprié ou restaurer la valeur par défaut.

#### Windows XP

#### Windows Vista

### Windows XP

#### Taggage 802.1Q/p VLAN

Les informations de IEEE 802.1Q/p servent à indiquer la priorité du paquet et le VLAN auquel il appartient. Définissez l'option pour activer la fonction de transmission de propriété ainsi que le taggage/détaggage VLAN par le matériel NIC.

Options | Description
Activer | Activez la fonction de transmission de propriété ainsi que le taggage/détaggage VLAN.
Désactiver | Désactivez la fonction de transmission de propriété ainsi que le taggage/détaggage VLAN (valeur par défaut).

#### Contrôle du flux

Le NIC peut temporairement arrêter la transmission des paquets pour faire coïncider la vitesse du côté reçu.

Options | Description
Activer | Activer la fonction du contrôle de flux (par défaut)
Désactiver | Désactiver la fonction du contrôle de flux

#### Trame jumbo

L'unité de transmission maximale (MTU) d'Ethernet est 1 500 octets. La trame jumbo représente la trame dont la longueur est supérieure à 1 500 octets. L'utilisateur peut se servir de cette option pour régler l'unité de transmission maximale prise en charge par Ethernet NIC.

Options | Description
2 Ko MTU | Définit la longueur de la trame jumbo à 2 Ko.
3 Ko MTU | Définit la longueur de la trame jumbo à 3 Ko.
4 Ko MTU | Définit la longueur de la trame jumbo à 4 Ko.
5 Ko MTU | Définit la longueur de la trame jumbo à 5 Ko.
6 Ko MTU | Définit la longueur de la trame jumbo à 6 Ko.
7 Ko MTU | Définit la longueur de la trame jumbo à 7 Ko.
8 Ko MTU | Définit la longueur de la trame jumbo à 8 Ko.
9 Ko MTU | Définit la longueur de la trame jumbo à 9 Ko.
Désactiver | Permet de désactiver la fonction de la trame jumbo (valeur par défaut)

REMARQUE:

- Pour activer la fonction de la trame jumbo, l'autre côté connecté doit également activer la fonction.

#### Vitesse de liaison/Mode duplex

Permet de changer la vitesse de la liaison et le mode duplex

Options | Description
Auto-négociation | Permet d'auto-négocier la vitesse de la liaison et le mode duplex avec le périphérique connecté (par défaut)
10 Mbits/Semi-duplex | Définit la vitesse de la liaison et le mode duplex à 10 Mbits/s/Semi-duplex
10 Mbits/s/Duplex intégral | Définit la vitesse de la liaison et le mode duplex à 10 Mbits/Duplex intégral
100 Mbits/s/Semi-duplex | Définit la vitesse de la liaison et le mode duplex à 100 Mbits/Semi-duplex
100 Mbits/s/Duplex intégral | Définit la vitesse de la liaison et le mode duplex à 100 Mbits/Duplex intégral
1000 Mbits/s/Duplex intégral | Définit la vitesse de la liaison et le mode duplex à 1000 Mbits/Duplex intégral (*)

REMARQUE:

- (*) Les NIC des séries RTL8101E, RTL8102E et RTL8139 prennent uniquement en charge 10/100 Mbits/s.

#### Adresse réseau

Changer l'adresse MAC

Valeur par défaut: Absente

#### Somme de contrôle de décharge

Permet de définir la fonction de la somme de contrôle via le matériel NIC.

Options | Description
Désactiver | Permet de désactiver la fonction de la somme de contrôle via le matériel NIC
Somme de contrôle Rx | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle Rx via le matériel NIC
Somme de contrôle Tx | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle Tx via le matériel NIC
Somme de contrôle Tx/Rx | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle Tx/Rx via le matériel NIC (par défaut)

#### Décharge TCP_Largesend

Permet de définir la fonction de fragmentation du paquet TCP via le matériel NIC

Options | Description
Activer | Permet d'activer la fonction de fragmentation du paquet TCP via le matériel NIC (valeur par défaut)
Désactiver | Permet de désactiver la fonction de fragmentation du paquet TCP via le matériel NIC

#### Réveil par le réseau après arrêt

Pemet de définir la fonction de Réveil par le réseau après arrêt.

Options | Description
Activer | Permet d'activer la fonction de Réveil par le réseau après arrêt.
Désactiver | Permet de désactiver la fonction de Réveil par le réseau après arrêt (valeur par défaut).

#### Auto-désactiver PCIe (économie d'énergie)

Pour activer le mode d'économie d'énergie, le pilote peut auto désactiver le PCIe selon l'état du câble branché.

Options | Description
Désactivé | Permet de désactiver la fonction de l'auto désactivation PCIe (valeur par défaut)
Activée, batterie | Lorsque les batteries sont utilisées et que le câble est débranché, désactive le PCIe
Activée, batterie ou CA | Lorsque les batteries ou l'alimentation CA sont utilisées et que le câble est débranché, désactive le PCIe

#### Auto-désactiver PHY (économie d'énergie)

Pour activer le mode d'économie d'énergie, le pilote peut auto désactiver le PHY selon l'état du câble branché.

Option | Description
Désactivé | Permet de désactiver la fonction de désactivation automatique du PHY (valeur par défaut)
Activée, batterie | Lorsque les batteries sont utilisées et que le câble est débranché, désactive le PHY
Activée, batterie ou CA | Lorsque les batteries ou l'alimentation CA sont utilisées et que le câble est débranché, désactive le PHY

### Windows Vista

#### Auto-désactiver Gigabit (économie d'énergie)

Pour activer le mode d'économie d'énergie, le pilote peut auto désactiver le Gigabit lorsque le câble est rebranché.

Options | Description
Désactivé | Permet de désactiver la fonction de l'auto désactivation de Gigabit (valeur par défaut)
Relier, batterie | Lorsque les batteries sont utilisées, auto désactive le gigabit lors d'une reliaison
Relier, batterie ou CA | Auto désactive le gigabit lors d'une reliaison

REMARQUE:

- (*) Les NIC des séries RTL8101E, RTL8102E et RTL8139 prennent uniquement en charge 10/100 Mbits/s.

#### Auto-désactiver PCIe (économie d'énergie)

Pour activer le mode d'économie d'énergie, le pilote peut auto désactiver le PCIe selon l'état du câble branché.

Options | Description
Désactivé | Permet de désactiver la fonction de l'auto désactivation PCIe (valeur par défaut)
Activée, batterie | Lorsque les batteries sont utilisées et que le câble est débranché, désactive le PCIe
Activée, batterie ou CA | Lorsque les batteries ou l'alimentation CA sont utilisées et que le câble est débranché, désactive le PCIe

#### Auto-désactiver PHY (économie d'énergie)

Pour activer le mode d'économie d'énergie, le pilote peut auto désactiver le PHY selon l'état du câble branché.

Option | Description
Désactivé | Permet de désactiver la fonction de désactivation automatique du PHY (valeur par défaut)
Activée, batterie | Lorsque les batteries sont utilisées et que le câble est débranché, désactive le PHY
Activée, batterie ou CA | Lorsque les batteries ou l'alimentation CA sont utilisées et que le câble est débranché, désactive le PHY

#### Contrôle du flux

Le NIC peut temporairement arrêter la transmission des paquets pour faire coïncider la vitesse du côté reçu.

Options | Description
Activer | Permet d'activer la fonction de contrôle de flux (par défaut)
Désactiver | Permet de désactiver la fonction du contrôle de flux

#### Modération de l'interruption

Permet de régler de manière dynamique la fréquence de l'interruption à l'unité centrale selon le trafic du réseau.

Options | Description
Activé | Permet d'activer la fonction de modération de l'interruption (par défaut)
Désactivé | Permet de désactiver la fonction de modération de l'interruption

#### IPv4 Décharge de somme de contrôle

Permet de définir la fonction de la somme de contrôle IPv4 via le matériel

Options | Description
Désactiver | Permet de désactiver la fonction de la somme de contrôle IPv4 via le matériel
Rx et Tx activés | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle IPv4 dans Tx et Rx via le matériel (par défaut)
Rx activé | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle IPv4 uniquement dans Rx via le matériel
Tx activé | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle IPv4 uniquement dans Tx via le matériel

#### Décharge d'envoi large (IPv4)

Permet de définir la fonction de fragmentation du paquet TCP via le matériel NIC

Options | Description
Activé | Permet d'activer la fonction de fragmentation du paquet IPv4 via le matériel NIC (valeur par défaut)
Désactivé | Permet de désactiver la fonction de fragmentation du paquet IPv4 via le matériel NIC

#### Décharge d'envoi large (IPv6)

Permet de définir la fonction de fragmentation du paquet IPv6 via le matériel NIC

Options | Description
Activé | Permet d'activer la fonction de fragmentation du paquet IPv6 via le matériel NIC (valeur par défaut)
Désactivé | Permet de désactiver la fonction de fragmentation du paquet IPv6 via le matériel NIC

#### Trame jumbo

L'unité de transmission maximale (MTU) d'Ethernet est 1 500 octets. La trame jumbo représente la trame dont la longueur est supérieure à 1 500 octets. L'utilisateur peut se servir de cette option pour régler l'unité de transmission maximale prise en charge par Ethernet NIC.

Options | Description
2 Ko MTU | Définit la longueur de la trame jumbo à 2 Ko.
3 Ko MTU | Définit la longueur de la trame jumbo à 3 Ko.
4 Ko MTU | Définit la longueur de la trame jumbo à 4 Ko.
5 Ko MTU | Définit la longueur de la trame jumbo à 5 Ko.
6 Ko MTU | Définit la longueur de la trame jumbo à 6 Ko.
7 Ko MTU | Définit la longueur de la trame jumbo à 7 Ko.
Désactiver | Permet de désactiver la fonction de la trame jumbo (valeur par défaut)

REMARQUE:

- Pour activer la fonction de la trame jumbo, l'autre côté connecté doit également activer la fonction.

#### Adresse réseau

Changer l'adresse MAC

Valeur par défaut: Absente

#### Priorité et VLAN

Les informations de IEEE 802.1Q/p servent à indiquer la priorité du paquet et le VLAN auquel il appartient. Définir l'option pour activer la capacité de la transmission de propriété ainsi que le taggage/détaggage VLAN par le matériel NIC.

Options | Description
Priorité et VLAN désactivés | Permet de désactiver les fonctions de propriété ainsi que le taggage/détaggage VLAN.
Priorité et VLAN activés | Permet d'activer les fonctions de propriété ainsi que le taggage/détaggage VLAN via le matériel (valeur par défaut).
Priorité activée | Permet de définir la fonction de priorité via le matériel
VLAN activé | Permet d'activer la fonction de taggage/détaggage VLAN via le matériel

#### Tampons de réception

Permet de définir la taille des tampons de réception

Options | Plage
Taille des tampons de réception | 1~512 (par défaut:512)

#### Received Side Scaling

Le Received Side Scaling (RSS) est un mécanisme d'équilibrage des charges permettant d'attribuer de manière dynamique l'unité centrale au noyau multiple pour traiter l'indication des paquets reçus.

Options | Description
Activé | Permet d'activer la fonction de RSS (par défaut)
Désactivé | Permet de désactiver la fonction de RSS

REMARQUE:

- Seul l'adaptateur de réseau des séries RTL8168C et RTL8102E prent en charge la fonction du RSS.

#### Arrêt Réveil par le réseau

Pemet de définir la fonction de Réveil par le réseau après arrêt.

Options | Description
Activé | Permet d'activer la fonction de Réveil par le réseau après arrêt.
Désactivé | Permet de désactiver la fonction de Réveil par le réseau après arrêt (valeur par défaut).

#### Vitesse et duplex

Permet de changer la vitesse de la liaison et le mode duplex

Options | Description
Auto-négociation | Permet d'auto-négocier la vitesse de la liaison et le mode duplex avec le périphérique connecté (par défaut)
10 Mbits/s Semi duplex | Définit la vitesse de la liaison et le mode duplex à 110 Mbits/s/Semi-duplex
110 Mbits/s duplex intégral | Définit la vitesse de la liaison et le mode duplex à 10 Mbits/s/Duplex intégral
100 Mbits/s Semi duplex | Définit la vitesse de la liaison et le mode duplex à 100 Mbits/Semi-duplex
100 Mbits/s duplex intégral | Définit la vitesse de la liaison et le mode duplex à 100 Mbits/Duplex intégral
1,0 Gbits/s duplex intégral | Définit la vitesse de la liaison et le mode duplex à 1,0 Gb/s/Duplex intégral (*)

REMARQUE:

- (*) Les NIC des séries RTL8101E, RTL8102E et RTL8139 prennent uniquement en charge 10/100 Mbits/s.

#### Décharge de somme de contrôle TCP (IPv4)

Permet de définir la fonction de la somme de contrôle TCP via le matériel (IPv4)

Options | Description
Désactiver | Permet de désactiver la fonction de la somme de contrôle TCP via le matériel (IPv4)
Rx & Tx activés | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle TCP dans Tx et Rx via le matériel (IPv4) (par défaut)
Rx activé | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle TCP uniquement dans Rx via le matériel (IPv4)
Tx activé | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle TCP uniquement dans Tx via le matériel (IPv4)

#### Décharge de somme de contrôle TCP (IPv6)

Permet de définir la fonction de la somme de contrôle TCP via le matériel (IPv6)

Options | Description
Désactiver | Permet de désactiver la fonction de la somme de contrôle TCP via le matériel (IPv6)
Rx & Tx activés | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle TCP dans Tx et Rx via le matériel (IPv6) (par défaut)
Rx activé | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle TCP uniquement dans Rx via le matériel (IPv6)
Tx activé | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle TCP uniquement dans Tx via le matériel (IPv6)

#### Tampons de transmission

Permet de définir la taille des tampons de transmission

Options | Plage
Taille des tampons de transmission | 1~128 (par défaut:128)

#### Décharge de somme de contrôle UDP (IPv4)

Permet de définir la fonction de la somme de contrôle UDP via le matériel (IPv4)

Options | Description
Désactiver | Permet de désactiver la fonction de la somme de contrôle UDP via le matériel (IPv4)
Rx & Tx activés | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle UDP dans Tx et Rx via le matériel (IPv4) (par défaut)
Rx activé | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle UDP uniquement dans Rx via le matériel (IPv4)
Tx activé | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle UDP uniquement dans Tx via le matériel (IPv4)

#### Décharge de somme de contrôle UDP (IPv6)

Permet de définir la fonction de la somme de contrôle UDP via le matériel (IPv6)

Options | Description
Désactiver | Permet de désactiver la fonction de la somme de contrôle UDP via le matériel (IPv6)
Rx & Tx activés | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle UDP dans Tx et Rx via le matériel (IPv6) (par défaut)
Rx activé | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle UDP uniquement dans Rx via le matériel (IPv6)
Tx activé | Permet d'activer la fonction de la somme de contrôle UDP uniquement dans Tx via le matériel (IPv6)