# Tecnologia Bluetooth®

A tecnologia sem fio Bluetooth é uma tecnologia de comunicação de curto alcance, projetada para substituir a conexão a cabo de dispositivos portáteis ou fixos, mantendo níveis elevados de segurança.

A aceitação global do Bluetooth e a estrutura da tecnologia Bluetooth permitem que qualquer dispositivo habilitado para Bluetooth conecte-se com qualquer outro dispositivo habilitado para Bluetooth localizado dentro de um determinado limite de proximidade.

Espectro

A tecnologia Bluetooth opera na faixa industrial, científica e médica (ISM) de 2,4 GHz a 2.485 GHz, usando um sinal full duplex, com saltos de frequência e espalhamento espectral a uma taxa nominal de 1600 hops/s. A banda ISM de 2,4 GHz está disponível e não é licenciada na maioria dos países.

Alcance

O alcance permitido entre dispositivos habilitados para Bluetooth varia conforme a aplicação específica. A especificação Bluetooth estipula um alcance mínimo de 10 metros (30 pés), mas não existe um limite definido; os fabricantes podem ajustar suas implementações para proporcionar o alcance necessário a fim de dar suporte aos casos de uso de suas soluções. O alcance é classificado segundo a classe de rádio:

- Rádios Classe 3 têm alcance de até 1 metro (3 pés).
- Rádios Classe 2 têm alcance de 10 metros (33 pés).
- Rádios Classe 1 têm alcance de 100 metros (300 pés).

Energia

A tecnologia Bluetooth foi projetada para consumir muito pouca energia e permite que o rádio Bluetooth seja desligado quando inativo.

Taxa de dados

- 1 Mbps para Bluetooth 1.2
- Até 3 Mbps para Bluetooth 2.0 com EDR (Extended Data Rate, Taxa estendida de dados)

Para obter mais informações sobre a tecnologia sem fio Bluetooth, visite www.bluetooth.com.