# Bluetooth®-Technologie

Bei Bluetooth handelt es sich um eine Funktechnologie zur Kommunikation über kurze Entfernungen, die Kabel zur Verbindung von tragbaren Geräten und/oder Standgeräten überflüssig machen und gleichzeitig ein hohes Sicherheitsniveau gewährleisten soll.

Die globale Akzeptanz von Bluetooth und der Aufbau der Bluetooth-Technologie ermöglichen es, mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät eine Verbindung zu einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät herzustellen, solange sich dieses in ausreichender Nähe befindet.

Spektrum

Die Bluetooth-Technologie nutzt das ISM-Band (Frequenzbereiche für Industrie, Wissenschaft und Medizin) von 2,4 GHz bis 2,485 GHz mit einem Vollduplex-Signal im Frequenzsprungverfahren (Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS) bei einer Nennrate von 1600 Frequenzsprüngen pro Sekunde. Das 2,4-GHz-ISM-Band ist in den meisten Ländern verfügbar und lizenzfrei.

Reichweite

Der zulässige Abstand zwischen Bluetooth-fähigen Geräten ist anwendungsspezifisch. Die Bluetooth-Spezifikation verlangt eine Mindestreichweite von 10 Meter bzw. 30 Fuß. Es gibt aber keinen festgesetzten Oberwert, und die Hersteller können ihre Implementierungen so optimieren, dass die für die Einsatzgebiete ihrer Lösungen erforderliche Reichweite unterstützt wird. Die Reichweite wird anhand der Funkklasse kategorisiert:

- Funkmodule der Klasse 3 besitzen eine Reichweite von bis zu 1 Meter bzw. 3 Fuß.
- Funkmodule der Klasse 2 besitzen eine Reichweite von bis zu 10 Meter bzw. 33 Fuß.
- Funkmodule der Klasse 1 besitzen eine Reichweite von bis zu 100 Meter bzw. 300 Fuß.

Leistung

Die Bluetooth-Technologie ist auf einen sehr niedrigen Stromverbrauch ausgerichtet. Wenn das Bluetooth-Funkmodul inaktiv ist, kann es abgeschaltet werden.

Datenübertragungsrate

- 1 Mbps für Bluetooth 1.2
- Bis zu 3 Mbps für Bluetooth 2.0 mit Extended Data Rate (EDR)

Weitere Informationen zur drahtlosen Bluetooth-Technologie finden Sie auf der Website www.bluetooth.com.