# 製品の説明

## 概要

インテル® ワイヤレス Bluetooth® を使用すると、携帯電話、イヤホン、ステレオ ヘッドセット、スマート ハンドヘルド、プリンタ、デジタル カメラなどのさまざまな Bluetooth デバイスからコンピュータにワイヤレス接続できます。Bluetooth ソフトウェアを使って、ファイルを共有したり、音楽を聴いたり、音声通話を開始したり、Bluetooth プリンタを使用したりすることができます。

インテル® ワイヤレス Bluetooth® を活用すれば、接続済みのすべてのデバイスを追跡して自動的に接続するため、Bluetooth での接続を簡単かつ直感的に実行できます。必要に応じて手動で調節することも可能です。

サポートされるオペレーティング システムとアダプタの詳細については、「インテル® ワイヤレス製品」を参照してください。

## 仕様

サポートしている Bluetooth コア インタフェース:

- Host Controller Interface (HCI: ホスト コントローラ インタフェース)

サポートしている Bluetooth プロファイル:

- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP: 高度オーディオ配信プロファイル) (ソース/シンク)1
- Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) (コントローラ/ターゲット)1
- Basic Imaging Profile (BIP) (発信側/応答側)
- Basic Printing Profile (BPP: 基本印刷プロファイル) (送信クライアント)
- File Transfer Profile (FTP: ファイル転送プロトコル) (クライアント/サーバー)
- Generic Access Profile (GAP: 一般アクセス プロファイル)
- Generic Attribute Profile (GATT: 一般属性プロファイル)
- Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) (ソース/シンク)1
- Generic Object Exchange Profile (GOEP: 一般オブジェクト交換プロファイル) (クライアント/サーバー)
- Wide-Band Speech (WBS) 対応ハンズフリー プロファイル (HFP) (オーディオ ゲートウェイ)1
- Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP) (クライアント)
- Headset Profile (HSP: ヘッドセット プロファイル) (オーディオ ゲートウェイ)1
- HID over GATT プロファイル (HOGP)(ホスト)(Low Energy HID プロファイルとも呼ばれます)2
- Object Push Profile (OPP) (クライアント/サーバー)
- Phone Book Access Profile (PBAP) (クライアント)
- Synchronization Profile (SYNC: 同期プロファイル) (クライアント)

オペレーティング システム:

- Windows Vista (32 ビット/64 ビット) SP23
- Windows 7 (32 ビット/64 ビット)
- Windows 8 (32 ビット/64 ビット)
- Windows 8.1 (32 ビット/64 ビット)

インテル® ワイヤレス Bluetooth® にも多数の新機能が導入されています。

- Windows Media Player および Media Center の統合1
- Microsoft Office の統合
- Bluetooth 無線をオフにする機能3
- Windows 8 と Windows 8.1 での機内モードのサポート
- Bluetooth Low Energy 対応2

頭字語のリスト:

- A2DP - Advanced Audio Distribution Profile (高度オーディオ配信プロファイル)
- AMP - Alternate MAC/PHY
- AVRCP - Audio/Video Remote Control Profile (オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル)
- BIP - Basic Imaging Profile (ベーシック イメージング プロファイル)
- BPP - Basic Printing Profile (基本印刷プロファイル)
- DRM - Digital Rights Management (デジタル著作権管理)
- EDR - Enhanced Data Rate (エンハンスド データ レート)
- FTP - File Transfer Protocol (ファイル転送プロトコル)
- GAP - Generic Access Profile (一般アクセス プロファイル)
- GATT - Generic Attribute Profile (一般属性プロファイル)
- HID - Human Interface Device (ヒューマン インタフェース デバイス)
- HFP - Hands-Free Profile (ハンズフリー プロファイル)
- HOGP - HID over GATT プロファイル
- HSP - Headset Profile (ヘッドセット プロファイル)
- MAC/PHY - Media Access Control/Physical Layer (メディア アクセス コントロール/物理層)
- OBEX - Object Exchange (オブジェクト交換)
- PBAP - Phone Book Access Profile (電話帳アクセス プロファイル)
- SCMS-T - Serial Copy Management System (シリアル コピー マネジメント システム)
- SYNC - Synchronization Profile (同期プロファイル)
- SRM - Single Response Mode (シングル レスポンス モード)
- VoIP - Voice over IP (ボイス オーバー IP)
- WBS - Wide-Band Speech

1 Windows 8 および Windows 8.1 ではネイティブで音声プロファイルがサポートされます。そのため、Windows 8 以降、メディア プレーヤーを操作する機能は インテル® ワイヤレス Bluetooth® からなくなります。

2 このドキュメントに記載されている Bluetooth の低エネルギー機能は、Windows 7 にのみ適用されます。Windows 8 および Windows 8.1 ではネイティブで Bluetooth の低エネルギー機能がサポートされます。そのため、Windows 8 以降の インテル® ワイヤレス Bluetooth® の場合、Bluetooth 低エネルギーのサポートは対象外です。

3 システムのトレイ メニューから Bluetooth 無線をオフにする機能は、Windows 7 でのみ使用できます。