# Tecnologia Bluetooth®

A tecnologia sem fios Bluetooth é uma tecnologia de comunicações de curto alcance destinada a substituir cabos que ligam dispositivos portáteis e/ou fixos enquanto mantém níveis elevados de segurança.

A aceitação geral do Bluetooth e a estrutura da tecnologia Bluetooth permite que qualquer dispositivo com capacidades Bluetooth estabeleça ligação com qualquer outro dispositivo com capacidades Bluetooth localizado dentro de uma proximidade específica.

Espectro

A tecnologia Bluetooth funciona na banda industrial, científica e médica (ISM) de 2,4 GHz a 2,485 GHz, utilizando um sinal full-duplex de espectro alargado, com salto de frequência, a um débito nominal de 1600 salt./seg. A banda ISM de 2,4 GHz está disponível e não licenciada na maior parte dos países.

Alcance

O alcance possível entre dispositivos com capacidades Bluetooth depende de cada aplicação. A especificação Bluetooth define um alcance mínimo de 10 metros ou 30 pés mas não há um limite definido e os fabricantes podem aperfeiçoar as suas implementações para garantir o alcance necessário para suportar a utilização específica das suas soluções. O alcance é classificado segundo o tipo de rádio:

- Os rádios de classe 3 têm um alcance até 1 metro ou 3 pés.
- Os rádios de classe 2 têm um alcance até 10 metros ou 33 pés.
- Os rádios de classe 1 têm um alcance até 100 metros ou 300 pés.

Potência

A tecnologia Bluetooth foi concebida para ter um consumo de energia muito reduzido e permite que o rádio Bluetooth se desligue quando está inativo.

Velocidade de Dados

- 1 Mbps para Bluetooth 1.2
- Até 3 Mbps para Bluetooth 2.0 com Extended Data Rate (EDR)

Para obter mais informação sobre a tecnologia sem fios Bluetooth, visite www.bluetooth.com.