# Tuotekuvaus

## Yleiskuvaus

Intel® Wireless Bluetooth® sallii langattoman yhteyden tietokoneeseen monenlaisista Bluetooth-laitteista, kuten matkapuhelimista, nappikuulokkeista, stereokuulokkeista, älylaitteista, tulostimista ja digitaalikameroista. Bluetooth-ohjelmistolla voit jakaa tiedostoja, kuunnella musiikkia, soittaa äänipuheluja ja käyttää Bluetooth-tulostimia.

Intel® Wireless Bluetooth® -ohjelmistolla Bluetooth-yhteyden muodostaminen on helppoa ja intuitiivista, koska kaikki yhdistetyt laitteet etsitään ja niihin yhdistetään automaattisesti, mutta myös manuaalinen säätö on mahdollinen tarvittaessa.

Lisätietoja tuetuista käyttöjärjestelmistä ja sovittimista: Intel® Wireless -tuotteet.

## Tekniset tiedot

Tuetut Bluetooth-ydinliittymät:

- Host Controller Interface (HCI)

Tuetut Bluetooth-profiilit:

- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) (Lähde/Nielu)1
- Äänen/videon kaukosäädinprofiili (AVRCP) (ohjain/kohde)1
- Basic Imaging Profile (BIP) (aloittaja/vastaaja)
- Basic Printing Profile (BPP) (Lähettäjä)
- File Transfer Profile (FTP) (Asiakasohjelma/Palvelin)
- Generic Access Profile (GAP)
- Generic Attribute Profile (GATT)
- Yleinen äänen/videon jakeluprofiili (GAVDP) (lähde/kohde)1
- Generic Object Exchange Profile (GOEP) (Asiakasohjelma/Palvelin)
- Handsfree-profiili (HFP) (ääniyhdyskäytävä) ja Wide-Band Speech -tuki (WBS)1
- Hardcopy Cable Replacement -profiili (HCRP) (työasema)
- Headset Profile (HSP) (Ääniyhdyskäytävä)1
- HID over GATT -profiili (HOGP) (isäntä), tunnetaan myös nimellä Low Energy HID -profiili2
- Object Push -profiili (OPP) (työasema/palvelin)
- Puhelinmuistion käyttöoikeusprofiili (PBAP) (työasema)
- Synchronization Profile (SYNC) (Asiakasohjelma)

Käyttöjärjestelmät:

- Windows Vista (32- ja 64-bittinen) SP23
- Windows 7 (32- ja 64-bittinen)
- Windows 8 (32- ja 64-bittinen)
- Windows 8.1 (32- ja 64-bittinen)

Intel® Wireless Bluetooth® sisältää myös monia uusia ominaisuuksia:

- Windows Media Playerin ja Media Centerin integrointi1
- Integrointi Microsoft Officen kanssa
- Bluetooth-radion poistaminen käytöstä3
- Lentokonetilan tuki Windows 8- ja Windows 8.1 -käyttöjärjestelmässä
- Bluetooth Low Energy -tuki2

Akronyymiluettelo:

- A2DP – Advanced Audio Distribution Profile
- AMP – Alternate MAC/PHY
- AVRCP – Audio/Video Remote Control Profile
- BIP – Basic Imaging Profile
- BPP – Basic Printing Profile
- DRM – Digital Rights Management
- EDR – Enhanced Data Rate
- FTP – File Transfer Protocol
- GAP – Generic Access Profile
- GATT – Generic Attribute Profile
- HID – Human Interface Device
- HFP – Hands-Free Profile
- HOGP – HID over GATT profile
- HSP – Headset Profile
- MAC/PHY – Media Access Control/Physical Layer
- OBEX – Object Exchange
- PBAP – Phone Book Access Profile
- SCMS-T – Serial Copy Management System
- SYNCH – Synchronization Profile
- SRM – Single Response Mode
- VoIP – Voice over IP
- WBS – Wide-Band Speech

1 Windows 8 ja Windows 8.1 tukevat ääniprofiileja luonnostaan. Mediasoitinten käyttö ei kuitenkaan ole mahdollista Intel® Wireless Bluetooth® -ohjelmistossa Windows 8:sta lähtien.

2 Tässä oppaassa kuvattu Bluetooth Low Energy -ominaisuus on käytettävissä vain Windows 7 -käyttöjärjestelmässä. Windows 8 ja Windows 8.1 tukevat Bluetooth Low Energy -ominaisuutta, mutta Bluetooth Low Energy -tuki ei ole mahdollinen Intel® Wireless Bluetooth® -ohjelmistossa Windows 8:sta lähtien.

3 Bluetooth-radion voi poistaa käytöstä tehtäväpalkista vain Windows 7 -käyttöjärjestelmässä.