# 产品描述

## 概述

英特尔® 无线 Bluetooth® 允许使用各种蓝牙设备（如手机、耳塞、立体声耳机、智能手机、打印机、数码相机等）无线连接到计算机。通过蓝牙软件，您可以共享文件、听音乐、进行语音呼叫和使用蓝牙打印机。

借助 英特尔® 无线 Bluetooth®，使用蓝牙连接更加简单直观，因为它可以跟踪所有已连接的设备并自动连接，必要时还可以手动调整。

有关支持的操作系统和适配器的更多信息，请参阅 Intel® 无线产品。

## 规格

支持的蓝牙核心接口：

- 主机控制器接口 (HCI)

支持的蓝牙模式：

- 高级音频分发模式 (A2DP)（发射源/接收器）1
- 音频/视频远程控制配置文件 (AVRCP)（控制器/目标）1
- 基本成像配置文件 (BIP)（发起人/响应者）
- 基本打印模式 (BPP)（发送器）
- 文件传输协议 (FTP)（客户端/服务器）
- 通用访问模式 (GAP)
- 通用属性模式 (GATT)
- 通用音频/视频分发配置文件 (GAVDP)（来源/接收）1
- 通用对象交换模式 (GOEP)（客户端/服务器）
- 免提模式 (HFP)（音频网关）1
- 硬拷贝电缆更换配置文件 (HCRP)（客户端）
- 耳机模式 (HSP)（音频网关）1
- HID over GATT 模式 (HOGP)（主机），也称为低功耗 HID 模式2
- 对象推送配置文件 (OPP)（客户端/服务器）
- 电话簿存取规范 (PBAP)（客户端）
- 同步模式 (SYNC)（客户端）

操作系统：

- Windows Vista（32 位和 64 位）SP23
- Windows 7（32 位和 64 位）
- Windows 8（32 位和 64 位）
- Windows 8.1（32 位和 64 位）

英特尔® 无线 Bluetooth® 还引入了许多新功能：

- Windows Media Player 和 Media Center 集成1
- 与 Microsoft Office 的集成
- 可以关闭蓝牙无线电3
- Windows 8 和 Windows 8.1 支持飞行模式
- 蓝牙 Low Energy 支持2

缩写词列表：

- A2DP - 高级音频分发模式
- AMP - 备用 MAC/PHY
- AVRCP - 音频/视频远程控制模式
- BIP - 基本图像模式
- BPP - 基本打印模式
- DRM - 数字版权管理
- EDR - 提高的数据速率
- FTP - 文件传输协议
- GAP - 通用访问模式
- GATT - 通用属性模式
- HID - 人机界面设备
- HFP - 免提模式
- HOGP - HID over GATT 模式
- HSP - 耳机模式
- MAC/PHY - 媒体访问控制/物理层
- OBEX - 对象交换
- PBAP - 电话簿访问模式
- SCMS-T - 连续复制管理系统
- SYNCH - 同步模式
- SRM - 单响应模式
- VoIP - IP 语音
- WBS - 宽带语音

1 Windows 8 和 Windows 8.1 原本支持音频配置文件。因此，从 Windows 8 开始，与媒体播放器的交互不属于 英特尔® 无线 Bluetooth® 的功能范围。

2 本文档中所述的蓝牙 Low Energy 功能仅适用于 Windows 7。Windows 8 和 Windows 8.1 原本支持蓝牙 Low Energy，因此，从 Windows 8 开始，蓝牙 Low Energy 支持也不属于 英特尔® 无线 Bluetooth® 的功能范围。

3 仅在 Windows 7 中可以从系统任务栏菜单关闭蓝牙无线电。