# תיאור מוצר

## סקירה כללית

היישום Intel® Wireless Bluetooth®‎ מאפשר להתחבר בחיבור אלחוטי למחשב באמצעות מגוון התקני Bluetooth‏, כגון טלפונים ניידים, אוזניות כפתור, אוזניות סטריאו, מכשירי כף יד חכמים, מדפסות, מצלמות דיגיטליות ועוד. באמצעות תוכנת Bluetooth ניתן לשתף קבצים, להאזין למוסיקה, לבצע שיחות קוליות ולהשתמש במדפסות Bluetooth‏.

Intel® Wireless Bluetooth®‎ מציע חיבור Bluetooth פשוט ואינטואיטיבי. הוא עוקב אחר כל ההתקנים המחוברים ומתחבר אליהם אוטומטית, אך לצד זאת הוא גם מאפשר התאמות ידניות בעת הצורך.

לקבלת מידע נוסף על מערכות הפעלה ומתאמים נתמכים, ראה מוצרי Intel® Wireless.

## מפרטים

ממשקי ליבה נתמכים של Bluetooth:

- Host Controller Interface (HCI)

פרופילי Bluetooth נתמכים:

- 1Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) (Source/Sink)
- פרופיל שלט רחוק שמע/וידאו (AVRCP) (בקר/יעד)1
- פרופיל הדמיה בסיסי (BIP) (יוזם/משיב)
- Basic Printing Profile (BPP) (שולח)
- פרוטוקול העברת קבצים (FTP) (שרת/לקוח)
- פרופיל גישה כללי (GAP)
- פרופיל תכונה כללי (GATT)
- פרופיל חלוקת שמע/וידאו כללי (GAVDP) (מקור/קולט)1
- Generic Object Exchange Profile (GOEP) (לקוח/שרת)
- Hands-Free Profile (HFP) (Audio Gateway)‎ עם תמיכה ב-1Wide-Band Speech support (WBS)‎
- פרופיל החלפת כבל עותק קשיח (HCRP) (לקוח)
- Headset Profile (HSP) (שער שמע)1
- HID מעל פרופיל GATT (HOGP) (Host)‎, המכונה גם פרופיל 2Low Energy HID
- פרופיל אובייקט דחיפה (OPP) (לקוח/שרת)
- פרופיל גישה לספר טלפונים (PBAP) (לקוח)
- פרופיל סנכרון (SYNC) (לקוח)

מערכות הפעלה:

- (32 סיביות ו-64 סיביות) Windows Vista SP23
- (32 סיביות ו-64 סיביות) Windows 7
- (32 סיביות ו-64 סיביות) Windows 8
- (32 סיביות ו-64 סיביות) Windows 8.1

Intel® Wireless Bluetooth®‎ כולל גם כמה תכונות חדשות:

- שילוב של Windows Media Player ו-1Media Center
- שילוב עם Microsoft Office
- אפשרות לכבות רדיו Bluetooth‏3
- תמיכה במצב טיסה ב-Windows 8 וב-Windows 8.1
- תמיכה ב-Bluetooth Low Energy‏2

רשימת ראשי תיבות:

- (פרופיל חלוקת שמע מתקדם) Advanced Audio Distribution Profile - A2DP
- (חלופי MAC/PHY) Alternate MAC/PHY - AMP
- (פרופיל בקרה מרחוק של שמע/וידאו) Audio/Video Remote Control Profile - AVRCP
- (פרופיל הדמיה בסיסי) Basic Imaging Profile - BIP
- (פרופיל הדפסה בסיסי) Basic Printing Profile - BPP
- ניהול זכויות דיגיטלי (Digital Rights Management) - DRM
- (קצב העברת נתונים משופר) Enhanced Data Rate - EDR
- (פרוטוקול העברת קבצים) File Transfer Protocol - FTP
- GAP - פרופיל גישה כללי
- GATT - פרופיל תכונה כללי
- HID - התקן ממשק אנוש
- (פרופיל דיבורית) Hands-Free Profile - HFP
- HOGP - HID מעל פרופיל GATT
- (פרופיל אוזנייה) Headset Profile - HSP
- (בקרת גישה למדיה/שכבה פיזית) Media Access Control/Physical Layer - MAC/PHY
- (החלפת אובייקטים) Object Exchange - OBEX
- (פרופיל גישה לספר טלפונים) Phone Book Access Profile - PBAP
- (מערכת ניהול העתקה טורית) Serial Copy Management System - SCMS-T
- פרופיל סנכרון - SYNCH
- (מצב תגובה אחת)Single Response Mode - SRM
- (קול באמצעות IP) Voice over IP - VoIP
- WBS - Wide-Band Speech

1 מערכות Windows 8 ו-Windows 8.1 מספקות תמיכה מקורית בפרופילי שמע. לעומת זאת, אינטראקציה עם נגני מדיה אינה נתמכת ב-Intel‎® Wireless Bluetooth‎®‎ בגרסאות Windows 8 ואילך.

2 תכונת Bluetooth Low Energy המתוארת במסמך זה ישימה עבור Windows 7 בלבד. מערכות Windows 8 ו-Windows 8.1 מספקות תמיכה מקורית ב-Bluetooth Low Energy, ולעומת זאת, Bluetooth Low Energy אינה נתמכת עבור Intel® Wireless Bluetooth®‎ מגרסה Windows 8 ואילך.

3 היכולת לכבות את רדיו Bluetooth מתפריט מגש המערכת זמינה רק עבור Windows 7.