# وصف المنتج

## نظرة عامة

يتيح Intel® Wireless Bluetooth®‎ الاتصال اللاسلكي بالكمبيوتر باستخدام مجموعة متنوعة من أجهزة Bluetooth، مثل الهواتف المحمولة وسماعات الأذن وسماعات الرأس الاستريو والأجهزة المحمولة الذكية والطابعات والكاميرات الرقمية وغيرها. وباستخدام برنامج Bluetooth، يمكنك مشاركة الملفات والاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات الصوتية واستخدام طابعات Bluetooth.

بفضل Intel® Wireless Bluetooth®‎، أصبح الاتصال باستخدام Bluetooth بسيطًا وسهلاً عن طريق تتبّع جميع الأجهزة المتصلة والاتصال بها تلقائيًا، كما يسمح بعمليات الضبط اليدوية عند الحاجة.

لمزيد من المعلومات حول أنظمة التشغيل والمحوّلات المدعومة راجع منتجات Intel® اللاسلكية.

## المواصفات

واجهات Bluetooth الأساسية المدعومة:

- استضافة واجهة تحكم (HCI)

خواص Bluetooth المدعومة:

- خاصية توزيع الصوتيات المتقدمة (A2DP)(مصدر/مستقبل)1
- خاصية التحكم عن بُعد في الصوتيات/الفيديو (AVRCP) ‏(المراقب/الهدف)1
- خاصية التصوير الأساسية (BIP) (البادئ/المستجيب)
- خاصية الطباعة الأساسية (BPP) (المرسِل)
- خاصية نقل الملفات (FTP) (عميل/خادم)
- خاصية الوصول العام (GAP)
- خاصية السمات العامة (GATT)
- خاصية توزيع الصوتيات/الفيديو(GAVDP) (المصدر/المتلقي)1
- خاصية تبادل العناصر العامة (GOEP) (عميل/خادم)
- خاصية التحدث الحر (HFP) (بوابة الصوتيات) مع اعتماد الحديث فائق السرعة 1(WBS)
- خاصية استبدال كبل النُسخ المطبوعة (HCRP) (العميل)
- خاصية التحدث عبر سماعات الرأس (HSP)(بوابة صوتيات)1
- وضع HID عبر GATT ‏(HOGP) (المضيف)، يُعرف أيضًا باسم وضع HID ذو الطاقة المنخفضة2
- خاصية دفع النماذج (OPP) (العميل/الخادم)
- خاصية الوصول إلى دليل الهاتف (PBAP) (العميل)
- خاصية المزامنة (SYNC) (عميل)

أنظمة التشغيل:

- Windows Vista ‏(32 بت و 64 بت) 3SP2
- Windows 7 ‏(32 بت و 64 بت)
- Windows 8 ‏(32 بت و 64 بت)
- Windows 8.1 ‏(32 بت و 64 بت)

يوفر Intel® Wireless Bluetooth®‎ عددًا من الميزات الجديدة:

- التكامل مع Windows Media Player و1Media Center
- التكامل مع Microsoft Office
- إمكانية إيقاف تشغيل جهاز إشارات Bluetooth اللاسلكية3
- دعم وضع الطيران في Windows 8 وWindows 8.1
- WBS – الحديث فائق السرعة2

قائمة الاختصارات:

- A2DP: خاصية توزيع الصوتيات المتقدمة
- AMP: البديلة MAC/PHY
- AVRCP: خاصية التحكم البعيد في الصوتيات/الفيديو
- BIP: خاصية التصوير الأساسية
- BPP: خاصية الطباعة الأساسية
- DRM: إدارة الحقوق الرقمية
- EDR: معدل نقل البيانات المحسّن
- FTP: بروتوكول نقل الملفات
- GAP: خاصية الوصول العام
- GATT: خاصية السمات العامة
- HID: جهاز واجهة الإنسان
- HFP: خاصية التحدث الحر
- HOGP: وضع HID عبر GATT
- HSP: خاصية التحدث عبر سماعات الرأس
- MAC/PHY: وحدة تحكم وصول الوسائط/الطبقة الفعلية
- OBEX: تبادل العناصر
- PBAP: خاصية الوصول لدفتر الهاتف
- SCMS-T: نظام إدارة النسخ التسلسلية
- SYNCH: خاصية المزامنة
- SRM: وضع الاستجابة الفردية
- VoIP: النقل الصوتي عبر IP
- WBS: الحديث فائق السرعة

1 يدعم Windows 8 وWindows 8.1 خواص الصوت في الأصل. وفي المقابل، يكون التفاعل مع مشغلات الوسائط خارج نطاق Intel® Wireless Bluetooth®‎ بداية من Windows 8 والإصدارات الأحدث.

2 تنطبق ميزة الطاقة المنخفضة من Bluetooth، حسب وصفها في هذا المستند، على Windows 7 فقط. يدعم Windows 8 وWindows 8.1 في الأصل الطاقة المنخفضة من Bluetooth، ومن ثم فإن دعم ميزة الطاقة المنخفضة من Bluetooth خارج نطاق Intel® Wireless Bluetooth®‎ بداية من Windows 8 والإصدارات الأحدث.

3 تتوفر إمكانية إيقاف تشغيل جهاز إشارات Bluetooth اللاسلكية من قائمة علبة النظام في Windows 7 فقط.