# وصف المنتج

## نظرة عامة

يسمح برنامج Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology بإجراء اتصال لاسلكي بالكمبيوتر باستخدام مجموعة متنوعة من أجهزة Bluetooth، مثل الهواتف المحمولة وسماعات الأذن وسماعات الرأس الاستريو والأجهزة المحمولة الذكية والطابعات والكاميرات الرقمية وغيرها من الأجهزة الأخرى. باستخدام برنامج Bluetooth يمكنك مشاركة الملفات والاستماع إلى الموسيقى وإجراء مكالمات الفيديو واستخدام طابعات Bluetooth.

باستخدام برنامج Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology‏، يتميز الاتصال باستخدام Bluetooth بالبساطة وسهولة الاستخدام، وذلك بتتبع جميع الأجهزة المتصلة والاتصال بها تلقائيًا كما يسمح أيضًا بإجراء عمليات الضبط اليدوية عند الحاجة.

وللحد من استهلاك الطاقة، سيتم استخدام راديو Wi-Fi لإجراء اتصالات تقنية Bluetooth ذات السرعة العالية فقط عند اكتشاف الحاجة إلى إجراء اتصال عالي السرعة لنقل كمية كبيرة من البيانات.

لمزيد من المعلومات حول أنظمة التشغيل والمحوّلات المدعومة راجع منتجات Intel® اللاسلكية.

## المواصفات

واجهات Bluetooth الأساسية المدعومة:

- واجهة وحدة تحكم مضيفة (HCI) لتقنية Bluetooth ذات السرعة العالية (HS)

خواص Bluetooth المدعومة:

- خاصية توزيع الصوتيات المتقدمة (A2DP)(مصدر/مستقبل)*
- خاصية التحكم البعيد في الصوتيات/الفيديو (جهاز تحكم/جهاز مستقبل)*
- خاصية نقل الملفات (FTP) (عميل/خادم)
- خاصية توزيع الصوتيات/الفيديو (GAVDP) (مصدر)*
- خاصية تبادل العناصر العامة (GOEP) (عميل/خادم)
- خاصية التحدث الحر (HFP) (بوابة الصوتيات) مع اعتماد الحديث فائق السرعة (WBS)*
- خاصية التحدث عبر سماعات الرأس (HSP)(بوابة صوتيات)*
- خاصية المزامنة (SYNC) (عميل)
- خاصية التصوير الأساسية (BIP) (مستجيب نقل العناصر)
- خاصية الطباعة الأساسية (BPP) (المرسِل)
- خاصية الوصول لدفتر الهاتف PBAP وعميل خاصية المزامنة SYNCH
- خاصية الوصول العام (GAP)
- خاصية السمات العامة (GATT)
- وضع HID عبر GATT ‏(HOGP) (المضيف)، يُعرف أيضًا باسم وضع HID ذو الطاقة المنخفضة***

أنظمة التشغيل:

- Windows Vista (بت 32 و64 بت) SP2**
- Windows 7 (بت 32 و64 بت)
- Windows 8

يقدم Intel® PROSet/Wireless Software أيضا عدد من الميزات الجديدة:

- دعم تقنية Bluetooth ذات السرعة العالية
- التكامل مع Windows Media Player وMedia Center*
- التكامل مع برنامج Skype لنقل الصوت عبر IP‏ (VoIP)*
- التكامل مع Microsoft Office
- إمكانية إيقاف تشغيل راديو Bluetooth من قائمة شريط أدوات النظام في نظام التشغيل Windows 7
- إمكانية إيقاف تشغيل راديو Bluetooth من الإعدادات اللاسلكية في نظام التشغيل Windows 8
- WBS – الحديث فائق السرعة***

قائمة الاختصارات:

- A2DP: خاصية توزيع الصوتيات المتقدمة
- AMP: MAC/PHY البديلة
- AVRCP: خاصية التحكم البعيد في الصوتيات/الفيديو
- BIP: خاصية التصوير الأساسية
- BPP: خاصية الطباعة الأساسية
- DRM: إدارة الحقوق الرقمية
- EDR: معدل نقل البيانات المحسّن
- FTP: بروتوكول نقل الملفات
- GAP - خاصية الوصول العام
- GAP - خاصية الوصول العام
- HFP: خاصية التحدث الحر
- GAP - خاصية الوصول العام
- HS: السرعة العالية
- HSP: خاصية التحدث عبر سماعات الرأس
- MAC/PHY: وحدة تحكم وصول الوسائط/الطبقة الفعلية
- PBAP: خاصية الوصول لدفتر الهاتف
- OBEX: تبادل العناصر
- PBAP: خاصية الوصول لدفتر الهاتف
- SCMS-T: نظام إدارة النسخ التسلسلية
- SYNCH: خاصية المزامنة
- SRM: وضع الاستجابة الفردية
- VoIP: النقل الصوتي عبر IP
- WBS – الحديث فائق السرعة

* نظام التشغيل Windows 8 يعتمد أوضاع الصوت في الأصل. وبالتالي، يعد التفاعل مع مشغلات الوسائط وبرنامج VoIP خارج نطاق المتطلبات بالنسبة لبرنامج Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology على نظام التشغيل Windows 8.

** ميزة Bluetooth عالي السرعة غير معتمدة على نظام التشغيل Windows Vista.

*** يمكن استخدام ميزة Bluetooth منخفض الطاقة على نظام التشغيل Windows 7 فقط كما هو موضح في هذا المستند. يعتمد نظام التشغيل Windows 8 ميزة Bluetooth منخفض الطاقة في الأصل، وبالتالي، فإن يعد اعتماد Bluetooth منخفض الطاقة خارج نطاق المتطلبات لبرنامج ‏ Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology على نظام التشغيل Windows 8.