# Bluetooth® Teknolojisi

Bluetooth kablosuz teknolojisi, yüksek düzeyde güvenlik sağlarken taşınabilir ve/veya sabit cihazları bağlayan kabloların yerini alması amaçlanmış kısa mesafeli bir iletişim teknolojisidir.

Bluetooth'un küresel olarak kabul edilmesi ve Bluetooth teknolojisinin yapısı, Bluetooth özellikli herhangi bir cihazın belirli bir yakınlıkta bulunan Bluetooth özellikli başka bir cihazla bağlantı kurmasına olanak tanır.

Spektrum

Bluetooth teknolojisi, bir yayılma spektrumu, frekans atlama, 1600 atlama/saniye nominal hızında tam çift yönlü sinyal kullanan, 2,4 GHz ile 2,485 GHz aralığındaki endüstriyel, bilimsel ve medikal (ISM) bantta çalışır. 2,4 GHz ISM bandı birçok ülkede kullanılmaktadır ve lisanssızdır.

Aralık

Bluetooth özellikli cihazlar arasında izin verilen mesafe uygulamaya özgüdür. Bluetooth belirtimi en az 10 metre veya 30 fitlik bir mesafeyi zorunlu tutar, ancak belirlenmiş herhangi bir sınırlama yoktur ve üreticiler, uygulamalarını, çözümlerinin kullanım koşullarını destekleyecek gerekli mesafeyi sağlayacağı şekilde ayarlayabilir. Mesafe, kablosuz iletişim sınıfına göre sınıflandırılır:

- Sınıf 3 kablosuz iletişimlerinin mesafesi en fazla 1 metre veya 3 fittir.
- Sınıf 2 kablosuz iletişimlerinin mesafesi 10 metre veya 33 fittir.
- Sınıf 1 kablosuz iletişimlerinin mesafesi 100 metre veya 300 fittir.

Güç

Bluetooth teknolojisi çok düşük güç tüketimine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır ve Bluetooth kablosuz iletişiminin, etkin olmadığında kapanmasına olanak sağlar.

Veri Hızı

- Bluetooth 1.2 için 1 Mb/s.
- Genişletilmiş Veri Hızı (EDR) ile Bluetooth 2.0 için en fazla 3 Mb/s.
- Bluetooth Yüksek Hız için en fazla 24 Mb/s.

Bluetooth kablosuz teknolojisiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen www.bluetooth.com sayfasını ziyaret edin.