# نقل الملفات عبر تقنية Bluetooth®‎

قم بمشاركة المجلدات المحلية على الكمبيوتر مع أجهزة Bluetooth أخرى، وانقل أي نوع من الملفات بين الكمبيوتر وأجهزة Bluetooth، وقم بإنشاء الملفات والمجلدات أو حذفها على جهاز Bluetooth واستخدام "مساعد الإرسال إلى" من قائمة Microsoft Office لإرسال الملفات إلى أجهزة Bluetooth.

اعتماد الأوضاع والأدوار:

- عميل وخادم بروتوكول نقل الملفات (FTP)
- خادم خاصية التصوير الأساسية (BIP)
- وضع الاستجابة الفردية (SRM) في Object Exchange (OBEX) 1.5
- تتسم كافة خواص OBEX باحتوائها على تقنية Bluetooth ذات السرعة العالية
- تكامل Microsoft Office لعميل خاصية خدمة نقل العناصر (OPP)

إذا كان جهاز Bluetooth البعيد يعتمد Bluetooth عالي السرعة، فسيتم إجراء معظم عمليات نقل الملفات تلقائيًا في وضع السرعة العالية باستخدام راديو Wi-Fi.

## مستعرض الملفات عبر رابط Bluetooth

يمكنك استعراض الملفات والمجلدات على جهاز Bluetooth متصل ونقل الملفات بين الكمبيوتر وجهاز Bluetooth وإنشاء المجلدات أو حذفها على جهاز Bluetooth باستخدام واجهة قياسية شبيهة ببرنامج Explorer.

في إطار الخدمات بجهاز Bluetooth الذي تمت إضافته (راجع إضافة جهاز Bluetooth®‎ جديد والاتصال به):

1. انقر فوق رابط استعراض المجلد البعيد في إطار الخدمات.
2. انقر فوق المجلد الظاهري باستخدام اسم جهاز Bluetooth في Windows Explorer.
3. يتم إنشاء هذا المجلد الظاهري تلقائيًا لكل جهاز Bluetooth تتم إضافته لديه قدرة خادم Bluetooth FTP.
4. ومن هذا الإطار يمكنك إجراء جميع عمليات الملفات العادية بنفس طريقة إجراؤها مع الملفات المحلية الموجودة على الكمبيوتر.

ملاحظة: أثناء تبادل البيانات، قد يطلب الجهاز البعيد كلمة مرور، وفي هذه الحالة يجب إدخال نفس كلمة المرور على كلا الجهازين لتمكين الاتصال. في حالة عدم تطابق كلمتي المرور، يتم إنهاء الاتصال.

## مشاركة المجلد المحلي مع أجهزة Bluetooth أخرى

يمكن مشاركة المجلدات الموجودة على الكمبيوتر مع أجهزة Bluetooth الأخرى باتباع الخطوات الموضحة في قسم إعدادات مشاركة المجلدات بدليل المستخدم هذا.

## إرسال ملفات من Microsoft Office إلى جهاز Bluetooth

يمكن إرسال ملفات برامج Microsoft Office Word وExcel وAccess وPower Point إلى أجهزة Bluetooth أخرى للإصدارات التالية من برنامج Microsoft Office:

- Microsoft Office 2003
- Microsoft Office 2007
- Microsoft Office 2010

لإرسال مستند Microsoft Office مفتوح إلى جهاز Bluetooth بعيد، قم بما يلي:

1. وفقًا لإصدار Microsoft Office الذي تستخدمه، حدد الإجراء إرسال إلى Bluetooth في القائمة أو شريط الأدوات. يرجى الرجوع إلى تعليمات Microsoft Office للحصول على توجيهات حول كيفية إجراء ذلك. سيظهر إطار نقل الملفات باستخدام Bluetooth.
2. بعد فتح إطار نقل الملفات باستخدام Bluetooth، حدد جهاز Bluetooth لإرسال الملف إليه وانقر فوق زر التالي.
3. سيظهر إطار تقدم نقل الملفات وسيتم إرسال المستند إلى جهاز Bluetooth المحدد. سيتم إعلامك بمجرد اكتمال النقل.

## إرسال الملفات من Windows Explorer إلى جهاز Bluetooth

لإرسال الملفات من Windows Explorer إلى جهاز Bluetooth:

1. في Windows Explorer، انقر بزر الماوس الأيمن فوق أيقونة الملف وحدد الإجراء إرسال إلى Bluetooth في قائمة السياق. سيظهر إطار نقل الملفات باستخدام Bluetooth.
2. بعد فتح إطار نقل الملفات باستخدام Bluetooth، حدد جهاز Bluetooth لإرسال الملف إليه وانقر فوق زر التالي.
3. سيظهر إطار تقدم نقل الملفات وسيتم إرسال الملف المختار إلى جهاز Bluetooth المحدد. سيتم إعلامك بمجرد اكتمال النقل.

## إرسال الملفات من إطار الخدمات إلى جهاز Bluetooth

لإرسال الملفات من إطار الخدمات إلى جهاز Bluetooth:

1. انقر فوق الرابط إرسال ملف في إطار الخدمات. سيظهر إطار مربع الحوار "فتح".
2. اختر ملفًا من القائمة واضغط على الزر فتح. سيظهر إطار نقل الملفات باستخدام Bluetooth.
3. بعد فتح إطار نقل الملفات باستخدام Bluetooth، انقر فوق زر التالي.
4. سيظهر إطار تقدم نقل الملفات وسيتم إرسال الملف المختار إلى جهاز Bluetooth المحدد. سيتم إعلامك بمجرد اكتمال النقل.

## استلام ملفات من جهاز Bluetooth

عندما يبدأ جهاز Bluetooth آخر في نقل الملفات إلى الكمبيوتر (على سبيل المثال، استخدام أمر إرسال عبر Bluetooth)، سيظهر إطار رسالة استلام الملفات الذي يقدم مسار وجهة الافتراضية للملف (الملفات) الواردة.

ملاحظة: لا يظهر هذا الإطار تلقائيًا إلا إذا كان جهاز Bluetooth يستخدم خاصية BIP لنقل الملفات. وعادةً، يُستخدم هذا الوضع لإرسال الصور من جهاز محمول إلى الكمبيوتر. لاستلام ملفات أخرى باستخدام أوضاع أخرى (OPP، مثلاً)، شغّل الإجراء استلام ملف من قائمة شريط أدوات Bluetooth.

يمكنك من خلال نافذة "استلام الملفات" تغيير مجلد الوجهة الافتراضي الذي يتم فيه حفظ الملفات/الصور الواردة. ولتنفيذ ذلك، اتبع هذه الخطوات:

1. انقر فوق استعراض وحدد إطار المجلد المطلوب.
2. بعد تحديد مسار، انقر فوق قبول لبدء نقل الملف.
3. لرفض ملف وارد، انقر فوق رفض.