# Filoverføring via Bluetooth®

Del lokale mapper på datamaskinen med andre Bluetooth-enheter, overfør alle typer filer mellom datamaskinen og Bluetooth-enheter, opprett eller slett filer og mapper på en Bluetooth-enhet, og bruk Veiviser for sending fra Microsoft Office-menyen for å sende filer til Bluetooth-enheter.

Støttede profiler og roller:

- FTP-klient og -server (FTP - File Transfer Protocol)
- BIP-server (BIP - Basic Imaging Profile)
- OBEX 1.5 SRM (OBEX - Object Exchange, SRM - Single Response Mode)
- Alle OBEX-profiler kan benytte Bluetooth High Speed
- Microsoft Office-integrasjon for OPP-klient (OPP - Object Push Profile)

Hvis en ekstern Bluetooth-enhet støtter Bluetooth High Speed, vil de fleste filoverføringsoperasjonene utføres i High Speed-modus automatisk ved hjelp av Wi-Fi-radioen.

## Filleser over en Bluetooth-kobling

Du kan bla i filer og mapper på en tilkoblet Bluetooth-enhet, overføre filer mellom datamaskinen og Bluetooth-enheten, og opprette eller slette mapper på Bluetooth-enheten i et standard Explorer-liknende grensesnitt.

I vinduet Tjenester til Bluetooth-enheten som er lagt til (se Legge til og koble til en New Bluetooth®-enhet):

1. Klikk på koblingen Bla gjennom ekstern mappe i vinduet Tjenester.
2. Klikk på den virtuelle mappen med Bluetooth-enhetsnavnet i Windows Explorer.
3. This virtual folder is automatically created for every added Bluetooth device that has Bluetooth FTP server capability.
4. I dette vinduet kan du utføre alle normale filoperasjoner på samme måte som du gjør med lokale filer på datamaskinen.

Merk: Under datautveksling kan det hende at den eksterne enheten ber om et passord. Da må du oppgi det samme passordet på begge enhetene for å aktivere tilkoblingen. Hvis passordene ikke samsvarer, vil tilkoblingen bli avbrutt.

## Del lokal mappe med andre Bluetooth-enheter

Du kan dele mappene på datamaskinen med andre Bluetooth-enheter ved å følge trinnene som er beskrevet i delen Innstillinger for mappedeling i denne brukerhåndboken.

## Sende filer fra Microsoft Office til en Bluetooth-enhet

Programfiler fra Microsoft Office Word, Excel, Access og Power Point kan sendes til andre Bluetooth-enheter for følgende versjoner av Microsoft Office:

- Microsoft Office 2003
- Microsoft Office 2007
- Microsoft Office 2010

Slik sender du et åpent Microsoft Office-dokument til en ekstern Bluetooth-enhet:

1. Avhengig av hvilken versjon av Microsoft Office du bruker, velger du Send til Bluetooth i menyen eller verktøylinjen. Rådfør deg med Microsoft Office Hjelp for å få veiledning om hvordan du gjør dette. Vinduet Bluetooth-filoverføring åpnes.
2. Når vinduet Bluetooth-filoverføring er åpnet, velger du den Bluetooth-enheten som skal motta filen, og klikker på Neste-knappen.
3. Det vises et vindu som viser fremdriften for filoverføringen, og dokumentet sendes til Bluetooth-enheten som er valgt. Du vil få beskjed når overføringen er ferdig.

## Sende filer fra Windows Utforsker til en Bluetooth-enhet

Slik sender du filer fra Windows Utforsker til en Bluetooth-enhet:

1. Høyreklikk på filikonet i Windows Utforsker, og velg Send til Bluetooth i kontekstmenyen. Vinduet Bluetooth-filoverføring åpnes.
2. Når vinduet Bluetooth-filoverføring er åpnet, velger du den Bluetooth-enheten som skal motta filen, og klikker på Neste-knappen.
3. Det vises et vindu som viser fremdriften av filoverføringen, og den valgte filen sendes til Bluetooth-enheten. Du vil få beskjed når overføringen er ferdig.

## Sende filer fra vinduet Tjenester til en Bluetooth-enhet

Slik sender du filer fra vinduet Tjenester til en Bluetooth-enhet:

1. Klikk på koblingen Send fil i vinduet Tjenester. Dialogboksen Åpne vises.
2. Velg en fil på listen, og klikk på Åpne-knappen. Vinduet Bluetooth-filoverføring åpnes.
3. Når vinduet Bluetooth-filoverføring åpnes, klikker du på Neste-knappen.
4. Det vises et vindu som viser fremdriften av filoverføringen, og den valgte filen sendes til Bluetooth-enheten. Du vil få beskjed når overføringen er ferdig.

## Motta filer fra en Bluetooth-enhet

Når en annen Bluetooth-enhet starter en filoverføring til datamaskinen din (for eksempel ved å bruke kommandoen Send via Bluetooth), vises vinduet Mottar filer med en standard målbane for de innkommende filene.

Merk: Dette vinduet åpnes automatisk bare hvis Bluetooth-enheten bruker en BIP-profil for filoverføringer. Denne profilen brukes gjerne til å sende bilder fra en mobil enhet til en datamaskin. Hvis du vil motta andre filer med andre profiler (for eksempel OPP), kan du starte operasjonen Motta en fil fra Bluetooth-menyen i systemstatusfeltet.

Within the Receiving Files window you can change the default destination folder where incoming files/pictures are saved. To do this, follow these steps:

1. Klikk på Bla gjennom, og velg ønsket mappevindu.
2. Når du har valgt en bane, klikker du Akseptere for å starte filoverføringen.
3. Hvis du vil avvise en innkommende fil, klikker du på Avvis.