# Bluetooth® 技術

Bluetooth ワイヤレス テクノロジは、ケーブルに代わる短距離の通信テクノロジです。高レベルのセキュリティを維持しながら、携帯デバイスと固定デバイスを接続します。

世界的に認められた Bluetooth の Bluetooth テクノロジ構造を採用した Bluetooth 対応デバイスはどれも、特定の距離内にある他のすべての Bluetooth 対応デバイスとの接続が可能です。

スペクトル

Bluetooth テクノロジは、2.4GHz 〜 2.485GHz の産業、科学、および医療 (ISM) 用帯域で動作し、スペクトラム拡散、周波数ホッピング、1600 ホップ/秒の全二重信号を使用しています。この 2.4 GHz の ISM バンドは、大多数の国々で免許なしで利用できます。

通信距離

Bluetooth 対応デバイス間で接続できる範囲は、アプリケーションによって異なります。Bluetooth の仕様では 10m (30 フィート) 以上の範囲が必須ですが、制限は設定されていないため、製造元は実装を調整して、そのソリューションの使用例に対応するために必要な範囲を設定できます。範囲は無線のクラスによって分類されます。

- クラス 3 の無線の範囲は、1m (3 フィート) 以下です。
- クラス 2 の無線の範囲は、10m (33 フィート) です。
- クラス 1 の無線の範囲は、100m (300 フィート) です。

電力

Bluetooth テクノロジは、消費電力が非常に低くなるように設計されており、動作していない場合は Bluetooth 無線の電源をオフにすることができます。

データ転送速度

- Bluetooth 1.2 の場合は 1Mbps。
- Bluetooth 2.0 + Extended Data Rate (EDR) の場合は最大 3Mbps。
- Bluetooth High Speed の場合は最大 24Mbps。

Bluetooth ワイヤレス テクノロジの詳細については、www.bluetooth.com を参照してください。