# Bluetooth®-teknologi

Trådløs Bluetooth-teknologi er en kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er utviklet for å erstatte kabler ved tilkobling av bærbare og/eller fastmonterte enheter, samtidig som man ivaretar sikkerheten.

Bluetooth og Bluetooth-teknologistrukturen er tatt i bruk over hele verden. Dette gjør det mulig å koble en hvilken som helst Bluetooth-aktivert enhet til en annen innenfor en viss radius.

Spektrum

Bluetooth-teknologien virker i ISM-båndet med 2,4 til 2,485 GHz og bruker et signal med spredt spektrum, frekvenshopping og heldupleks med en nominell hastighet på 1600 opp/s. The 2.4 GHz ISM band is available and unlicensed in most countries.

Rekkevidde

Tillatt avstand mellom Bluetooth-aktiverte enheter varierer etter bruksområde. Bluetooth-spesifikasjonen krever en rekkevidde på minimum 10 meter (30 fot), men det finnes ingen fast grense, og produsentene kan justere implementeringen til å gi den rekkevidden som trengs for å støtte bruken av løsningene sine. Rekkevidden klassifiseres etter radioklasser:

- Radioer av klasse 3 har en rekkevidde på inntil 1 meter (3 fot).
- Radioer av klasse 2 har en rekkevidde på inntil 10 meter (33 fot).
- Radioer av klasse 1 har en rekkevidde på inntil 100 meter (300 fot).

Strømforbruk

Bluetooth-teknologien er utviklet for å bruke svært lite energi og gjør det mulig å slå av Bluetooth-radioen når den er inaktiv.

Datahastighet

- 1 Mbps for Bluetooth 1.2.
- Opptil 3 Mbps for Bluetooth 2.0 med EDR (Extended Data Rate).
- Opptil 24 Mbps for Bluetooth High Speed.

Hvis du vil ha mer informasjon om trådløs Bluetooth-teknologi, kan du gå til www.bluetooth.com.