# 产品描述

## 概述

Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology 允许使用各种蓝牙设备（如手机、耳塞、立体声耳机、智能手机、打印机、数码相机等）无线连接到计算机。通过蓝牙软件，您可以共享文件、听音乐、进行语音呼叫和使用蓝牙打印机。

借助 Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology，使用蓝牙连接更加简单直观，因为它可以跟踪所有已连接的设备并自动连接，而且必要时还可以手动调整。

为了最大程度地降低能耗，仅当检测到需要高速连接进行批量数据传输时，Wi-Fi 无线电才用于执行高速蓝牙连接。

有关支持的操作系统和适配器的更多信息，请参阅 Intel® 无线产品。

## 规格

支持的蓝牙核心接口：

- 主机控制器接口 (HCI) 高速蓝牙

支持的蓝牙模式：

- 高级音频分发模式 (A2DP)（发射源/接收器）*
- A/V 远程控制模式 (AVRCP)（控制器/目标）*
- 文件传输协议 (FTP)（客户端/服务器）
- 通用 A/V 分发模式 (GAVDP)（源）*
- 通用对象交换模式 (GOEP)（客户端/服务器）
- 免提模式 (HFP)（音频网关）*
- 耳机模式 (HSP)（音频网关）*
- 同步模式 (SYNC)（客户端）
- 基本图像模式 (BIP)（推送响应器）
- 基本打印模式 (BPP)（发送器）
- 电话簿访问模式 (PBAP) 和同步模式 (SYNCH) 客户端
- 通用访问模式 (GAP)
- 通用属性模式 (GATT)
- HID over GATT 模式 (HOGP)（主机），也称为低功耗 HID 模式***

操作系统：

- Windows Vista（32 位和 64 位）SP2**
- Windows 7（32 位和 64 位）
- Windows 8

Intel® PROSet/Wireless Software 还引入了许多新功能：

- 高速蓝牙支持
- Windows Media Player 和 Media Center 集成*
- 与 Skype IP 语音 (VoIP) 软件的集成*
- 与 Microsoft Office 的集成
- 能从 Windows 7 的系统任务栏菜单关闭蓝牙无线电
- 能从 Windows 8 的“无线设置”关闭蓝牙无线电
- 蓝牙 Low Energy 支持***

缩写词列表：

- A2DP - 高级音频分发模式
- AMP - 备用 MAC/PHY
- AVRCP - 音频/视频远程控制模式
- BIP - 基本图像模式
- BPP - 基本打印模式
- DRM - 数字版权管理
- EDR - 提高的数据速率
- FTP - 文件传输协议
- GAP - 通用访问模式
- GATT – 通用属性模式
- HID – 人机界面设备
- HFP - 免提模式
- HOGP – HID over GATT 模式
- HS - 高速
- HSP - 耳机模式
- MAC/PHY - 媒体访问控制/物理层
- PBAP - 电话簿访问模式
- OBEX - 对象交换
- PBAP - 电话簿访问模式
- SCMS-T - 连续复制管理系统
- SYNCH - 同步模式
- SRM - 单响应模式
- VoIP - IP 语音
- WBS – 宽带语音

* Windows 8 本身支持音频模式。但媒体播放器与 VoIP 软件之间的交互在 Windows 8 上超出了 Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology 的范围。

**Windows Vista 不支持高速蓝牙功能。

***本文档中所述的蓝牙 Low Energy 功能仅适用于 Windows 7。Windows 8 本身支持蓝牙Low Energy 功能，但蓝牙 Low Energy 支持在 Windows 8 上超出了 Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology 的范围。