# Arbeta med filer via Bluetooth

Med Intel® PROSet/Wireless Software kan du dela lokala mappar på din dator med andra Bluetooth-enheter, överföra alla typer av filer mellan datorer och Bluetooth-enheter, skapa eller radera filer och mappar på en Bluetooth-enhet, använda guiden Skicka till i Microsoft Office-menyn för att skicka filer till Bluetooth-enheter.

Till filöverföringsprofilerna hör följande:

- File Transfer Protocol (FTP) klient och server
- Basic Imaging Profile (BIP) server
- Object Exchange (OBEX) 1.5 Single Response Mode (SRM)
- Alla OBEX-profiler stöder Bluetooth High Speed
- Microsoft Office-integrering för Object Push Profile (OPP) klient

Om en annan Bluetooth-enhet stödjer standarden Bluetooth High Speed utförs de flesta filöverföringsåtgärder automatiskt i höghastighetsläge med WiFi-radion.

## Överföra och hantera filer via en Bluetooth-länk

För att få åtkomst till filer och mappar på en Bluetooth-enhet Intel® PROSet/Wireless Software en integrerad vy av Bluetooth-enhetens filsystem. Detta är det mest kraftfulla sättet att utväxla filer med andra Bluetooth-enheter. Med det kan du:

- Bläddra bland filer och mappar på Bluetooth-enheten
- Öveföra filer mellan din dator och Bluetooth-enheten
- Skapa eller radera mappar på Bluetooth-enheten

Alla dessa åtgärder kan utföras i ett vanligt gränssnitt som liknar Utforskaren.

Du kan komma åt delade filer och mappar på andra enheter på två sätt:

1. Klicka på Bläddra i mapp på annan enhet i gruppen Filutväxling i fönstret Åtgärder och inställningar för Bluetooth-enhet.
2. Klicka på den virtuella mappen med Bluetooth-enhetens namn i Windows Utforskaren (dator, grupp Annat). Denna virtuella mapp skapas automatiskt för varje Bluetooth-enhet som tillkommer som kan fungera som Bluetooth-FTP-server.

I båda fallen visas denna Bluetooth-enhets filstruktur i den normala Utforskar-vyn. Inom detta fönster kan du utföra alla normal åtgärder med filer på samma sätt som med lokala filer på din dator.

Obs! Under OBEX-datautväxling kan den fjärrstyrda enheten begära ett lösenord. För lösenordet kan det begäras att textinformation anges och visas för användaren. Lösenordet används och gäller för den omedelbara OBEX-anslutningen mellan två enheter som kommunicerar med varandra via Bluetooth. Om en sådan lösenordsbegäran görs av fjärrenheten, visas en dialogruta för användaren där lösenordet kan anges. Båda enheterna måste ange samma lösenord för att bekräfta OBEX-anslutningen och få den att fungera. Om lösenorden inte överensstämmer avbryts anslutningen.

## Dela lokal mapp med andra Bluetooth- enheter

Med Intel® PROSet/Wireless Software kan du dela mappar på din dator med andra Bluetooth-enheter. Detta kan göras med hjälp av fönstret Bluetooth-inställningar. Ytterligare information finns i avsnittet Konfiguration av delad mapp.

## Skicka filer från Microsoft Office till Bluetooth-enhet

Med Intel® PROSet/Wireless Software kan du överföra filer från Microsoft Office-program till andra Bluetooth-enheter. Detta kan göras för Microsoft Word, Excel, Access och Power Point i följande versioner:

- Microsoft Office 2003
- Microsoft Office 2007
- Microsoft Office 2010

För att skicka ett öppet Microsoft Office-dokment till en annan Bluetooth-enhet:

1. Beroende på den version av Microsoft Office du använder, välj åtgärden Skicka till Bluetooth i menyn eller verktygsraden. En förklaring om hur du gör detta finns i hjälpen till Microsoft Office. Fönstret filöverföring med Bluetooth visas.
2. Sedan fönstret Filöverföring med Bluetooth öppnats, välj en Bluetooth-enhet som mål och klicka på knappen Nästa.
3. Fönstret med filöverföringens förlopp visas och det för närvarande öppna dokumentet skickas till den valda Bluetooth-enheten. Du får meddelande när denna åtgärd har slutförts.

## Ta emot filer från Bluetooth-enhet på dator

När en annan Bluetooth-enhet inleder en filöverföring till din dator (till exempel genom att använda kommandot Skicka via Bluetooth) visas meddelandefönstret Mottar filer, som anger en standardmålsökväg för inkommande filer.

Obs! Detta fönster visas endast automatiskt om Bluetooth-enheten använder en BIP-profil för filöverföring. Denna profil används för att skicka bilder från en mobil enhet till en dator. För att ta emot alla andra typer av filer som skickas med hjälp av andra profiler (till exempel, OPP), starta åtgärden Ta emot en fil i Bluetooth-menyn i aktivitetsfältet.

I fönstret Ta emot filer kan du ändra standardmålmappen där inkommande filer/bilder sparas. För att göra detta, följ dessa steg:

1. Klicka på Bläddra och markera en mapp.
2. När en sökväg har valts, klicka på Godkänn för att inleda filöverföringen.
3. Om du tar emot ett antal filer kan du klicka på knappen Godkänn alla för att bekräfta alla filöverföringar samtidigt.

För att avslå en enskild inkommande fil, klicka på Avslå; för att avslå alla inkommande filer, klicka på Avslå alla.