# Bluetooth 제어 및 구성

Bluetooth 설정 창에 액세스하려면 Bluetooth 트레이 메뉴를 열고 Bluetooth 설정 메뉴 항목을 선택합니다. Bluetooth 설정 창이 나타납니다. Bluetooth 설정 구성은 다음 섹션에 명시되어 있습니다.

## Bluetooth 무선 신호 상태 관리

Intel® PROSet/Wireless Software 트레이 응용 프로그램을 사용하여 다음과 같이 컴퓨터에서 Bluetooth 무선 신호 모듈의 전원을 켜고 끌 수 있습니다.

1. Bluetooth 무선 신호를 켜려면 Bluetooth 트레이 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 어댑터 켜기를 선택합니다.
2. Bluetooth 무선 신호를 끄려면 Bluetooth 트레이 아이콘을 클릭한 다음 어댑터 끄기를 선택하거나 Bluetooth 설정 창을 열고 옵션 탭에서 Bluetooth 어댑터 끄기 확인란을 선택합니다.

## 공유 폴더 구성

Bluetooth 파일 공유 옵션을 관리하려면 Bluetooth 설정 창에서 공유 폴더 탭을 선택합니다.

### 파일 공유 사용

컴퓨터에서 파일 공유를 사용하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 원격 장치가 공유 폴더를 검색하도록 허용 확인란을 선택합니다.
2. 찾아보기를 클릭하여 컴퓨터에서 로컬 공유 폴더 경로를 선택합니다.
3. 확인을 클릭합니다.
   공유 폴더 경로의 모든 파일과 폴더가 Bluetooth 장치와 공유됩니다.

#### 공유 파일에 대한 읽기 전용 액세스 설정

원격 장치가 공유 폴더의 내용을 변경하도록 허용 확인란의 선택을 해제하여 원격 장치에서 공유 폴더의 읽기만 가능하도록 액세스를 제한할 수 있습니다.

### 파일 공유 사용 안 함

컴퓨터에서 파일 공유를 사용하지 않으려면 원격 장치가 공유 폴더를 검색하도록 허용 확인란의 선택을 해제하고 확인을 클릭합니다.

## 오디오 구성

Bluetooth 오디오 옵션을 관리하려면 Bluetooth 설정 창에서 오디오 탭을 선택합니다.

#### SCMS-T(Serial Copy Management System) 콘텐츠 보호 사용

Intel® PROSet/Wireless Software는 SCMS-T 콘텐츠 보호 DRM(Digital Rights Management) 스키마로 보호되는 헤드셋과 함께 작동합니다. SCMS-T 콘텐츠 보호를 지원하는 장치에 대한 오디오 연결만 사용하려면 SCMS-T 콘텐츠 보호를 지원할 경우에만 오디오 장치에 연결 확인란을 선택합니다.

#### 선택한 Bluetooth 헤드셋을 사용하여 Skype 작업 동기화

Intel® PROSet/Wireless Software는 연결된 Bluetooth 헤드셋에 Skype 통화 자동 전환을 수행합니다. 이 기능을 사용하려면 Skype 전환 사용 옵션을 설정하고 드롭다운 메뉴에서 이전에 연결한 Bluetooth 오디오 헤드셋의 이름을 선택합니다.

참고: 컴퓨터에 Skype 소프트웨어가 설치되어 있지 않은 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.

## 고속 설정

Intel® PROSet/Wireless Software를 사용하여 Bluetooth High Speed 규격을 지원하는 Bluetooth 장치에 대해 고속 데이터 전송을 체험할 수 있습니다.

고속 옵션을 관리하려면 Bluetooth 설정 창에서 Bluetooth HS 탭을 선택합니다.

#### 고속 모드 지원 사용

고속 모드 지원 설정 확인란을 선택하여 Bluetooth High Speed의 지원을 설정합니다.