# 通过蓝牙使用文件

利用 Intel® PROSet/Wireless Software，您可以将计算机上的本地文件夹与其他蓝牙设备共享，在计算机和蓝牙设备之间传送任意类型的文件，创建或删除蓝牙设备上的文件和文件夹，使用 Microsoft Office 菜单上的发送至向导将文件发送到蓝牙设备。

支持的文件传输模式包括以下类型：

- 文件传输协议 (FTP) 客户端和服务器
- 基本图像模式 (BIP) 服务器
- 对象交换 (OBEX) 1.5 单响应模式 (SRM)
- 所有 OBEX 模式均支持高速蓝牙
- Microsoft Office 与对象推送模式 (OPP) 客户端的集成

如果远程蓝牙设备支持高速蓝牙功能，则多数文件传送操作将使用 Wi-Fi 适配器自动以高速模式执行。

## 通过蓝牙链路传输和管理文件

为访问蓝牙设备上的文件和文件夹，Intel® PROSet/Wireless Software 提供了蓝牙设备文件系统的 Windows 资源管理器集成视图。 这是与远程蓝牙设备交换文件的功能最强大的方法。 通过该方法，您可以：

- 浏览蓝牙设备上的文件和文件夹
- 在计算机和蓝牙设备之间传送文件
- 创建或删除蓝牙设备上的文件夹

所有这些操作均可以在类似于标准资源管理器的界面上执行。

可通过两种方法访问远程共享文件和文件夹：

1. 在“蓝牙设备操作和设置”窗口的文件交换组中单击搜索远程文件夹。
2. 在 Windows 资源管理器中单击具有蓝牙设备名称的虚拟文件夹（计算机上的其他组）。 在添加每个具有蓝牙 FTP 服务器功能的蓝牙设备时，都会自动创建此虚拟文件夹。

在两种情况下，此蓝牙设备的文件结构均显示在常规 Windows 资源管理器视图中。 在此窗口中，您可以按照处理计算机上本地文件的相同方式执行所有常规文件操作。

注意： 进行 OBEX 数据交换时，远程设备可以请求密码。可能需要输入文字信息才能请求密码，然后会将其显示给用户。这种密码仅用于通过蓝牙相互通信的两台设备之间的直接 OBEX 连接，也仅对这种连接有效。如果远程设备发出这种密码请求，则会向用户显示对话框，从中可输入密码。必须在两台设备中输入同一密码，才能使 OBEX 连接有效，才能使其运行正常。如果输入的密码不相符，则会终止连接。

## 共享其他蓝牙设备的本地文件夹

利用 Intel® PROSet/Wireless Software，您可以将计算机上的文件夹与其他蓝牙设备共享。 可使用“蓝牙设置”窗口完成此操作。 有关详细信息，请参阅共享文件夹配置一节。

## 将 Microsoft Office 中的文件发送到蓝牙设备

利用 Intel® PROSet/Wireless Software，您可以将 Microsoft Office 程序文件传送到其他蓝牙设备。 以下版本的 Microsoft Word、Excel、Access 和 PowerPoint 均支持此操作：

- Microsoft Office 2003
- Microsoft Office 2007
- Microsoft Office 2010

要将打开的 Microsoft Office 文档发送到远程蓝牙设备，请执行以下操作：

1. 根据所使用的 Microsoft Office 版本，在菜单或工具栏中选择发送至蓝牙操作。 有关如何执行此操作的说明，请参考 Microsoft Office 帮助。 此时将显示“蓝牙文件传送”窗口。
2. 打开“蓝牙文件传送”窗口后，选择目标蓝牙设备，然后单击下一步按钮。
3. 此时显示文件传送进度窗口，并且当前打开的文档将发送到所选蓝牙设备。 完成此操作后即会通知您。

## 从蓝牙设备接收文件并将其传送到计算机

当另一个设备启动向计算机传送文件的操作（例如，使用通过蓝牙发送命令）时，将显示“接收文件”消息窗口，其中提供了传入文件的默认目标路径。

注意： 只有在蓝牙设备使用 BIP 模式传送文件时，才会自动显示此窗口。 通常，此模式用于将图片从移动设备发送到计算机。 要接收使用其他模式（例如 OPP）发送的所有其他类型的文件，请从“蓝牙”托盘菜单中启动接收文件操作。

在“接收文件”窗口中，可以更改保存传入文件/图片的默认目标文件夹。 为此，请按照以下步骤操作：

1. 单击浏览，然后选择一个文件夹。
2. 选择路径之后，单击接受开始文件传送。
3. 如果要接收多个文件，则单击接受所有按钮即可一次确认所有文件传送。

要拒绝单个传入文件，请单击拒绝；要拒绝所有传入文件，请单击拒绝所有。