# 控制和配置蓝牙

要访问“蓝牙设置”窗口，请打开“蓝牙”托盘菜单，然后选择蓝牙设置菜单项。 此时将显示“蓝牙设置”窗口。 请按照后面几节的说明设置蓝牙配置。

## 管理蓝牙适配器状态

利用 Intel® PROSet/Wireless Software托盘应用程序，即可在计算机上打开和关闭蓝牙适配器模块：

1. 要打开蓝牙适配器，请右键单击蓝牙托盘图标，然后选择打开适配器。
2. 要关闭蓝牙适配器，请单击蓝牙托盘图标，然后选择关闭适配器；或者打开“蓝牙设置”窗口，然后选中选项选项卡中的关闭蓝牙适配器复选框。

## 共享文件夹配置

要管理蓝牙文件共享选项，请在“蓝牙设置”窗口中选择共享文件夹选项卡。

### 启用文件共享

要从计算机共享文件，请按照以下步骤操作：

1. 选中允许远程设备浏览共享文件夹复选框。
2. 单击浏览，在计算机上选择本地路径“共享文件夹”。
3. 单击确定。
   此时，“共享文件夹”路径中的所有文件和文件夹都将与蓝牙设备一起共享。

#### 设置对共享文件的只读访问权限

您可以通过取消选中允许远程设备更改共享文件夹的内容复选框，将远程设备在共享文件夹中所具有的访问权限限制为只读。

### 禁用文件共享

要禁止从计算机共享文件，请取消选中 允许远程设备浏览共享文件夹复选框，然后单击确定。

## 音频配置

要管理蓝牙音频选项，请在“蓝牙设置”窗口中选择音频选项卡。

#### 启用连续复制管理系统 (SCMS-T) 内容保护

Intel® PROSet/Wireless Software可用于受 SCMS-T 内容保护数字版权管理 (DRM) 方案保护的耳机。 要只允许支持 SCMS-T 内容保护的设备进行音频连接，请选中只有支持 SCMS-T 的内容保护时才连接到音频设备复选框。

#### 将 Skype 操作与所选蓝牙耳机同步

Intel® PROSet/Wireless Software可将 Skype 呼叫自动切换到连接的任何蓝牙耳机。 要实现此功能，请设置启用 Skype 切换选项，然后从下拉菜单中选择以前连接的蓝牙音频耳机的名称。

注意： 如果计算机上未安装 Skype 软件，则此选项不可用。

## 高速设置

利用 Intel® PROSet/无线蓝牙软件，可以在支持高速蓝牙规格的蓝牙设备上享用高速数据传输功能。

要管理高速选项，请在“蓝牙设置”窗口中选择蓝牙 HS 选项卡。

#### 启用高速模式支持

选中启用高速模式支持复选框可允许支持高速蓝牙。