# Filöverföring med Bluetooth®

Du kan dela lokala filer och mappar på datorn med andra Bluetooth-enheter, överföra alla sorters filer mellan datorn och Bluetooth-enheter, till och med skapa eller ta bort filer eller mappar på en Bluetooth-enhet och använda guiden Skicka till i Microsoft Office-menyn för att skicka filer till Bluetooth-enheter.

Profiler och roller som stöds:

- File Transfer Profile (FTP) (klient/server)
- Basic Imaging Profile (BIP) (initierare/responder)
- OPP (Object Push Profile) (klient/server)

Funktioner som kan användas:

- Object Exchange (OBEX) 1.5 Single Response Mode (SRM)
- Alla OBEX-profiler stöder Bluetooth High Speed
- Microsoft Office-integrering för Object Push Profile (OPP) klient

Om en Bluetooth-fjärrenhet har stöd för Bluetooth High Speed utförs de flesta filöverföringsåtgärder automatiskt i höghastighetsläge med WiFi-radion.

## Dela lokal mapp med andra Bluetooth-enheter

Du kan dela mappar på datorn med andra Bluetooth-enheter genom att följa anvisningarna i avsnittet Inställningar för mappdelning i denna användarhandbok.

En delad mapp används som rotmapp för filöverföring via FTP och som standardmapp för mottagning av filer via OPP och BIP.

## Bläddra i delad mapp på en Bluetooth-fjärrenhet

När datorn är ansluten till en Bluetooth-enhet med funktioner för FTP kan du utföra vanliga filåtgärder mellan enheten och datorn, via ett fönster som liknar ett vanligt Utforskaren-fönster, precis som du skulle utfört dem lokalt:

- Bläddra bland filer och mappar
- Överför filer och mappar
- Ta bort filer och mappar
- Ändra namn på filer och mappar
  Obs! Om fjärrenheten har funktioner för en FTP-serverroll lägre än v1.2 går det endast att ändra namn på tomma mappar.
- Skapa mappar

Så här får du åtkomst till fjärrenheten från tjänstfönstret:

1. Öppna fönstret Tjänster (mer information finns i Lägga till och ansluta till en ny Bluetooth®-enhet).
2. Klicka på Bläddra i fjärrmapp.

Så här får du åtkomst till fjärrenheten från Utforskaren i Windows:

1. Öppna mappen Dator.
2. Klicka på ikonen med fjärrenhetsnamnet.

Obs! Om fjärrenheten tillfälligt har funktioner för en FTP-serverroll (dvs. att FTP-serverrollen kan aktiveras och inaktiveras) kan det hända att länken i mappen Dator saknas. I så fall använder du tjänstfönstret i fjärrenheten.

Obs! Under datautväxlingen kan det hända att du måste ange ett lösenord för fjärrenheten, och samma lösenord måste då anges för både fjärrenheten och datorn för att anslutningen ska aktiveras. Om lösenorden inte stämmer överens avbryts anslutningen.

## Skicka filer till en Bluetooth-enhet

Guiden Skicka fil till Bluetooth-enhet används till att skicka filer till Bluetooth-fjärrenheten. Det går endast att skicka en fil med guiden men det går att starta flera guider samtidigt. Du går igenom en följd steg där du väljer målfjärrenhet och fil som ska skickas. Guiden Skicka fil till Bluetooth-enhet kan köras i flera olika scenarier.

Obs! Vanligen används BIP-profilen för att skicka bilder från en mobiltelefon till en dator. OPP-profilen används för att skicka alla andra typer av filer. Guiden Skicka fil till Bluetooth-enhet kan användas med båda profilerna.

### Skicka filer från Microsoft Office till en Bluetooth-enhet

Filer från följande versioner av Microsoft Office Word, Excel, Access och Power Point kan skickas till andra Bluetooth-enheter:

- Microsoft Office 2003
- Microsoft Office 2007
- Microsoft Office 2010
- Microsoft Office 2013

För att skicka ett öppet Microsoft Office-dokment till en annan Bluetooth-enhet:

1. Välj Skicka till Bluetooth antingen i menyn eller i verktygsfältet, beroende på vilken version av Microsoft Office du har. Mer information om hur du gör detta finns i Hjälp om Microsoft Office. Guiden Skicka fil till Bluetooth-enhet visas.
2. När Guiden Skicka fil till Bluetooth-enhet har öppnats väljer du vilken Bluetooth-enhet filen ska skickas till och klickar på knappen Nästa.
3. Fönstret filöverföringsstatus öppnas och dokumentet skickas till den valda Bluetooth-enheten. När överföringen är klar visas ett meddelande.

### Skicka filer från Utforskaren till en Bluetooth-enhet

Så här skickar du filer från Utforskaren till en Bluetooth-enhet:

1. I Utforskaren högerklickar du på filikonen och väljer åtgärden Bluetooth för alternativet Skicka till i snabbmenyn. Guiden Skicka fil till Bluetooth-enhet visas.
2. När Guiden Skicka fil till Bluetooth-enhet har öppnats väljer du vilken Bluetooth-enhet filen ska skickas till och klickar på knappen Nästa.
3. Fönstret filöverföringsstatus öppnas och den valda filen skickas till den valda Bluetooth-enheten. När överföringen är klar visas ett meddelande.

### Skicka filer från fönstret Tjänster till en Bluetooth-enhet

Så här skickar du filer från fönstret Tjänster till en Bluetooth-enhet:

1. Klicka på länken Skicka fil i fönstret Tjänster. Dialogfönstret Öppna visas.
2. Välj en fil i listan och klicka på knappen Öppna. Guiden Skicka fil till Bluetooth-enhet visas.
3. När Guiden Skicka fil till Bluetooth-enhet har öppnats klickar på knappen Nästa.
4. Fönstret filöverföringsstatus öppnas och den valda filen skickas till den valda Bluetooth-enheten. När överföringen är klar visas ett meddelande.

## Ta emot filer från en Bluetooth-enhet

När en annan Bluetooth-enhet inleder en filöverföring till datorn (via BIP- eller OPP-profilen) öppnas fönstret Tar emot filer, där en standardsökväg för inkommande filer visas.

Obs! Vanligen används BIP-profilen för att skicka bilder från en mobiltelefon till en dator. OPP-profilen används för att skicka alla andra typer av filer.

I fönstret Ta emot filer kan du ändra standardmålmappen där inkommande filer/bilder sparas. För att göra detta, följ dessa steg:

1. Klicka på Bläddra och välj mappfönster.
2. När en sökväg har valts, klicka på Acceptera för att inleda filöverföringen.
3. Klicka på Avvisa för att avvisa en inkommande fil.

### Ändra filer och mappar från en Bluetooth-enhet

Om du har en Bluetooth-enhet som har funktioner för FTP-profilen kan du göra ändringar av filer och mappar i den lokala delade mappen. Specialbehörighet krävs om du vill skriva över, ändra namn på eller ta bort delat innehåll från fjärrenheten. Fönstret Behörighetsbegäran visas innan ändringarna kan genomföras. I fönstret Behörighetsbegäran visas följande alternativ:

- Välj Tillåt endast den här gången och klicka på OK om du vill att ändringar från en Bluetooth-enhet tillfälligt ska tillåtas.
- Välj Tillåt alltid den här enheten och klicka på OK om du vill tillåta ändringar från en Bluetooth-enhet när en Bluetooth-enhet är parkopplad.
- Om du vill att ändringar från en Bluetooth-enhet tillfälligt ska avvisas klickar du på Avbryt.

Om den fil som ska överföras inte innebär några ändringar av någon befintlig fil görs överföringen utan att fönstret Behörighetsbegäran visas.

### Förlopp för filmottagning

När en annan Bluetooth-enhet inleder en filöverföring till datorn och överföringen accepteras kan det hända att fönstret Tar emot öppnas.

- Om fjärrenheten är en BIP- eller OPP-klient visas fönstret Tar emot.
- Om fjärrenheten är en FTP-klient kan du konfigurera visningsinställningarna för fönstret Tar emot med hjälp av anvisningarna i avsnittet Inställningar för mappdelning i den här användarhandboken.

I fönstret Tar emot visas följande information för alla filer:

- Överföringsstatus (mottagen, ej mottagen, överföring pågår osv.).
- Baudhastighet för överföring för filer där överföring pågår.
- Storlek på filer som har tagits emot.