# Synchronizowanie danych osobistych za pośrednictwem łącza Bluetooth®

Niektóre telefony oraz inne urządzenia Bluetooth zapewniają dostęp do kontaktów i innych danych Menedżera informacji osobistych (PIM) dzięki usłudze synchronizacji Bluetooth, która pozwala na skopiowanie kontaktów z urządzenia Bluetooth do pliku i przywrócenia kontaktów z pliku kopii zapasowej.

Obsługiwane profile i role:

- Klient SYNC w celu skopiowania i przywrócenia kontaktów.
- Klient Profilu dostępu do książki adresowej (PBAP) w celu wykonania kopii zapasowej kontaktów.

## Kopia zapasowa i przywracanie kontaktów osobistych przy użyciu profilu SYNC

Uwaga: w urządzeniu można tworzyć kopie zapasowe i przywracać tylko kompletne bazy danych kontaktów.

W oknie Usługi dodanego urządzenia Bluetooth (patrz Dodawanie i podłączanie do nowego urządzenia Bluetooth®) wykonaj jedną z następujących czynności:

1. Aby utworzyć kopię zapasową, kliknij przycisk Kopia zapasowa danych PIM z SYNC, zaznacz nazwę pliku kopii zapasowej kontaktów i kliknij opcję Zapisz w oknie dialogowym Zapisz jako plik. Rozpocznie się proces tworzenia kopii zapasowej danych PIM wraz z pojawieniem się na wyświetlaczu wskaźnika postępu. Po zapisaniu danych w wybranym pliku zostanie wyświetlony komunikat o zakończeniu procesu.
2. Aby przywrócić dane, kliknij przycisk Przywróć dane PIM z SYNC, zaznacz poprzednio zapisany plik źródłowy i kliknij opcję Otwórz w oknie dialogowym Otwórz. Rozpocznie się proces przywracania danych PIM wraz z pojawieniem się na wyświetlaczu wskaźnika postępu. Po przywróceniu danych w urządzeniu Bluetooth zostanie wyświetlony komunikat o zakończeniu procesu.
   Uwaga: Łącze do usługi Przywróć dane PIM z SYNC nie jest dostępne, jeżeli urządzenie nie obsługuje profilu SYNC.

## Kopia zapasowa kontaktów osobistych przy użyciu PBAP

W oknie Usługi dodanego urządzenia Bluetooth (patrz Dodawanie lub podłączanie nowego urządzenia Bluetooth®) wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij przycisk Synchronizuj dane PIM z dostępem do książki telefonicznej. Wyświetlone zostanie Okno dialogowe kopii zapasowej książki telefonicznej.
2. Wybierz lokalizację książki telefonicznej (wewnętrzna pamięć telefonu, pamięć SIM), której kopia zapasowa ma zostać utworzona oraz pliki docelowe.
3. Naciśnij przycisk Kopia zapasowa, aby rozpocząć operację tworzenia kopii zapasowej PBAP.
4. Postępy w operacji wyświetlane będą w oknie Odbiór.

Uwaga: Operacja tworzenia kopii zapasowej PBAP nie rozpocznie się, jeśli nie wybrano lokalizacji książki adresowej.

Uwaga: Nie jest możliwe utworzenie kopii zapasowej obu lokalizacji książki telefonicznej przy użyciu tego samego pliku docelowego.