# Persoonlijke gegevens synchroniseren via Bluetooth®

Een aantal telefoons en andere Bluetooth-apparaten bieden toegang tot contacten en andere PIM-gegevens (Personal Information Manager) via een Bluetooth-synchronisatieservice. Zo kunt u in een bestand een back-up maken van contacten van uw Bluetooth-apparaat, en contacten herstellen van een back-upbestand.

Ondersteunde profielen en rollen:

- SYNC-client om een back-up te maken van contacten en de back-up te herstellen.
- Phone Book Access Profile-client (PBAP) om een back-up te maken van contacten.

## Contactpersoongegevens back-uppen en herstellen met een SYNC-profiel

Opmerking: alleen back-ups van de volledige database met contactpersonen kunnen worden hersteld op het apparaat.

In het venster Services van het toegevoegde Bluetooth-apparaat (zie Een nieuw Bluetooth®-apparaat toevoegen en daarmee verbinding maken) voert u een van de onderstaande procedures uit:

1. Als u een back-up wilt maken, klikt u op de knop Back-up maken van PIM-gegevens met SYNC. Vervolgens selecteert u de naam van het back-upbestand van contacten en klikt u op Opslaan in het dialoogvenster Opslaan als. Het PIM-back-upproces begint met een voortgangsindicator op het scherm. Zodra de gegevens zijn opgeslagen in het geselecteerde bestand, verschijnt een bericht dat de bewerking is voltooid.
2. Als u de gegevens wilt herstellen, klikt u op de knop PIM-gegevens herstellen met SYNC. Vervolgens selecteert u een opgeslagen bronbestand en klikt u op Openen in het dialoogvenster Openen. Het PIM-back-upproces begint met een voortgangsindicator op het scherm. Zodra de gegevens zijn hersteld op het Bluetooth-apparaat, verschijnt een bericht dat de bewerking is voltooid.
   Opmerking: de koppeling PIM-gegevens herstellen met SYNC is niet beschikbaar als het apparaat het SYNC-profiel niet ondersteunt.

## Contactpersoongegevens back-uppen met PBAP

In het venster Services van het toegevoegde Bluetooth-apparaat (zie Een nieuw Bluetooth®-apparaat toevoegen en daarmee verbinding maken) voert u de onderstaande procedure uit:

1. Klik op de knop PIM-gegevens synchroniseren met telefoonboektoegang. Het dialoogvenster Telefoonboekback-up verschijnt.
2. Selecteer de telefoonboeklocaties (intern telefoongeheugen, SIM-geheugen) waarvan back-ups moeten worden gemaakt en de doelbestanden.
3. Druk op de knop Back-up om de PBAP-back-up te starten.
4. De voortgang van de PBAP-back-up wordt weergegeven in het venster Ontvangen.

Opmerking: de PBAP-back-up start niet als er geen telefoonboeklocaties zijn opgegeven.

Opmerking: het is niet mogelijk een back-up van beide telefoonboeklocaties naar hetzelfde doelbestand te maken.