# Συγχρονισμός προσωπικών πληροφοριών με χρήση Bluetooth®

Πολλά τηλέφωνα και άλλες συσκευές Bluetooth παρέχουν πρόσβαση σε επαφές και σε άλλα δεδομένα της Διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών (PIM) μέσω μιας υπηρεσίας συγχρονισμού Bluetooth, τόσο για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των επαφών της συσκευής Bluetooth όσο και για την επαναφορά επαφών από ένα αρχείο αντιγράφου ασφαλείας.

Υποστηριζόμενα προφίλ και ρόλοι:

- Πελάτης SYNC για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την επαναφορά των επαφών.
- Πελάτης προφίλ πρόσβασης σε τηλεφωνικό κατάλογο (PBAP) για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των επαφών.

## Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά πληροφοριών προσωπικών επαφών με χρήση του προφίλ SYNC

Σημείωση: Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή η επαναφορά στη συσκευή είναι δυνατή μόνο για ολόκληρη τη βάση δεδομένων επαφών.

Στο παράθυρο Υπηρεσίες της συσκευής Bluetooth που προστέθηκε (ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη και σύνδεση νέας συσκευής Bluetooth®), κάντε ένα από τα εξής:

1. Για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας, κάντε κλικ στο κουμπί Συγχρονισμός δεδομένων PIM με το SYNC, επιλέξτε το όνομα του αρχείου αντιγράφου ασφαλείας επαφών και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως αρχείου. Η διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας PIM ξεκινά με μια ένδειξη προόδου στην οθόνη. Αφού αποθηκευτούν τα δεδομένα στο επιλεγμένο αρχείο, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία.
2. Για την επαναφορά, κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά δεδομένων PIM με το SYNC, επιλέξτε ένα αρχείο προέλευσης που είχατε αποθηκεύσει προηγουμένως και κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα. Η διαδικασία PIM ξεκινά με μια ένδειξη προόδου στην οθόνη. Αφού γίνει επαναφορά των δεδομένων στη συσκευή Bluetooth, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία.
   Σημείωση: Η σύνδεση Επαναφορά δεδομένων PIM με το SYNC της υπηρεσίας είναι διαθέσιμη μόνο αν η συσκευή υποστηρίζει το προφίλ SYNC.

## Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας πληροφοριών προσωπικών επαφών με χρήση του προφίλ PBAP

Στο παράθυρο "Υπηρεσίες" της συσκευής Bluetooth που προστέθηκε (ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη και σύνδεση νέας συσκευής Bluetooth®), κάντε τα εξής:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Συγχρονισμός δεδομένων PIM με πρόσβαση τηλεφωνικού καταλόγου. Εμφανίζεται το παράθυρο Διάλογος αντιγράφου ασφαλείας τηλεφωνικού καταλόγου.
2. Επιλέξτε τις θέσεις του τηλεφωνικού καταλόγου (εσωτερική μνήμη τηλεφώνου, μνήμη SIM) για τις οποίες θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας, καθώς και τα αρχεία προορισμού.
3. Πατήστε το κουμπί Αντίγραφα ασφαλείας για να ξεκινήσετε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας PBAP.
4. Η πρόοδος της λειτουργίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας PBAP θα εμφανίζεται στο παράθυρο Λήψη.

Σημείωση: Η λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας PBAP δεν θα ξεκινήσει αν δεν υπάρχουν επιλεγμένες θέσεις τηλεφωνικού καταλόγου.

Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και για τις δύο θέσεις τηλεφωνικού καταλόγου στο ίδιο αρχείο προορισμού.